Εγχειρίδιο χρήσης VAIO Σειρά SVS13A1/SVS1311/SVS1511

Εργασία

# Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση

Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και να εγκαταστήσετε τις συσκευές που απαιτούνται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας VAIO στο Internet.
Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται) στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO και το άλλο άκρο στο δίκτυο.
Σημείωση

- Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που απαιτούνται για την πρόσβαση στο Internet και με τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή σας VAIO στο Internet, απευθυνθείτε στον δικό σας Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας VAIO στο Internet, φροντίζετε να χρησιμοποιείτε καλώδιο με εκτυπωμένη την ένδειξη ότι είναι κατάλληλο για δίκτυο ή Ethernet.

- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα LAN αν είναι επιλεγμένο το Disabled για τη θύρα LAN στην οθόνη ρύθμισης του BIOS. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση του BIOS. [Πληροφ.]

- Μην συνδέετε τηλεφωνικά καλώδια στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO.
  Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ένα από τα δίκτυα ή αν η θύρα LAN είναι συνδεδεμένη στις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται παρακάτω, το υψηλό ηλεκτρικό ρεύμα στη θύρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

- Οποιοδήποτε δίκτυο, εκτός από δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- Συνδρομητική γραμμή δημόσιου τηλεφώνου

- Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

- Τηλεφωνικές γραμμές οικιακής (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικό τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών)

Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO στο Internet μέσω της λειτουργίας ασύρματου LAN, πρέπει να διαμορφώσετε το ασύρματο δίκτυο LAN. [Πληροφ.]

- Όταν ο υπολογιστή σας VAIO είναι συνδεδεμένος με το θυροσυνδετικό (δεν παρέχεται), μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN στη θύρα LAN του θυροσυνδετικού. [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
Πληροφορίες για το δίκτυο (LAN)
Έναρξη επικοινωνίας μέσω ασύρματου LAN