# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Kodėl įtaisytasis skaitmeninis kompasas nerodo teisingos krypties?

- Įtaisytasis skaitmeninis kompasas nustato magnetinę kryptį. Nepasitikėkite vien tik įtaisytojo skaitmeninio kompaso pateikiama vietos informacija.

  Visų pirma nurodytose vietose skaitmeninio kompaso tikslumą gali lengvai paveikti magnetiniai trukdžiai, jis gali neveikti tinkamai.

  - Lifte arba patalpoje, pastatytoje naudojant geležį, pvz., geležies konstrukcijas arba armuotąjį betoną

  - Prie armuotojo betono konstrukcijų, pvz., pėsčiųjų tilto, oro uosto arba geležinkelio stoties salėje

  - Traukinyje, automobilyje arba šalia jų

  - Prie transformatoriaus, esančio ant žemės arba prie aukštos įtampos elektros perdavimo linijų

  - Prie metalo gaminio, pvz., metalo konstrukcijos stalo arba metalinių baldų

  - Prie medžiagos, kuriai būdingas aukštas magnetinių trukdžių lygis, pvz., magneto, magnetinio laikiklio arba garsiakalbių

- Sukalibravus įtaisytąjį skaitmeninį kompasą, kryptis gali būti rodoma tiksliau. Daugiau informacijos žr. Pastabos dėl įtaisytųjų jutiklių.

Eiti į puslapio viršų