# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Belaidžio WAN ryšių nustatymas (modeliai su belaidžiu WAN)

Galite nustatyti belaidžio WAN (WWAN) ryšius naudodami OneClick Internet.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
2. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus.
3. Kairiojoje ekrano PC parametrai dalyje pasirinkite Belaidis.
4. Įsitikinkite, kad Skrydžio režimas yra Išjungta ir pakeiskite Mobilusis plačiajuostis ryšys parametrą, esantį dalyje Belaidžiai įrenginiai, į įjungta.
5. Paleiskite OneClick Internet ir pasirinkite Jungtis. (Kaip paleisti OneClick Internet, žr. Programėlės, Parametrai arba Failai paieška / paleidimas.)

#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad mažoji SIM kortelė tinkamai įstatyta į mažosios SIM kortelės lizdą VAIO kompiuteryje. Kitu atveju belaidžio WAN funkcija gali neveikti.

  Žr. Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN) norėdami sužinoti, kaip įstatyti mažąją SIM kortelę.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos, kaip naudoti belaidžio WAN funkciją, žr. ryšio įmonės instrukcijose.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Prieš naudojant belaidį WAN (modeliai su belaidžiu WAN)
- Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN)
- Mažosios SIM kortelės išėmimas (modeliai su belaidžiu WAN)
- Belaidžio WAN ryšių nutraukimas (modeliai su belaidžiu WAN)

Eiti į puslapio viršų