# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Belaidės klaviatūros naudojimas

Nustatykite klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklį, kad ją įjungtumėte, ir įjunkite arba išjunkite jutiklinį kilimėlį.

Jungiklio ir funkcijų būsena

- OFF

  Belaidės klaviatūros maitinimas IŠJUNGTAS / jutiklinio kilimėlio funkcija IŠJUNGTA

- #### ON

  Belaidės klaviatūros maitinimas ĮJUNGTAS / jutiklinio kilimėlio funkcija ĮJUNGTA

- ####

  Belaidės klaviatūros maitinimas ĮJUNGTAS / jutiklinio kilimėlio funkcija IŠJUNGTA

#### Pastaba

- Klaviatūroje yra magnetų, kurie yra susieti su VAIO kompiuteriu. Nelaikykite kredito kortelių ir pan. daiktų, kuriems gali pakenkti magnetizmas, šalia kompiuterio, ypač prie priekinės arba užpakalinės klaviatūros dalies. Taip galite sugadinti duomenis.

#### Patarimas

- Jei nepavyksta įjungti belaidės klaviatūros naudojant klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklį, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir įsitikinkite, kad nustatyta Skrydžio režimas parinktis OFF ir kad nustatyta Keyboard Receiver parinktis ON.

  Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus ir tada kairiojoje srityje pasirinkite Belaidis.

  Įsitikinkite, kad nustatyta Skrydžio režimas parinktis OFF ir nustatyta Keyboard Receiver parinktis ON.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Klaviatūros krovimas
- Apie naudojimąsi klaviatūra
- Jutiklinio kilimėlio naudojimas

Eiti į puslapio viršų