# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Klaviatūros krovimas

Galite įkrauti klaviatūrą prijungę ją prie VAIO kompiuterio.

1. Padėkite VAIO kompiuterį ant lygaus paviršiaus.
2. Raskite klaviatūros krovimo prievadą () ir VAIO kompiuteryje esantį krovimo prievadą (), tada sulygiuokite viršutinį klaviatūros kraštą su kompiuterio apatiniu kraštu.

3. Patikrinkite krovimo prievadų padėtį () ir padėkite klaviatūrą rodyklėmis pažymėta kryptimi, kad prijungtumėte ją prie VAIO kompiuterio.

   Jei abu krovimo prievadai tinkamai sujungti, klaviatūros apatinėje dalyje užsidega krovimo indikatoriaus lemputė ir pradedama krauti. (Baigus krauti krovimo indikatoriaus lemputė išsijungia.)

#### Pastaba

- Kad nenumestumėte VAIO kompiuterio ir klaviatūros, atjungdami klaviatūrą nuo kompiuterio laikykite ir kompiuterį, ir klaviatūrą.

- Jei liko mažiau nei 10 % VAIO kompiuterio akumuliatoriaus energijos, krauti klaviatūros negalėsite.

- Nelieskite klaviatūros krovimo prievado, kad į jį nepatektų nešvarumų.

- Nekraukite klaviatūros, kai ant jutiklinio ekrano uždėta apsauginė plėvelė arba tarp kompiuterio ir VAIO klaviatūros yra valymo šluostė. Priešingu atveju gali nepavykti sujungti kompiuterio ir klaviatūros, todėl nepavyks įkrauti klaviatūros.

#### Patarimas

- Kai klaviatūra kraunama, klaviatūros apatinėje dalyje šviečia krovimo indikatoriaus lemputė. Baigus krauti krovimo indikatoriaus lemputė išsijungia.

- Senkant baterijos energijai baterijos indikatoriaus lemputė mirksės 30 sekundžių.

- Galite krauti klaviatūrą, net kai VAIO kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Belaidės klaviatūros naudojimas
- Apie naudojimąsi klaviatūra

Eiti į puslapio viršų