# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN)

Šioje temoje paaiškinama, kaip įstatyti mažąją SIM kortelę.

1. Išjunkite VAIO kompiuterį.
2. Atidarykite dangtelį ir raskite mažosios SIM kortelės lizdą. (Žr. Priekinės dalys ir valdikliai.)
3. Išimkite mažąją SIM kortelę paspausdami, kad ji išlįstų iš pagrindo.

4. Įstatykite mažąją SIM kortelę į mažosios SIM kortelės lizdą, kad jos spausdintinė schema būtų nukreipta žemyn.

#### Pastaba

- Nelieskite mažosios SIM kortelės spausdintinės schemos.

- Prieš įstatydami mažąją SIM kortelę VAIO kompiuterį tvirtai laikykite.

- Nesugadinkite mažosios SIM kortelės lenkdami arba stipriai spausdami.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Prieš naudojant belaidį WAN (modeliai su belaidžiu WAN)
- Mažosios SIM kortelės išėmimas (modeliai su belaidžiu WAN)
- Belaidžio WAN ryšių nustatymas (modeliai su belaidžiu WAN)
- Belaidžio WAN ryšių nutraukimas (modeliai su belaidžiu WAN)

Eiti į puslapio viršų