# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Ką daryti, jei klaviatūra neveikia?

- Įsitikinkite, kad klaviatūra yra per 50 cm nuo VAIO kompiuterio. Daugiau informacijos žr. Apie naudojimąsi klaviatūra.

- Gali būti nustatyta klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklio padėtis OFF. Nustatykite padėtį ON. Daugiau informacijos žr. Belaidės klaviatūros naudojimas.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai.

  Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus ir tada kairiojoje srityje pasirinkite Belaidis.

  Išjunkite Skrydžio režimas ir nustatykite Keyboard Receiver parinktį ON. Tada nustatykite klaviatūros maitinimo ir jutiklinio kilimėlio įjungimo / išjungimo jungiklio padėtį OFF, tada – ON again.

- Jei mirksi klaviatūros baterijos indikatoriaus lemputė, senka energija. Pakeiskite klaviatūrą. Daugiau informacijos žr. Klaviatūros krovimas.

Eiti į puslapio viršų