# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## Priekinės dalys ir valdikliai

Aprašomos VAIO kompiuterio priekinėje dalyje esančios dalys ir valdikliai, pvz., mygtukai ir indikatoriai.

1. Oro išleidimo anga

2. Infraraudonųjų spindulių prievadas (Naudokite VAIO kompiuterį kaip nuotolinio valdymo pultą (VAIO Remote control))

3. Du įtaisytieji mikrofonai (Įtaisytosios kameros naudojimas)

4. Baterijos išjungimo mygtukas

5. microSD atminties kortelės lizdas („microSD“ atminties kortelių įdėjimas)

6. Mažosios SIM kortelės lizdas (modeliai su belaidžiu WAN)(Mažosios SIM kortelės įdėjimas (modeliai su belaidžiu WAN))

7. Krovimo indikatorius (Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas)

8. Aplinkos šviesos jutiklis (Automatinis LCD ryškumo reguliavimas)

9. Įtaisytosios priekinės kameros indikatorius (Įtaisytosios kameros naudojimas)

10. Įtaisytoji priekinė kamera (Įtaisytosios kameros naudojimas)

11. Jutiklinis ekranas (Kaip naudoti jutiklinį ekraną (modeliai su jutikliniu ekranu))

12. „Windows“ mygtukas (Apie ekraną ir meniu Pradžia)

13. Klaviatūros krovimo prievadas (Klaviatūros krovimas)

#### Pastaba

- Naudojant kompiuterį oro išleidimo anga gali įkaisti. Būkite atsargūs ją liesdami.

- Tvarkant VAIO kompiuterį, klaviatūra turi būti prijungta, kad neišsipurvintų arba nebūtų pažeistas jutiklinis ekranas. Žr. Klaviatūros krovimas, šiame skyriuje sužinosite, kaip prie VAIO kompiuterio prijungti klaviatūrą.

#### Pastabos dėl LCD ekrano

LCD ekranas pagamintas taikant didelio tikslumo technologiją. Vis dėlto galite pastebėti mažyčių juodų taškelių ir (arba) ryškių taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių), kurie nuolat pasirodo LCD ekrane. Pažeistų ir visų esamų LCD ekrano taškų santykis yra mažesnis nei 0,0006 %. Be to, atsižvelgiant į žiūrėjimo kampą, gali būti matomos netolygios besikeičiančių spalvų ir skaisčio linijos. Tai įprasta dėl LCD ekrano konstrukcijos ir nėra gedimas. Atminkite, kad prekė negrąžinama ir nekeičiama.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Šoninės dalys ir valdikliai
- Galinės pusės dalys ir valdikliai

Eiti į puslapio viršų