VAIO-brugervejledning SVZ1311-serien

Opgave

# Sådan tilsluttes/frakobles en dockingstation

Du kan tilslutte en dockingstation (medfølger eller valgfrit tilbehør) til VAIO-computeren.

## For at tilslutte en dockingstation

1. Fastgør dockingstationen til den lodrette stand.

Sørg for at tilslutte dockingstationen som vist nederst til venstre.
Tilslut ikke dockingstationen på hovedet.
Tip!

- Læg, hvis du anvender dockingstationen uden den lodrette stand, dockingestationen ned med VAIO-logoet opad som vist nedenfor.

1. Tilslut dockingstationen til en vekselstrømskilde.

Sæt den ene ende af strømledningen (1) i vekselstrømsadapteren (2) og den anden ende i stikkontakten.
Sæt ledningen fra vekselstrømsadapteren ind i DC IN-porten (3) på dockingstationen (4).

1. Sæt docking stationens stik i både dockingstationen/USB-port og i VAIO-computerens DC IN-port.

Bemærk!

- Sørg for at anvende vekselstrømsadapteren, der fulgte med dockingstationen. Hvis du anvender vekselstrømsadapteren, der fulgte med VAIO-computeren, kan du miste alle data, der ikke er gemt.

- Efter tilslutning af dockingstationen til VAIO-computeren, lad dem være ubrugt i ca 10 sekunder.

## For at frakoble en dockingstation

1. Luk visse programmer, der anvender grafikaccelerator og har adgang til dockingstationens optisk diskdrev eller USB-port.

1. Tryk på tasten UNDOCK (1), og vent, indtil IN USE-indikatoren (2) slukkes.

Tip!

- Alternativt, kan du klikke på (Start), (pil) ved siden af Luk computeren-knappen og Fradock for at frakoble dockingstationen fra VAIO-computeren.

- Hvis du trykker på UNDOCK-knappen, mens VAIO-computeren er i en strømbesparende tilstand, vender computeren tilbage til normal tilstand.
  Når computeren vender tilbage til normal tilstand, skal du sørge for at frakoble dockingstationen fra computeren. Ellers kan computeren blive ustabil.

- Når VAIO-computeren er slukket, skal du sørge IN USE-indikatoren er slukket, og frakobl dockingstationens stik fra computeren uden at trykke på UNDOCK-knappen.

1. Hold dockingstationens stik og frakobl det fra VAIO-computeren.

Bemærk!

- Frakobl ikke dockingsstationen fra computeren mens IN USE-indikatoren er tændt.
  Dette kan resultere i tab af data, der ikke er gemt og funktionsfejl på computeren. Sørg for, at IN USE-indikatoren er slukket, og frakobl derefter dockingstationen ved at følge ovenstående trin.
  Sørg, når du frakobler dockingstationen, mens computeren er i dvaletilstand eller slumretilstand, også for at IN USE-indikatoren er slukket, og frakobl derefter dockingstationen. Sluk, hvis du har frakoblet dockingstationen, mens IN USE-indikatoren er tændt, computeren.

- Frakobl ikke dockingstationen fra VAIO-computeren, mens du bruger enhederne, der er indbygget i eller tilsluttet til dockingstationen, eller hvis batteriet næsten er løbet tør for strøm.
  Dette kan resultere i tab af data, der ikke er gemt og funktionsfejl på computeren.

- Luk visse programmer, såsom spilprogrammer, software til afspilning af video eller webbrowsere, før du frakobler dockingstationen fra VAIO-computeren.

- Sørg for at frakoble dockingstationen fra VAIO-computeren vha. den første brugerkonto, som du loggede på med, under den nuværende session. Hvis du skifter konto til en anden brugerkonto vha. funktionen Hurtigt brugerskift, og dockingstation er afbrudt, kan der opstå fejl ved computeren.
  Se Windows Hjælp og Support for oplysninger om at skifte brugere vha. funktionen Hurtigt brugerskift.

- Hvis du ikke kan frakoble dockingstationen ordentligt fra VAIO-computeren, så se emnet i Fejlfinding. [Detaljer]

Relaterede emner
Dele og betjeningstaster på dockingstationen