# Asmeninis kompiuteris VAIO Tap 11SVT1121

## „Intel(R) Anti-Theft Technology“ naudojimas („Intel(R) Anti-Theft Technology“ palaikomi modeliai)

BIOS sąrankos ekrane galima pakeisti „Intel(R) Anti-Theft Technology“ parametrus.

Vykdydami toliau nurodytus veiksmus įjunkite „Intel(R) Anti-Theft Technology“.

1. Paspauskite mygtuką ASSIST, kai VAIO kompiuteris išjungtas.

   Bus atvertas ekranas VAIO Care (Rescue Mode).

2. Pasirinkite Start BIOS setup.

   Įveskite slaptažodį, jei jis jau nustatytas.

   Bus atvertas BIOS sąrankos ekranas.

3. Paspausdami klavišąarbapasirinkite kortelę Advanced.
4. Pasirinkite Intel(R) AT Support System ir paspauskite klavišą Enter.
5. Paspausdami klavišąarbapasirinkite Enabled ir paspauskite klavišą Enter.
6. Paspausdami klavišąarba, kad pasirinktumėte kortelę Exit, pasirinkite Exit Setup ir paspauskite klavišą Enter.

   Paraginti patvirtinti paspauskite klavišą Enter.

Eiti į puslapio viršų