#

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 11ASVF11N1

## Käyttöohjeet

### Windows 8: Perusteet

#### Käyttäjätili

- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin
- Tietoja käyttäjätilityypeistä

#### Virta

- Lepotilaan siirtyminen, sammuttaminen tai käynnistäminen uudelleen
- Lepotilan käyttäminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

#### Näyttö

- Työpöytä avaaminen
- Sisällön etsiminen
- Sovellusluettelon avaaminen
- Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta

#### Internet

- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

#### Salasana

- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin
- Tietoja käyttäjätilityypeistä

#### Sovellukset

- Käyttäjätilin vaihtaminen
- Sovelluksen vaihtaminen
- Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen
- Sovellusten sulkeminen
- Sovellukset-kohteiden käynnistäminen
- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen
- Sovellusvalikoiden avaaminen

#### Windows

- Windowsin ohje ja tuki avaaminen
- Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

#### Valikko

- Ohjauspaneeli avaaminen
- Oikopolkujen avaaminen
- Työpöytä avaaminen
- Sisällön etsiminen
- Sovellusluettelon avaaminen
- Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta

#### Windows 8

- Lepotilan käyttäminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

#### Kauppa

- Käyttäjätilin vaihtaminen
- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

#### Ohje ja tuki

- Windowsin ohje ja tuki avaaminen
- Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

### Osatiedot

#### VAIO-tietokone

- Taustapuolen osat ja hallintapainikkeet
- Etuosan osat ja hallintapainikkeet
- Sivujen osat ja hallintapainikkeet
- Pohjan osat ja hallintapainikkeet

### Määritys

#### VAIO-tietokone

- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen
- Tietoja nestekidenäytön kiertämisestä
- VAIO-tietokoneen käyttäminen Esitys näkymä -tilassa
- VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa
- Asianmukaisen työympäristön luominen

#### Virta

- Akun lataaminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- Liittäminen virtalähteeseen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

#### Akku

- Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
- Akun lataaminen

#### Näyttö

- Tietoja nestekidenäytön kiertämisestä
- VAIO-tietokoneen käyttäminen Esitys näkymä -tilassa
- VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa

#### Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet

- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

#### Kosketusnäyttö

- VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa

#### Windows 8

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

### Verkko/Internet

#### Internet

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä
- Tietoja lähiverkosta (LAN)

#### Lähiverkko (LAN)

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Tietoja lähiverkosta (LAN)

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

#### Sovellukset

- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

#### Kauppa

- Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

### Liitännät

#### Virta

- Liittäminen virtalähteeseen

#### Näyttö

- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

#### HDMI

- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

#### Lisälaitteet

- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### CD/DVD/BD-asema

- Ulkoisen laitteen kytkeminen

#### Äänet

- Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### Kaiuttimet

- Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

#### Kuulokkeet

- Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

#### Optinen digitaalilähtö

- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### Internet

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä
- Tietoja lähiverkosta (LAN)

#### Lähiverkko (LAN)

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Tietoja lähiverkosta (LAN)

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

#### BLUETOOTH

- Tietoja BLUETOOTH(R)-tietoturvasta
- BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttöön liittyviä huomautuksia
- Tietoja BLUETOOTH(R)-toiminnosta
- Viestintä muiden BLUETOOTH(R)-laitteiden (kuten hiiren) kanssa
- BLUETOOTH(R)-yhteyksien lopettaminen

#### USB

- USB-laitteen lataaminen
- USB-laitteen kytkeminen

### Asetukset

#### Käyttäjätili

- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

#### VAIO-tietokone

- Tietoja ASSIST-painikkeesta
- Järjestelmätietojen tarkasteleminen
- VAIO-tietokoneen mukauttaminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta
- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)
- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### Virta

- Lepotilaan liittyviä huomautuksia
- Virrankäyttösuunnitelman valitseminen
- Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia
- Lepotilan käyttäminen

#### Näyttö

- Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen
- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Tietoja sisäisistä antureista
- Huomautuksia sisäisistä antureista
- Nestekidenäytön kirkkauden automaattinen säätäminen

#### HDMI

- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

#### Lisälaitteet

- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### CD/DVD/BD-asema

- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

#### Äänet

- Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen
- Äänenvoimakkuuden säätäminen Windowsissa
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin
- VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen käyttämällä ClearAudio+-toimintoa

#### Kaiuttimet

- Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen
- VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen käyttämällä ClearAudio+-toimintoa

#### Mikrofoni

- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

#### Optinen digitaalilähtö

- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### Painike

- Tietoja ASSIST-painikkeesta

#### Palautus

- Tietoja ASSIST-painikkeesta

#### Näppäimistö

- Näppäimistön taustavaloasetusten muuttaminen (näppäimistön taustavalon sisältävät mallit)

#### Kosketuslevy

- Eletoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Kosketuslevyn käyttäminen
- Kosketuslevyn napautustoiminnon poistaminen käytöstä

#### Kamera

- Sisäisen kameran käyttäminen

#### Internet

- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

#### Salasana

- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin
- Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen
- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### Muistimoduuli

- Järjestelmätietojen tarkasteleminen

#### BIOS

- Tietoja ASSIST-painikkeesta
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta
- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### Palvelu ja tuki

- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)
- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### Kosketusnäyttö

- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Anturi

- Tietoja sisäisistä antureista
- Huomautuksia sisäisistä antureista

#### Suojaus

- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### Valikko

- Ohjauspaneeli avaaminen

#### Windows 8

- Lepotilan käyttäminen

### Varmuuskopiointi/palautus

#### VAIO-tietokone

- Tietoja ASSIST-painikkeesta
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD-asema

- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

#### Painike

- Tietoja ASSIST-painikkeesta

#### Palautus

- Tietoja ASSIST-painikkeesta
- Palauttaminen palautusosiosta
- VAIO-tietokoneen siivoaminen (mallit, joissa on siivoustoiminto)
- Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi
- Palauttaminen palautusvälineeltä
- Palautusosion koon tarkistaminen
- Tietoja palauttamisesta
- Palautusvälineen luominen
- Palautusta koskevia huomautuksia

#### BIOS

- Tietoja ASSIST-painikkeesta
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

#### Varmuuskopiointi

- Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windows ei voi käynnistää
- Tietoja varmuuskopioinnista
- Tietoja varmuuskopiointitavoista
- Palautuspisteen luominen
- Tietojen varmuuskopiointi, kun Windows ei voi käynnistää
- Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool -sovelluksella

#### Palvelu ja tuki

- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

#### Sisäinen tallennuslaite

- Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi
- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)
- Osioiden luominen
- Palautusosion koon tarkistaminen

#### Osio

- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)
- Osioiden luominen

#### Päivitys

- VAIO-tietokoneen siivoaminen (mallit, joissa on siivoustoiminto)
- Tietoja palauttamisesta

### Suojaus

#### VAIO-tietokone

- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

#### Internet

- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

#### Salasana

- Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen
- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### BIOS

- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### Palvelu ja tuki

- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

### Muut toiminnot

#### Virta

- Tietoja lepotilasta
- Lepotilan käyttäminen
- Akun lataaminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- Latauksen merkkivalon tilaluettelo
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- Akun alhaisen varauksen horrostila-asetusten muuttaminen

#### Akku

- Akun latauskapasiteetin tarkistaminen
- Tietoja lepotilasta
- Akun lataaminen
- Latauksen merkkivalon tilaluettelo
- Akun käyttöiän pidentäminen
- Akun käyttöiän pidentäminen
- Akun alhaisen varauksen horrostila-asetusten muuttaminen

#### Näyttö

- Tietoja kosketusnäytöstä (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Näppäimistö

- Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
- Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Kosketuslevy

- Kosketuslevyn käyttäminen

#### Kamera

- Huomautuksia sisäisestä kamerasta
- Sisäisen kameran käyttäminen
- Sisällön skannaus (VAIO Scan)

#### USB

- USB-laitteen lataaminen
- USB-laitteen kytkeminen

#### Muistikortti

- SD-muistikorttien käyttöön liittyviä huomautuksia
- SD-muistikorttien poistaminen
- SD-muistikortin liittäminen

#### Sisäinen tallennuslaite

- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)
- Osioiden luominen

#### Kosketusnäyttö

- Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Tietoja kosketusnäytöstä (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Osio

- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)
- Osioiden luominen

#### NFC/One touch -toiminnot

- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuteen liittyviä huomautuksia (NFC-yhteensopivat mallit)
- Tietoja NFC-ominaisuudesta (NFC-yhteensopivat mallit)
- Tietoja One touch -toiminnot (NFC-yhteensopivat mallit)
- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden poistaminen käytöstä (NFC-yhteensopivat mallit)
- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit)
- Musiikin toistaminen koskettamalla NFC/One touch -toiminnot -toiminnolla varustetulla laitteella VAIO-tietokonetta (One touch-kuuntelu) (NFC-yhteensopivat mallit)
- One touch-kuuntelu -yhteyden pysäyttäminen (One touch-kuuntelu) (NFC-yhteensopivat mallit)

#### Windows

- Windowsin ohje ja tuki avaaminen
- Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

#### Windows 8

- Lepotilan käyttäminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

#### Ohje ja tuki

- Windowsin ohje ja tuki avaaminen
- Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

#### Kynä

- Tietokoneen näytössä näkyvän kuvan leikkaaminen (VAIO Clip)
- Muistiinpanosovelluksen (VAIO Paper) käynnistäminen
- Kynän pariston vaihtaminen
- Kynän käyttäminen

### Tiedotteet

#### Lue tämä ensin

- Tietoja tästä oppaasta

#### VAIO-tietokone

- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen
- Asianmukaisen työympäristön luominen
- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### Huolto ja ylläpito

- VAIO-tietokoneen/nestekidenäytön puhdistaminen

#### Tärkeä huomautus

- Sisäisen tallennuslaitteen käsitteleminen
- Tietoja kansainvälisestä ENERGY STAR(R) -ohjelmasta
- Tietoja ohjelmistolisensseistä
- Tavaramerkit
- Turvallisuustietoja

#### Palvelu ja tuki

- VAIO-tietokoneen yleisten ongelmien ratkaiseminen
- Tietoja Internet-tukisivustosta
- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### Tuotteen rekisteröinti

- Tietoja Internet-tukisivustosta

#### Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet

- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

#### Suojaus

- VAIO-tietokoneen päivittäminen

## Vianmääritys

### Laite

#### Virta

- Miksi VAIO-tietokone sammuu automaattisesti?
- Miksi näkyviin tulee viesti ja Windowsin käynnistys ei onnistu, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen sammuttaminen ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos vihreä virran merkkivalo syttyy virtapainiketta painettaessa, mutta tietokoneen näytössä ei näy mitään?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty tai virtapainike ei toimi (vihreä latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty (vihreä virran merkkivalo ei syty)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO Care (Rescue Mode) -ruutu tulee näkyviin, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?
- Mitä pitäisi tehdä, jos horrostila ei ole käytettävissä tai VAIO-tietokone ei siirry horrostilaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei palaa lepotilasta normaalitilaan näppäimistöä tai kosketuslevyä käyttämällä?

#### Akku

- Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?
- Mitä pitäisi tehdä, jos akku ei ole latautunut täyteen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos akku ei toimi oikein?

#### Näyttö

- Mitä pitäisi tehdä, jos liukuvärit eivät näy oikein tietokoneen näytössä?
- Miksei tietokoneen näyttö käänny?
- Mitä pitäisi tehdä, jos videot eivät näy tietokoneen näytöllä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos videot eivät näy sujuvasti?
- Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?
- Miten nestekidenäytön kirkkautta voi muuttaa?
- Mitä pitäisi tehdä, jos jotkin kohteet eivät mahdu tietokoneen näyttöön?
- Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä tai televisiossa ei näy kuvaa?
- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?
- Miksi nestekidenäytön kirkkaus muuttuu automaattisesti?
- Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö pimenee?
- Miksi etsimessä ei näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?
- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?
- Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö välkkyy tai muuttuu valkoiseksi? (mallit, joissa on Intel-grafiikkakiihdytin)
- Mitä pitäisi tehdä, jos kosketusnäyttö ei toimi oikein? (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### HDMI

- Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?

#### Äänet

- Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimista tai kuulokkeista ei kuulu ääntä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?
- Mitä pitäisi tehdä, jos ääni katkeilee video- tai äänitoiston aikana?
- Mitä pitäisi tehdä, jos digitaaliseen lähtöporttiin, kuten HDMI-lähtöporttiin, kytketystä digitaalisesta äänilaitteesta ei kuulu ääntä?

#### Mikrofoni

- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?

#### Näppäimistö

- Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistöllä ei voi kirjoittaa tiettyjä merkkejä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?

#### Kosketuslevy

- Miten kosketuslevyn voi poistaa käytöstä?
- Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?
- Miten voi välttää kosketuslevyn hipaisemista johtuvat tahattomat napsautukset?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?

#### Kamera

- Miksi etsimessä ei näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?
- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
- Miksi otettujen kuvien laatu on huono?
- Miksi videon syöttö sisäisestä kamerasta keskeytyy hetkeksi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?

#### Lähiverkko (LAN)

- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

#### Wi-Fi

- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

#### BLUETOOTH

- Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
- Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?

#### Salasana

- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?
- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

#### BIOS

- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

#### USB

- Mitä pitäisi tehdä, jos en voi ladata USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitettyä laitetta?

#### Muistikortti

- Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja muistikortille?

#### Ohjelmisto

- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

#### Tietokone

- Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

#### Kosketusnäyttö

- Mitä pitäisi tehdä, jos kosketusnäyttö ei toimi oikein? (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### NFC/One touch -toiminnot

- Mitä pitäisi tehdä, jos NFC/One touch -toiminnot -käyttö ei onnistu?

#### Anturi

- Miksi sisäinen digitaalinen kompassi ei näytä oikeaa suuntaa?
- Miksei tietokoneen näyttö käänny?

### Sovellukset

#### Näyttö

- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

#### Ohjelmisto

- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?
- Mitä on tehtävä, jos pelisovellus ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?

### Verkko/Internet

#### Lähiverkko (LAN)

- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

#### Wi-Fi

- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

#### BLUETOOTH

- Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
- Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?

### Varmuuskopiointi/palautus

#### Palautus

- Miten voin asentaa uudelleen alkuperäiset sovellukset ja ohjaimet?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen palautus palautusosiosta ei onnistu?
- Miten voin palauttaa VAIO-tietokonejärjestelmän tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiinsa?
- Miten voin luoda palautusvälineen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty aloittamaan palautusprosessia tai tekemään sitä loppuun?
- Mitä pitäisi tehdä, jos palautusvälineen luonti ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows käynnistyy)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows ei käynnisty)?

### Suojaus

#### Salasana

- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?
- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

#### BIOS

- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

### Lisälaitteet

#### USB

- Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

#### Tulostin

- Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa-palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tilit ja Oma tili Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Valitse Yhdistä Microsoft-tiliin.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Katkaise yhteys eikä Yhdistä Microsoft-tiliin.

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Tietoja käyttäjätilityypeistä

Windows 8:ssa on kahdentyyppisiä käyttäjätilejä: paikallinen tili ja Microsoft-tili.

#### Paikallinen tili

Paikallinen tili on käyttäjätunnus ja salasana, jotka asetetaan VAIO-tietokoneeseen. Koska paikallista tiliä on tarkoitus käyttää yhdessä tietokoneessa, samaa tiliä ei voi käyttää useissa tietokoneissa.

#### Vihje

- Paikallisen tilin salasana ei ole pakollinen. Jos unohdat paikallisen tilin salasanan, palauta VAIO-tietokone.

#### Microsoft-tili

Microsoft-tili on käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudutaan Microsoft-palveluihin. Koska jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää Microsoft-tili, voit käyttää samaa tiliä useissa tietokoneissa. Kun haluat ladata sovelluksia Windows-kauppa -palvelusta, sinun täytyy vaihtaa paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin.

#### Vihje

- Microsoft-tilin salasana on pakollinen. Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Lepotilaan siirtyminen, sammuttaminen tai käynnistäminen uudelleen

Voit asettaa VAIO-tietokoneen lepotilaan, sammuttaa sen tai käynnistää sen uudelleen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. ValitseVirta ja Lepotila, Sammuta tai Käynnistä uudelleen.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta ja Lepotila.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetusten ollessa käytössä).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Paina(Virta) -painiketta (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta ja Käynnistä uudelleen.
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Työpöytä avaaminen

Voit siirtyä työpöydälle ruudun kautta aivan kuten avaisit sovelluksen. Voit avata työpöydän toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Työpöytä-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

## Sisällön etsiminen

Voit etsiä tiedostoja, asetuksia tai web-sisältöäHae-oikopolun avulla.

Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

1. Kirjoita hakuruutuun avainsana (kuten Windows).

2. Valitse hakutuloksesta haluamasi kuvake tai tiedosto.

#### Vihje

- Voit tarkentaa hakutulosta valitsemalla hakukohteen.

## Sovellusluettelon avaaminen

Voit avata asennettujen sovellusten luettelon (Sovellukset-näyttö) VAIO-tietokoneessa.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise Aloitus-näytössä ylöspäin.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Napsauta Aloitus-näytön vasemman alakulman-kuvaketta.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

- Voit etsiä sovelluksia Sovellukset-näytön oikean yläkulman hakuruudun avulla. Jos olet asentanut useita sovelluksia, hakuruutu auttaa etsimisessä.

## Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta

Voit sijoittaa aloitusnäyttöön eniten käyttämiesi sovellusten, työpöytien ja Internet-sivustojen pikakuvakkeita.

### Yleiskuvaus

1. Ruudut

   Valitse laatta käynnistääksesi sovelluksen ja personalisoi Aloitus-näyttö lisäämällä laattoja ja järjestelemällä niitä uudelleen.

2. Oikopolut

   Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja, jakaa sisältöä, toistaa sisältöä muissa laitteissa ja tulostaa ja määrittää VAIO-tietokoneen.

### Aloitus-näytön avaaminen

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Avaa oikopolut ja napauta sittenAloitus-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Avaa oikopolut ja napsauta sittenAloitus-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä.

#### Vihje

- Voit avata Aloitus-näytön työpöydällä valitsemasta vasemmasta alakulmasta(Aloitus).

## Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

2. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

   Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake ilmestyy Sovellukset-näyttöön. Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa-palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tilit ja Oma tili Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Valitse Yhdistä Microsoft-tiliin.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Katkaise yhteys eikä Yhdistä Microsoft-tiliin.

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Tietoja käyttäjätilityypeistä

Windows 8:ssa on kahdentyyppisiä käyttäjätilejä: paikallinen tili ja Microsoft-tili.

#### Paikallinen tili

Paikallinen tili on käyttäjätunnus ja salasana, jotka asetetaan VAIO-tietokoneeseen. Koska paikallista tiliä on tarkoitus käyttää yhdessä tietokoneessa, samaa tiliä ei voi käyttää useissa tietokoneissa.

#### Vihje

- Paikallisen tilin salasana ei ole pakollinen. Jos unohdat paikallisen tilin salasanan, palauta VAIO-tietokone.

#### Microsoft-tili

Microsoft-tili on käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudutaan Microsoft-palveluihin. Koska jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää Microsoft-tili, voit käyttää samaa tiliä useissa tietokoneissa. Kun haluat ladata sovelluksia Windows-kauppa -palvelusta, sinun täytyy vaihtaa paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin.

#### Vihje

- Microsoft-tilin salasana on pakollinen. Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Käyttäjätilin vaihtaminen

Voit vaihtaa käytössä olevan käyttäjätilin toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse tilin nimi tietokoneen näytön oikeasta yläkulmasta. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)
2. Valitse haluamasi tilin nimi.

#### Vihje

- Uuden käyttäjätilin luominen edellyttää järjestelmänvalvojana kirjautumista. Avaa sitten oikopolut ja valitseAsetukset. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tilit ja Muut tilit.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä sovelluksesta toiseen parhaillaan käynnissä olevien sovellusten välillä.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Tuo käynnissä olevat sovellukset näkyviin, kosketa haluamasi sovelluksen kuvaketta ja sipaise sitten vasemmasta reunasta keskustaa kohti. Lisätietoja käynnissä olevien sovellusten tuomisesta näyttöön on kohdassa Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Tuo käynnissä olevat sovellukset näkyviin ja vedä haluamasi sovelluksen kuvake vasemmasta reunasta keskelle. Lisätietoja käynnissä olevien sovellusten tuomisesta näyttöön on kohdassa Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen.

## Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen

Voit tuoda Aloitus-näyttöön luettelon käynnissä olevista sovelluksista. Lisätietoja on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise vasemmasta reunasta keskustaa kohti, kunnes näkyviin tulee pieni sovelluskuvake, ja vedä sitten kuvake takaisin vasenta reunaa kohti.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Osoita vasenta yläkulmaa () ja siirry alaspäin ().

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä ja Tab-näppäintä samanaikaisesti.

## Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea parhaillaan käynnissä olevia sovelluksia toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

1. Kun sovellus on auki, osoita näytön yläkohtaan keskelle.

2. Vedä sovellus näytön alareunaan niin, että sovellus häviää näytöstä.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

1. Kun sovellus on avoinna, siirrä osoitin näytön yläreunaan keskelle, kunnes käsikuvake tulee näkyviin.

2. Vedä sovellus näytön alareunaan niin, että sovellus häviää näytöstä.

#### Näppäimistön käyttö

Paina Alt-näppäintä ja F4-näppäintä samanaikaisesti.

## Sovellukset-kohteiden käynnistäminen

Voit käynnistää sovelluksia noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Avaa Aloitus-näyttö tai Sovellukset-näyttö. (Kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta on tietoja Aloitus-näytön avaamisesta, ja kohdassa Sovellusluettelon avaaminen on tietoja Sovellukset-näytön avaamisesta.)
2. Valitse haluamasi sovellus.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

- Voit etsiä sovelluksia Sovellukset-näytön oikean yläkulman hakuruudun avulla. Jos olet asentanut useita sovelluksia, hakuruutu auttaa etsimisessä.

## Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

2. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

   Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake ilmestyy Sovellukset-näyttöön. Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

## Sovellusvalikoiden avaaminen

Monissa sovelluksissa on sovellusvalikoita, joiden avulla voit hallita sovellusta. Voit avata sovellusvalikon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise alareunasta ylöspäin.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Kun sovellus on auki, napsauta oikealla painikkeella mitä tahansa näytön kohtaa. Kosketuslevyllä napsauta oikeaa alanurkkaa.

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä ja Z-näppäintä samanaikaisesti.

#### Vihje

- Avaa sovellusvalikko, kun sovellus näkyy tietokoneen näytöllä.

- Sovelluksen komennot vaihtelevat tietokoneen näytöllä näkyvän sovelluksen mukaan.

## Windowsin ohje ja tuki avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse ohje ja tuki.

## Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

Voit käynnistää Ohje + vinkit -toiminnon, joka selittää Windows 8 -järjestelmän perustoiminnot.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Ohje + vinkit.

## Ohjauspaneeli avaaminen

Voit avata Ohjauspaneeli-toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Ohjauspaneeli.

## Oikopolkujen avaaminen

Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja, jakaa sisältöä, toistaa sisältöä muissa laitteissa ja tulostaa ja määrittää VAIO-tietokoneen avaamalla oikopolut.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise oikeasta reunasta keskustaa kohti.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Osoita oikeaa yläkulmaa () ja siirry alaspäin ().

Kosketuslevyllä voit pyyhkäistä oikeasta laidasta.

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä ja C-näppäintä samanaikaisesti.

## Työpöytä avaaminen

Voit siirtyä työpöydälle ruudun kautta aivan kuten avaisit sovelluksen. Voit avata työpöydän toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Työpöytä-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

## Sisällön etsiminen

Voit etsiä tiedostoja, asetuksia tai web-sisältöäHae-oikopolun avulla.

Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

1. Kirjoita hakuruutuun avainsana (kuten Windows).

2. Valitse hakutuloksesta haluamasi kuvake tai tiedosto.

#### Vihje

- Voit tarkentaa hakutulosta valitsemalla hakukohteen.

## Sovellusluettelon avaaminen

Voit avata asennettujen sovellusten luettelon (Sovellukset-näyttö) VAIO-tietokoneessa.

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise Aloitus-näytössä ylöspäin.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Napsauta Aloitus-näytön vasemman alakulman-kuvaketta.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

- Voit etsiä sovelluksia Sovellukset-näytön oikean yläkulman hakuruudun avulla. Jos olet asentanut useita sovelluksia, hakuruutu auttaa etsimisessä.

## Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta

Voit sijoittaa aloitusnäyttöön eniten käyttämiesi sovellusten, työpöytien ja Internet-sivustojen pikakuvakkeita.

### Yleiskuvaus

1. Ruudut

   Valitse laatta käynnistääksesi sovelluksen ja personalisoi Aloitus-näyttö lisäämällä laattoja ja järjestelemällä niitä uudelleen.

2. Oikopolut

   Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja, jakaa sisältöä, toistaa sisältöä muissa laitteissa ja tulostaa ja määrittää VAIO-tietokoneen.

### Aloitus-näytön avaaminen

#### Kosketustoimintojen käyttö (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Avaa oikopolut ja napauta sittenAloitus-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Avaa oikopolut ja napsauta sittenAloitus-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä.

#### Vihje

- Voit avata Aloitus-näytön työpöydällä valitsemasta vasemmasta alakulmasta(Aloitus).

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta ja Lepotila.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetusten ollessa käytössä).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Paina(Virta) -painiketta (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta ja Käynnistä uudelleen.
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Käyttäjätilin vaihtaminen

Voit vaihtaa käytössä olevan käyttäjätilin toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse tilin nimi tietokoneen näytön oikeasta yläkulmasta. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)
2. Valitse haluamasi tilin nimi.

#### Vihje

- Uuden käyttäjätilin luominen edellyttää järjestelmänvalvojana kirjautumista. Avaa sitten oikopolut ja valitseAsetukset. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tilit ja Muut tilit.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

2. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

   Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake ilmestyy Sovellukset-näyttöön. Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

## Windowsin ohje ja tuki avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse ohje ja tuki.

## Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

Voit käynnistää Ohje + vinkit -toiminnon, joka selittää Windows 8 -järjestelmän perustoiminnot.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Ohje + vinkit.

## Taustapuolen osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen taustapuolen ominaisuuksien, kuten liitäntäporttien, kuvaukset.

1. VOL (Äänenvoimakkuus) -painikkeet

## Etuosan osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen etuosan toimintojen, kuten painikkeiden ja merkkivalojen, kuvaukset.

1. Sisäisen etukameran merkkivalo (Sisäisen kameran käyttäminen)

2. Sisäinen etukamera (Sisäisen kameran käyttäminen)

3. Ympäröivän valon tunnistin (Nestekidenäytön kirkkauden automaattinen säätäminen)

4. Sisäänrakennettu monomikrofoni (Sisäisen kameran käyttäminen)

5. Kosketusnäyttö (Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit))

6. Windows-painike

7. ASSIST-painike (Tietoja ASSIST-painikkeesta)

8. Näppäimistö

9. Kosketuslevy (Kosketuslevyn käyttäminen)

10. Caps lock -merkkivalo

#### Huomautus

- Magneetit on sisäänrakennettu kosketusnäytön ympärille. Älä aseta luottokortteja yms., joihin magneettisuus vaikuttaa, VAIO-tietokoneen lähelle. Tietokone voi aiheuttaa tietojen vioittumisen.

1. Näytön lukituskytkin

2. Latauksen merkkivalo (Latauksen merkkivalon tilaluettelo)

3. Virran merkkivalo (VAIO-tietokoneen käynnistäminen)

## Sivujen osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen sivujen ominaisuuksien, kuten liitäntäporttien, kuvaukset.

1. DC IN-portti (Liittäminen virtalähteeseen)

2. Ilmanpoistoaukko

3. SD-muistikorttipaikka (SD-muistikortin liittäminen)

4. Sisäänrakennettu stereokaiutin

1. Sisäänrakennettu stereokaiutin

2. Kuulokemikrofoniyhteensopiva kuulokeliitäntä (Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen)

3. USB-portti (USB-laitteen kytkeminen)

4. USB-portti (USB-laitteen kytkeminen)

   Tämä USB-portti tukee USB-latausta. Lisätietoja on kohdassa USB-laitteen lataaminen.

5. HDMI-lähtöportti (Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta)

6. Virtapainike (VAIO-tietokoneen käynnistäminen)

## Pohjan osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen pohjan ominaisuuksien kuvaus.

1. Sisäinen takakamera (sisäänrakennetulla takakameralla varustetut mallit) (Sisäisen kameran käyttäminen)

2. Sisäisen takakameran merkkivalo (sisäänrakennetulla takakameralla varustetut mallit) (Sisäisen kameran käyttäminen)

3. Tuuletusaukko

4. Kosketusmerkki (NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit))

5. Akku pois -painike

#### Huomautus

- Jos akun poistopainiketta painetaan VAIO-tietokoneen ollessa käynnissä, tallentamattomat tiedot saattavat kadota. Muista tallentaa työtiedot ja sammuttaa tietokone ennen akun poistopainikkeen painamista.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkolaite

Virtajohto

Digitaalinen stylus-kynä

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

Langaton reititin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

USB-infrapunasovitin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## Tietoja nestekidenäytön kiertämisestä

Voit käyttää VAIO-tietokonetta kolmessa eri tilassa vaihtamalla nestekidenäytön suuntaa.

### Tietokone näkymä

Käytä tätä tilaa, kun haluat syöttää merkkejä näppäimistöä käyttämällä.

### Esitys näkymä

Käytä tätä tilaa, kun haluat nähdä vain tietokoneen näytön videotoiston aikana, jotta voit keskittyä videon sisältöön, tai näyttää näytön edessäsi olevalle henkilölle. Kun haluat vaihtaa Tietokone näkymä -asetuksesta Esitys näkymä -asetukseen, katso VAIO-tietokoneen käyttäminen Esitys näkymä -tilassa.

### Tablet näkymä

Tässä tilassa voit käyttää VAIO-tietokonetta ja sen kosketusnäyttöä tablet-laitteena. Kun haluat vaihtaa Tietokone näkymä -asetuksesta Tablet näkymä -asetukseen, katso VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa.

#### Huomautus

- Varmista ennen VAIO-tietokoneen käyttämistä Tietokone näkymä -tilassa, että näytön lukituskytkin on LOCK-asennossa.

- Varmista, että VAIO-tietokone on Tietokone näkymä -tilassa ja nestekidenäyttö on suljettu, kun kuljetat tietokonetta kotelossa.

- Jos nestekidenäytön suuntaa vaihdetaan videotoiston aikana, VAIO-tietokoneesta voi tulla epävakaa. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näytön suuntaa.

- VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö näkyy ylösalaisin, kun VAIO-tietokone on Esitys näkymä -tilassa. Muista vaihtaa Esitys näkymä -tilaksi Tietokone näkymä ennen VAIO Care (Rescue Mode) -sovelluksen käyttämistä.

## VAIO-tietokoneen käyttäminen Esitys näkymä -tilassa

Voit käyttää VAIO-tietokonetta Esitys näkymä -tilassa, kun haluat nähdä vain tietokoneen näytön videotoiston aikana, jotta voit keskittyä videon sisältöön, tai näyttää näytön edessäsi olevalle henkilölle.

1. Avaa nestekidenäyttöä yli 90 astetta.

2. Aseta näytön lukituskytkin RELEASE-asentoon.

3. Paina näppäimistön edessä olevaa aluetta kädellä, tartu nestekidenäytön yläkulmaan toisella kädellä ja kierrä näyttöä nuolen suuntaan.

#### Vaihtaminen takaisin Tietokone näkymä -tilaan

Kierrä nestekidenäyttö VAIO-tietokoneen etupuolelle ja aseta näytön lukituskytkin LOCK-asentoon.

## VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa

Voit käyttää VAIO-tietokonetta Tablet näkymä tilassa, kun haluat käyttää tietokonetta ja sen kosketusnäyttöä tablet-laitteena.

1. Avaa nestekidenäyttöä yli 90 astetta.

2. Aseta näytön lukituskytkin RELEASE-asentoon.

3. Paina näppäimistön edessä olevaa aluetta kädellä, tartu nestekidenäytön yläkulmaan toisella kädellä ja kierrä näyttöä hieman VAIO-tietokoneen takapuolelle.

4. Taita nestekidenäyttö siirtämällä sitä nuolen suuntaan.

   Nestekide taitetaan näppäimistön päälle.

#### Vaihtaminen takaisin Tietokone näkymä -tilaan

Tartu nestekidenäyttöön sen keskeltä ja vaihda Tablet näkymä -tilasta Esitys näkymä -tilaan nostamalla näyttö ylös. Kierrä sitten näyttö VAIO-tietokoneen etupuolelle ja aseta näytön lukituskytkin LOCK-asentoon.

## Asianmukaisen työympäristön luominen

Tässä osassa on ohjeita VAIO-tietokoneen sijoittamisesta ja ergonomisesta käytöstä.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisohjeita

Huomioi seuraavat seikat, kun sijoitat VAIO-tietokonetta:

- Virtalähde ja tarvittavat portit ovat helposti käytettävissä.

- Tietokoneen ympärillä on riittävästi tilaa.

- Tietokone on riittävän leveällä tasaisella pinnalla ja näet tietokoneen näytön selvästi tietokonetta käyttäessäsi.

- Voit sijoittaa tietokoneen eteesi niin, että voit istua suorassa ja pitää kätesi lattian suuntaisesti.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisrajoituksia

VAIO-tietokoneen sijoittaminen huonosti saattaa aiheuttaa vaurioita ja toimintahäiriöitä. Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua:

- suoralle auringonvalolle

- magneettisille esineille tai magneettisuudelle

- lämmönlähteille, kuten asuntojen lämmitysjärjestelmille

- pölylle

- suurelle kosteudelle

- huonolle ilmastoinnille

#### Huomautus

- Ilmanpoistoaukon alue saattaa kuumeta runsaasti VAIO-tietokonetta käytettäessä. Ole varovainen, jos kosketat sitä.

- Älä aseta ilmanpoistoaukon lähelle esineitä, jotka saattavat tukkia sen.

#### Vihje

- VAIO-tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle radiosta tai televisiosta.

### Ergonomiaa koskevia ohjeita

Ota seuraavat ergonomiset ohjeet huomioon aina, kun se on mahdollista.

#### Huonekalut ja asento

Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman.

Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.

#### Tietokoneen näytön katselukulma

Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Varmista, että tietokoneen näyttö on silmien tasolla tai hieman sitä alempana, kun istut VAIO-tietokoneen edessä. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.

Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja lihasten väsymistä kallistamalla tietokoneen näytön oikeaan asentoon ja säätämällä näytön kirkkautta.

#### Valaistus

Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise tai aiheuta heijastumia tietokoneen näyttöön. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää tietokoneen näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä.

#### Huomautus

- Mekaanisten vaurioiden välttämiseksi älä paina VAIO-tietokonetta voimakkaasti, kun säädät katselukulmaa.

#### Vihje

- Nämä samat ohjeet koskevat myös ulkoisen näytön käyttöä.

### VAIO-tietokoneen käsittelemiseen liittyviä huomautuksia

Voit välttää VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä ja vahingoittumista noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Aseta VAIO-tietokone varovasti ja tasaiselle pinnalle iskujen välttämiseksi.

- Sammuta VAIO-tietokone aina, kun siirrät sitä. Käynnissä olevan tietokoneen siirtäminen saattaa aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä. Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt kaapelit, ennen kuin siirrät tietokonetta.

- Älä pudota tai kolhi VAIO-tietokonetta. Jo pienetkin iskut ja vähäinen tärinä saattavat aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä.

- Älä sijoita VAIO-tietokonetta epävakaaseen asentoon.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen

Virran kytkeminen VAIO-tietokoneeseen käynnistää Windowsin.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen virran kytkemistä.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)
2. Nosta nestekidenäytön kansi auki.
3. Paina(Virta) -painiketta.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se syttyy vihreänä.

   Virta on kytketty tietokoneeseen, ja Windows käynnistyy hetken kuluttua.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone ei käynnisty.

- Kun siirrät nestekidenäyttöä, älä tartu sisäiseen kameraan, sillä se saattaa aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriön.

- VAIO-tietokone ei käynnisty, jos painat(Virta) -painiketta nestekidenäytön kannen ollessa suljettuna.

- Älä kosketa VAIO-tietokoneen kosketusnäyttöä, kun käynnistät tietokonetta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan pistorasiaan kytkettynä. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

## Liittäminen virtalähteeseen

Kytke VAIO-tietokone virtalähteeseen.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kytkemistä.

1. Kytke virtajohdon () toinen pää verkkolaitteeseen ().
2. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan ().
3. Kytke kaapeli verkkolaitteesta () VAIO-tietokoneen DC IN-portti ().

#### Huomautus

- Kytke samaan pistorasiaan vain yksi laite kerrallaan.

- Verkkolaitteen muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Varmista, että virtajohto on liitetty VAIO-tietokoneeseen oikein.

#### Vihje

- Voit ostaa VAIO-tietokoneeseen jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Se auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, jotka voivat aiheutua esimerkiksi ukkosen synnyttämistä äkillisiltä virtapiikeistä.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Akun käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat akun oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen akun käyttämistä.

### Tietoja akusta

- VAIO-tietokoneen sisäistä akkua ei voi irrottaa.

- Turvallisuussyistä akun lataaminen voi keskeytyä suurissa tai alhaisissa lämpötiloissa.

- Akkua ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.

- Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.

### Tietoja akun tyhjenemisestä

Lataamisen jälkeen akun varaus purkautuu vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, sen varaus voi tyhjentyä. On suositeltavaa ladata akku ennen käyttöä.

### Tietoja akun käyttöiästä

Akun käyttöikä vaihtelee tietokoneen käytön ja asetusten mukaan.

### Tietoja akun tehon heikkenemisestä ja akun vaihtamisesta

- Akku on kulutustarvike. Sen kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien lataus- ja purkautumisjaksojen takia ja käytön tai varastoinnin aikaisen ympäristön lämpötilan mukaan. Sen seurauksena täyteen ladatun akun käyttöaika lyhenee jatkuvasti, kunnes akun käyttöikä on lopussa.

- Jos akku tyhjenee nopeasti myös täyteen lataamisen jälkeen tai se on kulunut loppuun, vaihda akku uuteen.

  Ota yhteys valtuutettuun Sony palvelu-/tukikeskukseen ja vaihda akku uuteen akkuun, jonka Sony on nimennyt.

### Akun varauksen loppuminen

Jos akkuvirta loppuu eikä VAIO-tietokonetta ole kytketty pistorasiaan, tietokoneen virransaanti lakkaa ja kaikki tallentamattomat tiedot häviävät.

Kun käytät VAIO-tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

## Tietoja nestekidenäytön kiertämisestä

Voit käyttää VAIO-tietokonetta kolmessa eri tilassa vaihtamalla nestekidenäytön suuntaa.

### Tietokone näkymä

Käytä tätä tilaa, kun haluat syöttää merkkejä näppäimistöä käyttämällä.

### Esitys näkymä

Käytä tätä tilaa, kun haluat nähdä vain tietokoneen näytön videotoiston aikana, jotta voit keskittyä videon sisältöön, tai näyttää näytön edessäsi olevalle henkilölle. Kun haluat vaihtaa Tietokone näkymä -asetuksesta Esitys näkymä -asetukseen, katso VAIO-tietokoneen käyttäminen Esitys näkymä -tilassa.

### Tablet näkymä

Tässä tilassa voit käyttää VAIO-tietokonetta ja sen kosketusnäyttöä tablet-laitteena. Kun haluat vaihtaa Tietokone näkymä -asetuksesta Tablet näkymä -asetukseen, katso VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa.

#### Huomautus

- Varmista ennen VAIO-tietokoneen käyttämistä Tietokone näkymä -tilassa, että näytön lukituskytkin on LOCK-asennossa.

- Varmista, että VAIO-tietokone on Tietokone näkymä -tilassa ja nestekidenäyttö on suljettu, kun kuljetat tietokonetta kotelossa.

- Jos nestekidenäytön suuntaa vaihdetaan videotoiston aikana, VAIO-tietokoneesta voi tulla epävakaa. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näytön suuntaa.

- VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö näkyy ylösalaisin, kun VAIO-tietokone on Esitys näkymä -tilassa. Muista vaihtaa Esitys näkymä -tilaksi Tietokone näkymä ennen VAIO Care (Rescue Mode) -sovelluksen käyttämistä.

## VAIO-tietokoneen käyttäminen Esitys näkymä -tilassa

Voit käyttää VAIO-tietokonetta Esitys näkymä -tilassa, kun haluat nähdä vain tietokoneen näytön videotoiston aikana, jotta voit keskittyä videon sisältöön, tai näyttää näytön edessäsi olevalle henkilölle.

1. Avaa nestekidenäyttöä yli 90 astetta.

2. Aseta näytön lukituskytkin RELEASE-asentoon.

3. Paina näppäimistön edessä olevaa aluetta kädellä, tartu nestekidenäytön yläkulmaan toisella kädellä ja kierrä näyttöä nuolen suuntaan.

#### Vaihtaminen takaisin Tietokone näkymä -tilaan

Kierrä nestekidenäyttö VAIO-tietokoneen etupuolelle ja aseta näytön lukituskytkin LOCK-asentoon.

## VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa

Voit käyttää VAIO-tietokonetta Tablet näkymä tilassa, kun haluat käyttää tietokonetta ja sen kosketusnäyttöä tablet-laitteena.

1. Avaa nestekidenäyttöä yli 90 astetta.

2. Aseta näytön lukituskytkin RELEASE-asentoon.

3. Paina näppäimistön edessä olevaa aluetta kädellä, tartu nestekidenäytön yläkulmaan toisella kädellä ja kierrä näyttöä hieman VAIO-tietokoneen takapuolelle.

4. Taita nestekidenäyttö siirtämällä sitä nuolen suuntaan.

   Nestekide taitetaan näppäimistön päälle.

#### Vaihtaminen takaisin Tietokone näkymä -tilaan

Tartu nestekidenäyttöön sen keskeltä ja vaihda Tablet näkymä -tilasta Esitys näkymä -tilaan nostamalla näyttö ylös. Kierrä sitten näyttö VAIO-tietokoneen etupuolelle ja aseta näytön lukituskytkin LOCK-asentoon.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkolaite

Virtajohto

Digitaalinen stylus-kynä

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

Langaton reititin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

USB-infrapunasovitin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## VAIO-tietokoneen käyttäminen Tablet näkymä -tilassa

Voit käyttää VAIO-tietokonetta Tablet näkymä tilassa, kun haluat käyttää tietokonetta ja sen kosketusnäyttöä tablet-laitteena.

1. Avaa nestekidenäyttöä yli 90 astetta.

2. Aseta näytön lukituskytkin RELEASE-asentoon.

3. Paina näppäimistön edessä olevaa aluetta kädellä, tartu nestekidenäytön yläkulmaan toisella kädellä ja kierrä näyttöä hieman VAIO-tietokoneen takapuolelle.

4. Taita nestekidenäyttö siirtämällä sitä nuolen suuntaan.

   Nestekide taitetaan näppäimistön päälle.

#### Vaihtaminen takaisin Tietokone näkymä -tilaan

Tartu nestekidenäyttöön sen keskeltä ja vaihda Tablet näkymä -tilasta Esitys näkymä -tilaan nostamalla näyttö ylös. Kierrä sitten näyttö VAIO-tietokoneen etupuolelle ja aseta näytön lukituskytkin LOCK-asentoon.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys.

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi-toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi-yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen ja langattomat laitteet (jos on).

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac (luonnos) -standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

2. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

   Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake ilmestyy Sovellukset-näyttöön. Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse(verkkokuvake).
4. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
5. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty.

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvake) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

Voit pitää virustorjuntasovellukset ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset sovelluksen valmistajan verkkosivustosta. Voit päivittää virustorjuntasovelluksen etsimällä jonkin seuraavista VAIO-tietokoneeseen asennetuista sovelluksista ja noudattamalla toimintaohjeita.

1. Varmista, että VAIO-tietokone on kytketty Internetiin.
2. Tee jokin seuraavista toimista valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen mukaan.

   Trend Micro:

   Käynnistä Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Käynnistä McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.

   Windows Defender:

   Käynnistä Windows Defender.

   Kaspersky Internet Security:

   Käynnistä Kaspersky Internet Security.

3. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta VAIO-tietokoneeseen asennetun sovelluksen version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

#### Vihje

- Lisätietoja virustentorjuntasovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

- Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen ohjetiedostossa.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä.

#### Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila käyttöön.

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai käytettävän laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin tai tietokoneen yhteyden muodostamiseen käytettävän laitteen mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai käytettävän laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin tai tietokoneen yhteyden muodostamiseen käytettävän laitteen mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys.

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi-toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi-yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen ja langattomat laitteet (jos on).

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac (luonnos) -standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse(verkkokuvake).
4. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
5. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty.

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvake) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä.

#### Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila käyttöön.

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

## Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

2. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

   Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake ilmestyy Sovellukset-näyttöön. Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

## Windows-kauppa -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

2. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

   Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake ilmestyy Sovellukset-näyttöön. Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

#### Vihje

- Eniten käytettävät sovellukset kannattaa kiinnittää Aloitus-näyttöön. Kun haluat kiinnittää sovelluksia, napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Sovellukset-näytössä ja valitse kiinnityskuvake näytön alaosaan ilmestyvästä valikosta.

## Liittäminen virtalähteeseen

Kytke VAIO-tietokone virtalähteeseen.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kytkemistä.

1. Kytke virtajohdon () toinen pää verkkolaitteeseen ().
2. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan ().
3. Kytke kaapeli verkkolaitteesta () VAIO-tietokoneen DC IN-portti ().

#### Huomautus

- Kytke samaan pistorasiaan vain yksi laite kerrallaan.

- Verkkolaitteen muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Varmista, että virtajohto on liitetty VAIO-tietokoneeseen oikein.

#### Vihje

- Voit ostaa VAIO-tietokoneeseen jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Se auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, jotka voivat aiheutua esimerkiksi ukkosen synnyttämistä äkillisiltä virtapiikeistä.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution -kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Useita näyttöjä tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus. (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- HDMI-lähtöportin muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Muista käyttää HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöportin kanssa.

- Jos käytetään muuta kuin Sony toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä kohdista painetta nestekidenäyttöön tai sen reunoihin. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution -kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- HDMI-lähtöportin muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Muista käyttää HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöportin kanssa.

- Jos käytetään muuta kuin Sony toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Useita näyttöjä tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus. (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- HDMI-lähtöportin muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Muista käyttää HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöportin kanssa.

- Jos käytetään muuta kuin Sony toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä kohdista painetta nestekidenäyttöön tai sen reunoihin. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni.
3. Valitse Toistaminen-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo.

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä olevia vaiheita 1–3 ja valitse sitten HDMI-laitteen kuvake ja Ominaisuudet. Valitse Lisäasetukset-välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Ulkoisen laitteen kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneen USB-porttiin ulkoisen levyaseman tai kiintolevyn.

1. Kytke ulkoisen aseman virtajohto pistorasiaan ().
2. Kytke USB-kaapelin () (ei sisälly toimitukseen) toinen pää USB-porttiin () ja toinen ulkoiseen asemaan.

   Lisätietoja USB-yhteydestä on kohdassa USB-laitteen kytkeminen.

#### Huomautus

- Muista kytkeä ulkoinen asema virtalähteeseen verkkolaitteen kautta (jos sellainen on toimitettu).

#### Vihje

- Ulkoiselle asemalle on ehkä asennettava ohjain.

  Myös ulkoisen aseman liittämis- ja käyttövaiheet vaihtelevat käyttämäsi aseman mukaan. Lisätietoja on ulkoisen aseman mukana toimitetussa oppaassa.

## Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita (kuten kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofonin).

Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia (ei sisälly toimitukseen) Internet-puheluja ja äänichatiä varten.

1. Kytke ulkoiset kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen(Sivujen osat ja hallintapainikkeet).

#### Huomautus

- Pienennä kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen niiden kytkemistä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä toimi oikein VAIO-tietokoneen kanssa.

- Ulkoinen mikrofoni ei toimi, vaikka se kytkettäisiin kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen.

- Kuulokemikrofonin kaukosäädin ei toimi VAIO-tietokoneen kanssa.

#### Vihje

- Lisätietoja on kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni.
3. Valitse Toistaminen-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo.

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä olevia vaiheita 1–3 ja valitse sitten HDMI-laitteen kuvake ja Ominaisuudet. Valitse Lisäasetukset-välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita (kuten kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofonin).

Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia (ei sisälly toimitukseen) Internet-puheluja ja äänichatiä varten.

1. Kytke ulkoiset kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen(Sivujen osat ja hallintapainikkeet).

#### Huomautus

- Pienennä kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen niiden kytkemistä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä toimi oikein VAIO-tietokoneen kanssa.

- Ulkoinen mikrofoni ei toimi, vaikka se kytkettäisiin kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen.

- Kuulokemikrofonin kaukosäädin ei toimi VAIO-tietokoneen kanssa.

#### Vihje

- Lisätietoja on kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita (kuten kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofonin).

Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia (ei sisälly toimitukseen) Internet-puheluja ja äänichatiä varten.

1. Kytke ulkoiset kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen(Sivujen osat ja hallintapainikkeet).

#### Huomautus

- Pienennä kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen niiden kytkemistä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä toimi oikein VAIO-tietokoneen kanssa.

- Ulkoinen mikrofoni ei toimi, vaikka se kytkettäisiin kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen.

- Kuulokemikrofonin kaukosäädin ei toimi VAIO-tietokoneen kanssa.

#### Vihje

- Lisätietoja on kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys.

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi-toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi-yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen ja langattomat laitteet (jos on).

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac (luonnos) -standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse(verkkokuvake).
4. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
5. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty.

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvake) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä.

#### Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila käyttöön.

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai käytettävän laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin tai tietokoneen yhteyden muodostamiseen käytettävän laitteen mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai käytettävän laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin tai tietokoneen yhteyden muodostamiseen käytettävän laitteen mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys.

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi-toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi-yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen ja langattomat laitteet (jos on).

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g-, 802.11n- ja 802.11ac (luonnos) -standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz/5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

#### IEEE 802.11ac (luonnos) (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -standardia tukevissa malleissa.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse(verkkokuvake).
4. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
5. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty.

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvake) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac (luonnos) -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä.

#### Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila käyttöön.

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

## Tietoja BLUETOOTH(R)-tietoturvasta

Langaton BLUETOOTH-tekniikka sisältää todennustoiminnon, jonka avulla voit hallita yhteyksien muodostusta muiden laitteiden kanssa.

Todennustoiminnon avulla voit estää nimettömiä BLUETOOTH-laitteita muodostamasta yhteyttä VAIO-tietokoneeseesi luvatta. Kun kaksi BLUETOOTH-laitetta ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen kerran, kummallekin rekisteröitävälle laitteelle on määritettävä yhteinen salasana (todennusta varten). Kun laite on rekisteröity, salasanaa ei tarvitse enää antaa uudelleen.

Jos haluat lisätietoja toiminnoista, avaa Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) ja kirjoita hakuruutuun ”BLUETOOTH”.

## BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen BLUETOOTH-toiminnon käyttämistä.

- BLUETOOTH-toimintojen käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- BLUETOOTH-toiminto ei valmistajasta tai valmistajan käyttämästä sovellusversiosta riippuen ehkä toimi kaikkien laitteiden kanssa. Tarkasta BLUETOOTH-laitteen järjestelmävaatimukset ennen sen ostamista.

  Lisätietoja BLUETOOTH-laitteista on VAIO-tukisivustossa.

  Osa BLUETOOTH-laitteista edellyttää todentamista (laiteparin muodostamista), jotta ne voidaan yhdistää toisiin laitteisiin. Tee todennus ennen tällaisten laitteiden yhdistämistä.

- BLUETOOTH-laitteet toimivat 2,4 GHz:n taajuudella, jota myös monet muut laitteet käyttävät. BLUETOOTH-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä ja joissakin tapauksissa tiedonsiirron estymistä.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - viestintälaitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - ympäröivä tila, mukaan lukien seinät ja niiden materiaalit

  - laitekokoonpano

  - käytettävät sovellukset

  - radio-olosuhteet

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja aiot käyttää sitä nopeaan tiedonsiirtoon, ota sekä langattoman lähiverkon toiminnot että BLUETOOTH-toiminnot käyttöön tietokoneessa.

- BLUETOOTH-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi suuret tiedostot saattavat joskus vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.

- Useiden BLUETOOTH-laitteiden liittäminen VAIO-tietokoneeseen voi aiheuttaa yhteyden ruuhkautumisesta johtuvaa hidastumista, jolloin laitteiden toiminta voi heikentyä. Tämä ilmiö on tyypillinen BLUETOOTH-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan VAIO-tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen liitetyn BLUETOOTH-äänilaitteen kautta. Tämä ilmiö on tyypillinen BLUETOOTH-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Kaikki BLUETOOTH-laitteet on sertifioitava Bluetooth SIG:n ohjeiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät BLUETOOTH-standardin vaatimukset.

  Vaikka BLUETOOTH-laitteet täyttävät BLUETOOTH-standardin vaatimukset, yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat saattavat vaihdella. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa.

- Kaikkien BLUETOOTH-laitteiden yhteensopivuutta VAIO-tietokoneen kanssa ei taata.

- Jos BLUETOOTH-toiminto on poistettava käytöstä nopeasti, sammuta VAIO-tietokone.

## Tietoja BLUETOOTH(R)-toiminnosta

Voit yhdistää VAIO-tietokoneen langattomasti toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, kuten toiseen tietokoneeseen, älypuhelimeen, matkapuhelimeen, kuulokkeisiin tai hiireen.

Voit siirtää tietoja näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita jopa 10 metrin etäisyydeltä esteettömässä tilassa.

Yksittäinen BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää enintään seitsemään muuhun laitteeseen langattoman verkon kautta tiedonsiirtoa varten.

Kun laite yrittää muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, se lähettää kyselyn lähistöllä oleville BLUETOOTH-laitteille. Jos jokin laite vastaa kyselyyn, laitteiden välille voidaan muodostaa yhteys.

## Viestintä muiden BLUETOOTH(R)-laitteiden (kuten hiiren) kanssa

Voit yhdistää BLUETOOTH-laitteita VAIO-tietokoneeseen.

Lisätietoja BLUETOOTH-viestinnästä on kohdassa Tietoja BLUETOOTH(R)-toiminnosta.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tietokone ja laitteet ja Bluetooth Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Vaihda Bluetooth-asetukseksi Käytössä.

   VAIO-tietokone etsii laitteita ja näyttää luettelon niistä.

5. Kun muodostat yhteyttä BLUETOOTH-hiireen, kytke hiiri päälle ja paina sitten hiiren yhteydenmuodostuspainiketta.

   Valmistele BLUETOOTH-laite yhteyttä varten laitteen mukana toimitetun oppaan ohjeiden mukaisesti.

6. Valitse haluamasi laite ja Muodosta laitepari.

   Rekisteröi laite noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

#### Huomautus

- Laitteen löytäminen VAIO-tietokoneella saattaa kestää pitkään BLUETOOTH-laitteen mukaan.

  Jos laite ei näy luettelossa, valmistele laite yhteyttä varten uudelleen (esimerkiksi painamalla yhteyspainiketta).

- Yhteyden muodostusprosessi voi vaihdella BLUETOOTH-laitteen mukaan. Lisätietoja prosessista on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja aiot käyttää sitä nopeaan tiedonsiirtoon, ota Wi-Fi-asetus käyttöön. Lisätietoja asetuksen ottamisesta käyttöön on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Näyttöön tulee salasanan kyselyikkuna, jos BLUETOOTH-laite edellyttää todennusta yhteyden muodostamiseksi. Jaa salasana BLUETOOTH-laitteen ja VAIO-tietokoneen välillä noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita. Jos et halua muodostaa yhteyttä, valitse ikkunasta Peruuta-painiketta.

  - Salasana on käyttäjän todennusprosessia varten syöttämä salainen luku, jonka avulla kaksi BLUETOOTH-laitetta voi muodostaa yhteyden välilleen. Syötä molempiin laitteisiin sama aakkosnumeerinen merkkijono (isot ja pienet kirjaimet erotellaan), jotta ne voivat olla yhteydessä toisiinsa. Voit vaihtaa salasanan kullakin todennuskerralla sillä edellytyksellä, että syötät saman salasanan molempiin laitteisiin. Lisätietoja BLUETOOTH-laitteen salasanasta on laitteen mukana toimitetussa oppaassa. Tietoturvasyistä yhteysprosessi lopetetaan, jos BLUETOOTH-salasanaa ei anneta määrätyn ajan kuluessa. Yritä tällöin uudelleen.

- Jos haluat lisätietoja toiminnoista, avaa Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) ja kirjoita hakuruutuun ”BLUETOOTH”.

## BLUETOOTH(R)-yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa BLUETOOTH-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tietokone ja laitteet ja Bluetooth Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Vaihda Bluetooth-asetukseksi Ei käytössä.

## USB-laitteen lataaminen

USB-latausasetukset käyttöön ottamalla voit ladata USB-laitteen, vaikka VAIO-tietokone on sammutettu, horrostilassa tai lepotilassa.

Muuta asetuksia, kun USB-latausta tukevaan USB-porttiin ei ole kytketty USB-laitetta.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Ota asetus USB Charging käyttöön.
3. Liitä USB-laite USB-porttiin, jonka ympärillä on merkki.

   Jos lataus ei ala, kun liität USB-laitteen USB-latausta tukevaan USB-porttiin, irrota laite ja liitä se uudelleen.

#### Huomautus

- Kun USB-latausasetukset ovat käytössä, VAIO-tietokoneen virrankulutus on tavallista suurempi horros- ja lepotiloissa, koska tietokone antaa virtaa USB-porttiin, vaikka siihen ei olisi kytketty USB-laitetta.

- Kun USB-latausasetukset on otettu käyttöön, et voi käyttää USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitetyn USB-laitteen etäherätystoimintoa.

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan USB-latausasetukset ovat pois käytöstä.

## USB-laitteen kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen Universal Serial Bus (USB) -laitteen, kuten hiiren, levyaseman, kaiuttimen tai tulostimen.

Kytkettäessä USB-laite on ehkä asennettava sen mukana toimitettu laiteohjain.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

1. Valitse USB-portti (), jota haluat käyttää.
2. Kytke USB-laitteen kaapeli () (ei sisälly toimitukseen) USB-porttiin.

#### Huomautus

- USB-laitteen mukana toimitettava ohjain on ehkä asennettava ennen USB-laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kun haluat tulostaa asiakirjoja, varmista, että USB-tulostin on yhteensopiva käyttämäsi Windows-version kanssa.

- Ennen kuin irrotat USB-kaiuttimet VAIO-tietokoneesta, lopeta DVD-levyn tai musiikin toisto tai sammuta tietokone. Jos irrotat USB-kaiuttimet toiston aikana, siitä voi aiheutua toimintahäiriö.

  Lisätietoja USB-laitteen irrottamisesta on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Suojaa VAIO-tietokoneesi ja/tai USB-laitteesi vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:

  - Kun siirrät VAIO-tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo, ettei USB-portteihin kohdistu iskuja.

  - Älä aseta VAIO-tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon USB-laitteet kytkettyinä.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneen USB-portit ovat USB 2.0- ja/tai USB 3.0 -yhteensopivat.

  USB 3.0 -yhteensopivat USB-portit tunnistaa sinisestä väristä.

- USB 3.0 -standardi sisältää USB 2.0 -standardin mukaisten tiedonsiirtotilojen lisäksi seuraavan siirtotilan:

  - SuperSpeed: 5 Gb/s siirtonopeus.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa-palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tilit ja Oma tili Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Valitse Yhdistä Microsoft-tiliin.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Katkaise yhteys eikä Yhdistä Microsoft-tiliin.

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Järjestelmätietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella VAIO-tietokoneen järjestelmätietoja.

1. Käynnistä VAIO Care (Desktop). (Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse About your VAIO ja System information.

   VAIO-tietokoneen järjestelmätiedot tulevat näyttöön.

## VAIO-tietokoneen mukauttaminen

VAIO Control Center -sovelluksessa voit muuttaa erilaisten toimintojen (kuten näytön ja äänten) asetuksia.

1. Käynnistä VAIO Control Center. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja muuta sen asetuksia.

#### Vihje

- Kaikki toiminnot eivät ole näkyvissä, jos kirjaudut käyttäjänä, jolla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston osoite ja yhteystiedot).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Vaihtoehtoisesti avaa Sovellukset-näyttö ja valitse VAIO Care.

  Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Kirjoita hakuruutuun ”Windows Update”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa-sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus-näytön Kauppa-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset.

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna.

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Lepotilaan liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset ennen lepotilan käyttämistä.

- Kaikki USB-laitteet eivät ehkä tue lepotilan käyttämistä. Kun VAIO-tietokone palautetaan lepotilasta, se ei ehkä tunnista tällaisia USB-laitteita kytkettyjen USB-laitteiden tyypin ja määrän mukaan.

  Jos tietokoneen asettaminen lepotilaan ei onnistu, irrota kaikki USB-laitteet ja yritä uudelleen.

- Käytettävän hiiren mukaan VAIO-tietokone ei välttämättä palaa lepotilasta normaalitilaan hiirtä käyttämällä.

- Jos VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan, kun tietokone toimii epävakaasti, lepotilasta palautuminen ei ehkä onnistu. Seuraavat toimet ovat suositeltuja:

  - Ennen kuin asetat VAIO-tietokoneen lepotilaan, tallenna tiedostot ja sulje käynnissä olevat sovellukset.

  - Sammuta VAIO-tietokone säännöllisesti.

- Windowsin nykyisen tilan mukaan VAIO-tietokone ei välttämättä pysty siirtymään lepotilaan.

- Jos VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan tehtävää suoritettaessa, kuten DVD-levylle kirjoitettaessa, tehtävä saattaa keskeytyä.

- VAIO-tietokone saattaa lämmetä lepotilan aikana.

## Virrankäyttösuunnitelman valitseminen

Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttötarpeitasi vastaavia virrankäyttösuunnitelmia.

1. Avaa Ohjauspaneeli. (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Laitteisto ja äänet ja Virranhallinta-asetukset.
3. Valitse haluamasi virrankäyttösuunnitelma.
4. Jos haluat muuttaa virranhallinta-asetuksia, valitse Virranhallinta-asetukset-ikkunassa haluamasi virrankäyttösuunnitelman oikealta puolelta Muuta suunnitelman asetuksia.

   Voit muuttaa lisäasetuksia valitsemalla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.

   Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja virrankäyttösuunnitelmista.

#### Vihje

- Virtatilan kuvake ilmaisee, mitä virtalähdettä VAIO-tietokone kulloinkin käyttää. Voit tarkastaa tietokoneen virtatilan valitsemalla kyseisen kuvakkeen.

## Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset ennen virtalähteen käyttämistä.

### Verkkolaitteeseen liittyviä huomautuksia

- Käytä VAIO-tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Älä kytke verkkolaitetta virranmuuntolaitteeseen, kuten matkamuuntajaan. Se voi aiheuttaa ylikuumenemista tai toimintahäiriön.

- Älä käytä verkkolaitteen kaapelia, jos se on vaurioitunut tai rikki.

### ﻿VAIO-tietokoneen käynnistämiseen liittyviä huomautuksia

- VAIO-tietokoneessa on magneettisia osia, joten pidä magneettiset tallennusvälineet poissa tietokoneen läheltä, koska muutoin tiedot saattavat vioittua.

- Pidä magneettilaitteet poissa VAIO-tietokoneen luota.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta ja Lepotila.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetusten ollessa käytössä).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Paina(Virta) -painiketta (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen

Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta.

1. Paina näppäimiä Fn+F5 tai Fn+F6.

   Jos haluat pienentää kirkkautta, paina näppäinyhdistelmää Fn+F5. Jos haluat lisätä kirkkautta, paina näppäinyhdistelmää Fn+F6.

#### Vihje

- Nestekidenäytön kirkkausasetus pysyy käytössä myös VAIO-tietokoneen sammuttamisen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution -kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Useita näyttöjä tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus. (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- HDMI-lähtöportin muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Muista käyttää HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöportin kanssa.

- Jos käytetään muuta kuin Sony toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä kohdista painetta nestekidenäyttöön tai sen reunoihin. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit säätää tietokoneen näytöllä näkyvien merkkien ja kuvien kokoa muuttamalla näyttötarkkuutta.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus. (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)
2. Valitse Tarkkuus-kohdan vierestä nykyinen näyttötarkkuus ja muuta sitten näyttötarkkuutta liukusäätimen avulla.

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneella ei ehkä voi toistaa suuritarkkuuksisia videoita tietokoneen näyttömuistin määrän mukaan. Pienennä tällöin näyttötarkkuutta.

- Älä muuta näytön tarkkuutta, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos näyttöä kosketetaan samalla, kun VAIO-tietokone käynnistetään, tai jos sähkömagneettiset aallot vaikuttavat tietokoneeseen käynnistymisen aikana. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO-tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja tai toimintohäiriöitä.

## Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Jos haluat helpottaa kosketusnäytön käyttöä, voit suurentaa tekstin ja kuvakkeiden kokoa muuttamalla DPI-tarkkuutta.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse sitten Ulkoasu ja mukauttaminen ja Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse haluamasi asetukset näytössä ja valitse sitten Käytä.
3. Jos näkyviin tulee sanoma, jossa suositellaan uloskirjautumista, valitse Kirjaudu ulos nyt.
4. Kirjaudu sisään uudelleen.

   Windowsin tekstien fonttikoko on muuttunut.

## Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Napsauttaminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer -ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan kiertäminen

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## Tietoja sisäisistä antureista

Sisäisen kiihtyvyysmittarin, digitaalisen kompassin (magnetometrin) ja gyroanturin avulla voit käyttää seuraavia toimintoja.

### Näytön kiertäminen käyttämällä sisäistä kiihtyvyysmittaria

Kun VAIO-tietokonetta kierretään Tablet näkymä-tilassa, sisäinen kiihtyvyysmittari tunnistaa liikkeen automaattisesti ja kiertää tietokoneen näytön pysty- tai vaakasuuntaan tietokoneen asennon mukaan.

### Suunnistusapu sisäisen digitaalisen kompassin avulla

Sisäinen digitaalinen kompassi antaa suunnistusapua yhteensopivissa sovelluksissa tunnistamalla VAIO-tietokoneen suunnan Tablet näkymä-tilassa.

### Sovelluksen toiminta sisäistä gyroanturia käyttämällä

Sisäinen gyroanturi tunnistaa VAIO-tietokoneen kulmittaisen liikkeen, minkä avulla voit suorittaa toimintoja esimerkiksi pelisovelluksissa.

#### Vihje

- Sisäinen digitaalinen kompassi täytyy kalibroida, jos sovellus ei näytä suuntaa oikein. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia sisäisistä antureista.

## Huomautuksia sisäisistä antureista

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen sisäisten anturien käyttämistä.

### Huomautuksia sisäisen kiihtyvyysanturin käytöstä

- Et voi muuttaa tietokoneen näytön suuntaa VAIO-tietokoneen ollessa kytketty ulkoiseen näyttöön. Jos kytket tietokoneen ulkoiseen näyttöön käyttäessäsi tietokonetta pystysuuntaisena, tietokoneen näyttö kääntyy automaattisesti vaakasuuntaiseksi.

- Tietokoneen näyttö saattaa vääristyä, jos muutat tietokoneen näytön suuntaa näytönsäästäjän ollessa aktiivisena.

- Jotkut sovellukset eivät tue pystysuuntaa eivätkä toimi kunnolla. Käytä tällöin VAIO-tietokonetta vaakasuunnassa.

### Huomautuksia sisäisen digitaalisen kompassin käytöstä

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota yksinomaan sisäisen digitaalisen kompassin antamaan sijaintitietoon.

  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, jolloin se ei toimi kunnolla, erityisesti seuraavissa paikoissa:

  - Hississä tai raudasta valmistetussa huoneessa, kuten jossa on rautakehykset tai teräsbetonia

  - Lähellä teräsbetonirakennetta, kuten jalankulkusiltaa tai lento- tai rautatieaseman käytävää

  - Junan tai auton lähellä tai sisällä

  - Lähellä muuntajaa tai korkeajännitelinjoja

  - Lähellä metallituotteita, kuten metallikehyksistä pöytää tai metallihuonekaluja

  - Lähellä materiaalia, jolla on korkea magneettisten häiriöiden taso, kuten magneetti, magneettinen pidin tai kaiuttimet

    Toimitetussa tai valinnaisessa kynässä (Digitaalinen stylus-kynä) on magneetti. Jos kynä tuodaan VAIO-tietokoneen magnetometrin () lähelle tai se asetetaan näppäimistölle magnetometrin lähelle, digitaalinen kompassi ei ehkä toimi oikein.

- Jos magneettisuus VAIO-tietokoneen ympärillä on epävakaa, sisäänrakennetun digitaalisen kompassin tarkkuus voi alentua. Tämä on kuitenkin normaalia eikä merkki viasta. Tällöin digitaalinen kompassi on kalibroitava.

  Siirry kauemmas magneettisia häiriöitä aiheuttavista materiaaleista, kuten metallituotteista ja magneeteista, ja suorita seuraavat toiminnot käyttäessäsi sovellusta, joka hyödyntää digitaalista kompassia.

  Jos käytät toimitettua tai valinnaista kynää, suorita toimenpiteet pitämällä kynä samalla etäällä VAIO-tietokoneesta.

  - Aseta VAIO-tietokone tasaiselle pinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta myötäpäivään kerran nestekidenäyttö ylhäällä.

  - Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta pituussuunnassa kerran.

  - Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta ristikkäissuunnassa kerran.

  - Jos ongelma ei poistu, kun kukin yllä olevista toimenpiteistä on suoritettu kerran, toista samat toimenpiteet useita kertoja. Jos ongelma jatkuu edelleen, käytä VAIO-tietokonetta paikassa, jossa on vähemmän magneettisia häiriöitä.

## Nestekidenäytön kirkkauden automaattinen säätäminen

VAIO-tietokone mittaa ympäröivää valoa ja säätää nestekidenäytön kirkkautta automaattisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tietokone ja laitteet ja Virta ja lepotila Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Muuta Kirkkaus -kohdan Säädä näytön kirkkautta automaattisesti -asetukseksi Käytössä.

#### Vihje

- Ympäröivän valon voimakkuus mitataan ympäröivän valon tunnistimella. Jos ympäröivän valon tunnistin on estetty, nestekidenäytön kirkkaus saattaa pienentyä.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution -kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- HDMI-lähtöportin muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Muista käyttää HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöportin kanssa.

- Jos käytetään muuta kuin Sony toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Useita näyttöjä tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus. (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- HDMI-lähtöportin muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Muista käyttää HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöportin kanssa.

- Jos käytetään muuta kuin Sony toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä kohdista painetta nestekidenäyttöön tai sen reunoihin. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni.
3. Valitse Toistaminen-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo.

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä olevia vaiheita 1–3 ja valitse sitten HDMI-laitteen kuvake ja Ominaisuudet. Valitse Lisäasetukset-välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen Fn-näppäimen avulla

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla F3-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna. Suurenna äänenvoimakkuutta painamalla F4-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

Voit myös säätää äänenvoimakkuutta painamalla VAIO-tietokoneen VOL (Äänenvoimakkuus) -painikkeet (Taustapuolen osat ja hallintapainikkeet).

#### Äänten mykistäminen Fn-näppäimen avulla

Mykistä kaiuttimien ja kuulokkeiden ääni painamalla F2-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

Kytke ääni päälle painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F2 uudelleen.

Voit myös kytkeä äänen takaisin päälle näppäinyhdistelmää Fn+F3 tai Fn+F4.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen Windowsissa

Voit säätää kunkin laitteen ja sovelluksen äänenvoimakkuutta Ohjauspaneeli-toiminnoilla.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni-kohdasta Järjestelmän äänenvoimakkuus.
3. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi siirtämällä Laite- tai Sovellukset-kohdan liukusäädintä ylös- tai alaspäin.

   Jos äänet ovat pois käytöstä (), ota äänet käyttöön () valitsemalla(mykistyksen peruutus). Kun äänenvoimakkuus on pieni, lisää äänenvoimakkuutta liukusäätimen avulla.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni.
3. Valitse Toistaminen-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo.

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä olevia vaiheita 1–3 ja valitse sitten HDMI-laitteen kuvake ja Ominaisuudet. Valitse Lisäasetukset-välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuuden tasoa.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni.
3. Valitse Tallentaminen-välilehti.
4. Kaksoisnapsauta mikrofonikuvaketta.
5. Valitse Tasot-välilehti Ominaisuudet: Mikrofoni-ikkunasta.
6. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi siirtämällä Mikrofoni-kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

   Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei ole riittävä edes, kun äänenvoimakkuuden taso on suurin mahdollinen, säädä äänenvoimakkuuden tasoa siirtämällä Mikrofonin tehon lisäys -kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

7. Valitse OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen käyttämällä ClearAudio+-toimintoa

ClearAudio+ tuottaa korkealuokkaisen, VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen käyttämällä Sony alun perin kehittämiä digitaalisia signaalinkäsittelyteknologioita.

Yksinkertaisella toimenpiteellä voit nauttia rikkaasta äänestä, jossa on selkeät diskantit ja syvät bassot.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Sound Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse äänitila kohdasta Sound Effects.

   Optimoitu ääni toistetaan, kun valitset äänilähdettä vastaavan ClearAudio+-tilan.

#### Vihje

- Voit säätää äänitehosteita myös mieltymystesi mukaan Sound Effects -valikon kohdassa Details.

## Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen Fn-näppäimen avulla

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla F3-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna. Suurenna äänenvoimakkuutta painamalla F4-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

Voit myös säätää äänenvoimakkuutta painamalla VAIO-tietokoneen VOL (Äänenvoimakkuus) -painikkeet (Taustapuolen osat ja hallintapainikkeet).

#### Äänten mykistäminen Fn-näppäimen avulla

Mykistä kaiuttimien ja kuulokkeiden ääni painamalla F2-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

Kytke ääni päälle painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F2 uudelleen.

Voit myös kytkeä äänen takaisin päälle näppäinyhdistelmää Fn+F3 tai Fn+F4.

## VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen käyttämällä ClearAudio+-toimintoa

ClearAudio+ tuottaa korkealuokkaisen, VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen käyttämällä Sony alun perin kehittämiä digitaalisia signaalinkäsittelyteknologioita.

Yksinkertaisella toimenpiteellä voit nauttia rikkaasta äänestä, jossa on selkeät diskantit ja syvät bassot.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Sound Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse äänitila kohdasta Sound Effects.

   Optimoitu ääni toistetaan, kun valitset äänilähdettä vastaavan ClearAudio+-tilan.

#### Vihje

- Voit säätää äänitehosteita myös mieltymystesi mukaan Sound Effects -valikon kohdassa Details.

## Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuuden tasoa.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse Ääni.
3. Valitse Tallentaminen-välilehti.
4. Kaksoisnapsauta mikrofonikuvaketta.
5. Valitse Tasot-välilehti Ominaisuudet: Mikrofoni-ikkunasta.
6. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi siirtämällä Mikrofoni-kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

   Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei ole riittävä edes, kun äänenvoimakkuuden taso on suurin mahdollinen, säädä äänenvoimakkuuden tasoa siirtämällä Mikrofonin tehon lisäys -kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

7. Valitse OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Näppäimistön taustavaloasetusten muuttaminen (näppäimistön taustavalon sisältävät mallit)

Voit ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön ja poistaa sen käytöstä muuttamalla näppäimistön taustavaloasetuksia.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Input Device. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Muuta Keyboard Backlight -kohdan näppäimistön taustavaloasetusta.

   Näyttöön tulee asetusikkuna. Muuta asetuksia noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

## Eletoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa VAIO-tietokoneen kosketuslevyn eletoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Eletoiminnolla voi suorittaa seuraavia toimintoja.

- vierittäminen

- taakse-/eteenpäin siirtyminen

- lähentäminen/loitontaminen

- sovellusvalikon avaaminen

- oikopolkujen avaaminen

- sovelluksen vaihtaminen

Ota eletoiminto käyttöön tai poista se käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Input Device. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse Touchpad Operations -kohdasta Details.
3. Valitse Enable multi-touch functions -valintaruutu tai poista sen valinta.

   Ota toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu tai poista se käytöstä poistamalla valintaruudun valinta.

## Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

VAIO-tietokoneen kosketuslevyn voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä.

1. Pidä Fn-näppäintä painettuna ja paina samalla F1-näppäintä.

   Aina kun painat tätä näppäinyhdistelmää, kosketuslevy joko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

#### Vihje

- Muista liittää hiiri tietokoneeseen ennen kuin poistat kosketuslevyn käytöstä. Jos poistat kosketuslevyn käytöstä ennen hiiren liittämistä, voit siirtää osoitinta vain näppäimistön avulla. (Muut kuin kosketusnäytöllä varustetut mallit)

## Kosketuslevyn käyttäminen

Voit siirtää tietokoneen näytöllä näkyvää osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketuslevyllä.

Sijoittamalla osoittimen haluamasi kohteen tai objektin päälle ja painamalla sitten vasenta tai oikeaa painikealuetta voit antaa erilaisia komentoja ja avata valikoita.

1. Vasen painikealue

2. Oikea painikealue

#### Napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä kerran.

#### Kaksoisnapsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta nopeasti kaksi kertaa.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina oikeaa painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kahdella sormella.

Voit avata erilaisia pikavalikoita osoittimen sijainnin mukaan.

#### Vetäminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle, paina vasenta painikealuetta kerran, pidä aluetta painettuna ja vedä sitten sormeasi kosketuslevyllä.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa ja vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Vedä kuvake, kuten tiedosto, haluamasi kohtaan ja vapauta sormi vasemmalta painikealueelta.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa, vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä niin, että osoitin siirtyy haluamasi kohtaan, ja nostaa sitten sormesi kosketuslevyltä.

#### Vierittäminen

Liu'uta kahta sormea ylös ja alas kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä pystysuunnassa.

Liu'uta kahta sormea sivulta sivulle kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä vaakasuunnassa.

#### Siirtyminen taakse- tai eteenpäin osoitinta siirtämättä

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit siirtyä taakse- tai eteenpäin osoitinta liikuttamatta asettamalla kolme sormea kosketuslevylle ja liu'uttamalla niitä sivulta sivulle.

#### Lähentäminen tai loitontaminen

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit zoomata nipistämällä kosketuslevyä. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Sovellusvalikon avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn yläreunaan ja liu'uta sormeasi sitten alaspäin.

Sovellusvalikko ei tule näkyviin, jos sovellus ei tue sen käyttöä.

#### Oikopolkujen avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn oikeaan reunaan ja liu'uta sormeasi sitten vasemmalle. Lisätietoja on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

#### Sovelluksen vaihtaminen

Voit vaihtaa käynnissä olevasta sovelluksesta toiseen asettamalla sormesi kosketuslevyn vasempaan reunaan ja liu'ttamalla sormeasi sitten oikealle. Jos käynnissä on useita sovelluksia, toista toiminto. Sovellukset tulevat näkyviin siinä järjestyksessä, jossa niitä on käytetty, viimeksi käytetystä sovelluksesta alkaen.

#### Huomautus

- Eletoiminto (vierittäminen, taakse-/eteenpäin siirtyminen, lähentäminen/loitontaminen, sovellusvalikon avaaminen, oikopolkujen avaaminen, sovelluksen vaihtaminen) ei ehkä toimi VAIO-tietokoneen käyttöolosuhteiden tai kosketuslevyn asetusten mukaan.

#### Vihje

- Kosketuslevyn muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Jos haluat yksityiskohtaisia ohjeita kosketuslevyn käytöstä, käynnistä VAIO Control Center, valitse Input Device ja katso opastusvideot. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Kosketuslevyn napautustoiminnon poistaminen käytöstä

Voit estää kosketuslevyn kevyestä koskettamisesta johtuvat tahattomat napautukset näppäimistön käytön aikana poistamalla napautustoiminnon käytöstä.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Input Device. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse Touchpad Operations -kohdasta Details.
3. Poista Enable tap functions -valintaruudun valinta.
4. Valitse OK.

## Sisäisen kameran käyttäminen

Voit soittaa videopuheluja Internetin kautta käyttämällä tietokoneen sisäistä kameraa ja viestintäsovellusta.

Sisäisen kameran merkkivalo palaa, kun kamera on käytössä.

#### Etusivu

1. Sisäisen etukameran merkkivalo

2. Sisäinen etukamera

#### Alaosa

1. Sisäänrakennettu takakamera (sisäänrakennetulla takakameralla varustetut mallit)

2. Sisäänrakennetun takakameran merkkivalo (sisäänrakennetulla takakameralla varustetut mallit)

3. Sisäänrakennettu monomikrofoni

#### Vihje

- VAIO-tietokoneeseen asennetut sovellukset vaihtelevat tietokoneen määritysten mukaan.

- Eräät sovellukset eivät välttämättä tue sisäisen kameran kaikkia tarkkuusasetuksia.

- Jos verkkotaajuus on sijaintipaikassa eri kuin kamerasovelluksessa asetettu, sisäisen takakameran automaattitarkennusjärjestelmä ei välttämättä toimi.

- Sisäänrakennettu kamera on ylösalaisin, kun VAIO-tietokone on Esitys näkymä-tilassa. Kamerasovellusten mukaan kamera voi näyttää ylösalaisin olevia kuva.

  Vaihda tällöin Esitys näkymä joksikin muuksi tilaksi. Lisätietoja tilan vaihtamisesta on kohdassa Tietoja nestekidenäytön kiertämisestä.

## Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

Voit pitää virustorjuntasovellukset ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset sovelluksen valmistajan verkkosivustosta. Voit päivittää virustorjuntasovelluksen etsimällä jonkin seuraavista VAIO-tietokoneeseen asennetuista sovelluksista ja noudattamalla toimintaohjeita.

1. Varmista, että VAIO-tietokone on kytketty Internetiin.
2. Tee jokin seuraavista toimista valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen mukaan.

   Trend Micro:

   Käynnistä Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Käynnistä McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.

   Windows Defender:

   Käynnistä Windows Defender.

   Kaspersky Internet Security:

   Käynnistä Kaspersky Internet Security.

3. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta VAIO-tietokoneeseen asennetun sovelluksen version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

#### Vihje

- Lisätietoja virustentorjuntasovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

- Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen ohjetiedostossa.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa-palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Tilit ja Oma tili Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Valitse Yhdistä Microsoft-tiliin.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Katkaise yhteys eikä Yhdistä Microsoft-tiliin.

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen

Asettamalla Windows-salasanan voit suojata VAIO-tietokoneesi luvattomalta käytöltä määrittämällä, että käyttäjän on annettava salasana tietokonetta käynnistettäessä tai palattaessa virransäästötilasta normaalitilaan.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudista Tilit ja Kirjautumisasetukset.
4. Valitse Lisää tai Muuta kohdasta Salasana.
5. Syötä salasanasi toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

#### Huomautus

- Älä unohda salasanaasi. Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se turvallisessa paikassa.

#### Vihje

- Voit määrittää vihjeen, joka auttaa muistamaan salasanan, jos unohdat sen. Voit myös luoda salasanan palautuslevyn, jonka avulla voit luoda uuden salasanan. Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter-näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sony palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Paina Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Paina Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## Järjestelmätietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella VAIO-tietokoneen järjestelmätietoja.

1. Käynnistä VAIO Care (Desktop). (Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse About your VAIO ja System information.

   VAIO-tietokoneen järjestelmätiedot tulevat näyttöön.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter-näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sony palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Paina Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Paina Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston osoite ja yhteystiedot).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Vaihtoehtoisesti avaa Sovellukset-näyttö ja valitse VAIO Care.

  Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Kirjoita hakuruutuun ”Windows Update”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa-sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus-näytön Kauppa-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset.

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna.

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos näyttöä kosketetaan samalla, kun VAIO-tietokone käynnistetään, tai jos sähkömagneettiset aallot vaikuttavat tietokoneeseen käynnistymisen aikana. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO-tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja tai toimintohäiriöitä.

## Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Jos haluat helpottaa kosketusnäytön käyttöä, voit suurentaa tekstin ja kuvakkeiden kokoa muuttamalla DPI-tarkkuutta.

1. Avaa Ohjauspaneeli ja valitse sitten Ulkoasu ja mukauttaminen ja Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)
2. Valitse haluamasi asetukset näytössä ja valitse sitten Käytä.
3. Jos näkyviin tulee sanoma, jossa suositellaan uloskirjautumista, valitse Kirjaudu ulos nyt.
4. Kirjaudu sisään uudelleen.

   Windowsin tekstien fonttikoko on muuttunut.

## Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Napsauttaminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer -ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan kiertäminen

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## Tietoja sisäisistä antureista

Sisäisen kiihtyvyysmittarin, digitaalisen kompassin (magnetometrin) ja gyroanturin avulla voit käyttää seuraavia toimintoja.

### Näytön kiertäminen käyttämällä sisäistä kiihtyvyysmittaria

Kun VAIO-tietokonetta kierretään Tablet näkymä-tilassa, sisäinen kiihtyvyysmittari tunnistaa liikkeen automaattisesti ja kiertää tietokoneen näytön pysty- tai vaakasuuntaan tietokoneen asennon mukaan.

### Suunnistusapu sisäisen digitaalisen kompassin avulla

Sisäinen digitaalinen kompassi antaa suunnistusapua yhteensopivissa sovelluksissa tunnistamalla VAIO-tietokoneen suunnan Tablet näkymä-tilassa.

### Sovelluksen toiminta sisäistä gyroanturia käyttämällä

Sisäinen gyroanturi tunnistaa VAIO-tietokoneen kulmittaisen liikkeen, minkä avulla voit suorittaa toimintoja esimerkiksi pelisovelluksissa.

#### Vihje

- Sisäinen digitaalinen kompassi täytyy kalibroida, jos sovellus ei näytä suuntaa oikein. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia sisäisistä antureista.

## Huomautuksia sisäisistä antureista

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen sisäisten anturien käyttämistä.

### Huomautuksia sisäisen kiihtyvyysanturin käytöstä

- Et voi muuttaa tietokoneen näytön suuntaa VAIO-tietokoneen ollessa kytketty ulkoiseen näyttöön. Jos kytket tietokoneen ulkoiseen näyttöön käyttäessäsi tietokonetta pystysuuntaisena, tietokoneen näyttö kääntyy automaattisesti vaakasuuntaiseksi.

- Tietokoneen näyttö saattaa vääristyä, jos muutat tietokoneen näytön suuntaa näytönsäästäjän ollessa aktiivisena.

- Jotkut sovellukset eivät tue pystysuuntaa eivätkä toimi kunnolla. Käytä tällöin VAIO-tietokonetta vaakasuunnassa.

### Huomautuksia sisäisen digitaalisen kompassin käytöstä

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota yksinomaan sisäisen digitaalisen kompassin antamaan sijaintitietoon.

  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, jolloin se ei toimi kunnolla, erityisesti seuraavissa paikoissa:

  - Hississä tai raudasta valmistetussa huoneessa, kuten jossa on rautakehykset tai teräsbetonia

  - Lähellä teräsbetonirakennetta, kuten jalankulkusiltaa tai lento- tai rautatieaseman käytävää

  - Junan tai auton lähellä tai sisällä

  - Lähellä muuntajaa tai korkeajännitelinjoja

  - Lähellä metallituotteita, kuten metallikehyksistä pöytää tai metallihuonekaluja

  - Lähellä materiaalia, jolla on korkea magneettisten häiriöiden taso, kuten magneetti, magneettinen pidin tai kaiuttimet

    Toimitetussa tai valinnaisessa kynässä (Digitaalinen stylus-kynä) on magneetti. Jos kynä tuodaan VAIO-tietokoneen magnetometrin () lähelle tai se asetetaan näppäimistölle magnetometrin lähelle, digitaalinen kompassi ei ehkä toimi oikein.

- Jos magneettisuus VAIO-tietokoneen ympärillä on epävakaa, sisäänrakennetun digitaalisen kompassin tarkkuus voi alentua. Tämä on kuitenkin normaalia eikä merkki viasta. Tällöin digitaalinen kompassi on kalibroitava.

  Siirry kauemmas magneettisia häiriöitä aiheuttavista materiaaleista, kuten metallituotteista ja magneeteista, ja suorita seuraavat toiminnot käyttäessäsi sovellusta, joka hyödyntää digitaalista kompassia.

  Jos käytät toimitettua tai valinnaista kynää, suorita toimenpiteet pitämällä kynä samalla etäällä VAIO-tietokoneesta.

  - Aseta VAIO-tietokone tasaiselle pinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta myötäpäivään kerran nestekidenäyttö ylhäällä.

  - Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta pituussuunnassa kerran.

  - Aseta VAIO-tietokone tasapinnalle, pitele tietokonetta molemmin käsin ja käännä sitä 360 astetta ristikkäissuunnassa kerran.

  - Jos ongelma ei poistu, kun kukin yllä olevista toimenpiteistä on suoritettu kerran, toista samat toimenpiteet useita kertoja. Jos ongelma jatkuu edelleen, käytä VAIO-tietokonetta paikassa, jossa on vähemmän magneettisia häiriöitä.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Kirjoita hakuruutuun ”Windows Update”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa-sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus-näytön Kauppa-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset.

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna.

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Ohjauspaneeli avaaminen

Voit avata Ohjauspaneeli-toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Ohjauspaneeli.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta ja Lepotila.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetusten ollessa käytössä).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Paina(Virta) -painiketta (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston osoite ja yhteystiedot).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Vaihtoehtoisesti avaa Sovellukset-näyttö ja valitse VAIO Care.

  Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Palauttaminen palautusosiosta

Voit palauttaa VAIO-tietokoneen sisäisen tallennuslaitteen palautusosiosta. Tämä palautusmenetelmä on nopeampi kuin palautusvälineen käyttäminen.

Lue Palautusta koskevia huomautuksia ennen tietokoneen palauttamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

   Kestää jonkin aikaa, ennen kuin Valitse asetus (Choose an option) -näyttö tulee esiin, joten odota hetki.

3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Valitse Start recovery wizard.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Jos haluat mukauttaa palautusasetuksia, valitse Tools ja Start advanced recovery wizard.

## VAIO-tietokoneen siivoaminen (mallit, joissa on siivoustoiminto)

Jos VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi, on suositeltavaa käyttää Windows siivoustoimintoa. Voit siivota tietokoneen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos haluat tarkistaa SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode) -näytön ja valitse Start BIOS setup.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. ValitseVirta, pidä Shift-näppäin painettuna ja valitse Sammuta.
   VAIO-tietokone sammuu kokonaan.
3. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.
   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.
4. Valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

   Kestää jonkin aikaa, ennen kuin Valitse asetus (Choose an option) -näyttö tulee esiin, joten odota hetki.

5. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja Siivoa tietokone (Refresh your PC).

Useimmat sisäiselle tallennuslaitteelle tallennetut käyttäjätiedot, jotkut Windows-asetukset ja kaikki kohteesta Windows-kauppa ladatut sovellukset säilyvät siivotessasi VAIO-tietokoneen. Kaikkia tietyissä kansioissa sijaitsevia sovellusten asetuksia tai tiedostoja ei ehkä säilytetä.

Tarkista seuraavasta luettelosta, mitkä asetukset säilytetään ja mitkä poistetaan, kun siivoat tietokoneen.

#### Asetukset, jotka säilytetään VAIO-tietokonetta siivottaessa

Seuraavat asetukset säilytetään, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- kirjastoasetukset

- käyttäjätilit (paikalliset, toimialueen ja Microsoft-tiliä) ja ryhmien jäsenyydet

- toimialueasetukset

- Windows Update -asetukset

- aloitus- ja lukitusnäyttöjen tausta

- työpöydän teemat

- kansainväliset asetukset

- langattomien verkkojen profiilit

- Windows Tervetuloa-ohjelmassa määritetyt asetukset

#### VAIO-tietokoneen päivityksen jälkeen poistettavat tiedot

Seuraavien kansioiden sisältämät tiedot poistetaan, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files (x86)

- \ProgramData

- \Käyttäjät\(käyttäjätunnus)\AppData

#### Huomautus

- Tallenna tärkeät tiedot etukäteen.

- Tekijänoikeudellisesti suojatut tiedot, kuten digitaaliset lähetystiedot ja digitaalisella toisto-ohjelmalla hallittavat musiikkitiedostot eivät ehkä ole käytettävissä VAIO-tietokoneen siivoustoiminnon suorittamisen jälkeen, vaikka niiden sijainti ei muuttuisi.

  Lisäohjeita on käyttämäsi sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

#### Vihje

- Tietokoneen toimitushetkellä asennettuna olleet sovellukset ja Windows-kauppa-sovellukset säilytetään, mutta kaikki tietokoneen ostamisen jälkeen asentamasi työpöytäsovellukset poistetaan.

## Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot. Jos VAIO-tietokoneessasi on SSD-asema, sinun kannattaa ehkä pienentää palautusosion kokoa poistamalla nämä tiedot, niin C:-asemasta vapautuu tilaa (tai asemaluettelosi viimeisestä asemasta, esimerkiksi D:-asemasta).

Tarvitset palautusvälineen järjestelmän palautustietojen poistamiseen tai tietokoneen palauttamiseen tietojen poistamisen jälkeen.

Huomaa, että siivoustoimintoa ei voi käyttää, jos poistat palautussisällön.

Jos käytät palautuslevyä (optiset levyt) mallissa, jossa ei ole sisäistä optista asemaa, kytke tietokoneeseen ulkoinen optinen asema (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja ulkoisen optisen levyaseman kytkemisestä on kohdassa Ulkoisen laitteen kytkeminen.

Jos verkkolaite tai virtakaapeli on toimitettu, kytke se pistorasiaan.

1. Luo palautusväline, jos et ole vielä tehnyt sitä.

   Lisätietoja palautusvälineen luomisesta on kohdassa Palautusvälineen luominen.

2. Aseta palautusväline VAIO-tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -asemaa (ei sisälly toimitukseen), kun tietokone on normaalitilassa.
3. Sammuta VAIO-tietokone.
4. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Valitse Tools ja Remove recovery partition.
6. Noudata näytön ohjeita.

## Palauttaminen palautusvälineeltä

Jos palautusosio on vioittunut tai poistettu, voit palauttaa VAIO-tietokoneen palautusvälineeltä.

Tietokoneen palauttaminen palautusvälineeltä kestää kuitenkin pidempään kuin palautusosiolta palauttaminen.

Jos käytät palautuslevyä (optiset levyt) mallissa, jossa ei ole sisäistä optista asemaa, kytke tietokoneeseen ulkoinen optinen asema (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja ulkoisen optisen levyaseman kytkemisestä on kohdassa Ulkoisen laitteen kytkeminen.

Jos verkkolaite tai virtakaapeli on toimitettu, kytke se pistorasiaan.

1. Aseta palautusväline (optiset levyt) tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -muistitikku, kun VAIO-tietokone on normaalitilassa.
2. Sammuta VAIO-tietokone.
3. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Valitse Start recovery wizard.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Jos haluat mukauttaa palautusasetuksia, valitse Tools ja Start advanced recovery wizard.

- Jos VAIO-tietokoneen palautus ei onnistu USB flash -muistitikulta, kytke muistitikku johonkin toiseen tietokoneen USB-porttiin ja yritä tietokoneen palautusta uudelleen.

## Palautusosion koon tarkistaminen

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot.

Voit tarkistaa palautusosion koon seuraavasti:

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Tämä tietokone.
3. Valitse valikkopalkista Tietokone ja valitse sitten Hallinta.
4. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun Tallentaminen-kohdasta Levynhallinta.

   Palautusosion koko ja C:-aseman kokonaiskoko näkyvät keskiruudun Levy 0 -rivillä.

## Tietoja palauttamisesta

Palauttaminen on prosessi, jossa sisäänrakennettu tallennuslaite palautetaan alkuperäiseen tilaan, jossa se oli tehtaalta toimitettuna. Siivous on prosessi, jossa käyttöjärjestelmä asennetaan uudelleen säilyttämällä tärkeimmät asetukset ja henkilökohtaiset tiedot.

Siivoa VAIO-tietokone ensin, jos siitä tulee epästabiili. Jos ongelma toistuu, palauta tietokone.

Tietokoneen voi palauttaa kahdella tavalla:

- palautusvälineeltä

- palautusosiosta

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos haluat tarkistaa SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun ja valitse Start BIOS setup.

### Milloin järjestelmä täytyy palauttaa tai päivittää?

- VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi

- VAIO-tietokoneeseen on päässyt tietokonevirus

- VAIO-tietokoneessa on ongelmia, jotka eivät ratkea vianmäärityksen avulla

- C:-asema on alustettu vahingossa

### Mitä sovelluksia VAIO-tietokoneen palauttamiseen ja siivoamiseen tai palautusvälineen luomiseen pitäisi käyttää?

Käytä seuraavia sovelluksia.

#### VAIO Care

- Palautusvälineen luominen

- Tietokonelaitteiston tarkistaminen

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- VAIO-tietokoneen palauttaminen

- Tietojen pelastaminen (varmuuskopiointi)

- Sisäisen tallennuslaitteen kaikkien tietojen poistaminen

#### Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Siivoaminen

#### Vihje

- Lisätietoja on VAIO Care ja VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- VAIO-tietokoneen palautukseen voi käyttää myös Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)) -ominaisuutta.

### Mikä palautusosio oikein on?

Sisäisen tallennuslaitteen palautusosio sisältää järjestelmän ja sovellusten palauttamisessa tarvittavat tiedot. Yleensä tämän alueen tietoja ei pysty muokkaamaan tai poistamaan, mutta näitä toimintoja varten on saatavana kaupallisia sovelluksia.

### Miksi palautusväline tulisi luoda?

Palautusvälineen avulla voit palauttaa VAIO-tietokoneen sen alkuperäiseen tilaan tehtaalta toimitettuna. Jos Windows ei käynnisty ja palautusosio on poistettu, palautus on tehtävä palautusvälineen avulla.

Luo palautusväline heti, kun tietokone on käyttövalmis.

## Palautusvälineen luominen

Voit luoda palautusvälineen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Voit käyttää palautusvälineenä DVD-levyjä, Blu-ray Disc -levyjä tai USB flash -asemaa.

- Malli, jossa ei ole sisäistä optista levyasemaa:

  Käytä USB flash -asemaa.

- Malli, jossa on sisäinen optinen levyasema:

  On suositeltavaa käyttää DVD-R-levyjä, koska USB flash -asemaa olevat tiedot voidaan poistaa vahingossa. Voit käyttää myös BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL -levyjä. Huomaa kuitenkin, että VAIO-tietokoneen tukemat tallennusvälinetyypit ja tarvittava levyjen määrä vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Nämä tiedot ilmoitetaan luontiprosessin aikana.

#### Huomautus

- USB-portit, jotka noudattavat USB 3.0 -standardia, eivät tue palautusta USB 3.0 -standardin USB flash -asemaa. Malleissa, joissa on USB-portit, jotka noudattavat ainoastaan USB 2.0 -standardia, luo palautusväline USB flash -asemaa, joka ei noudata USB 3.0 -standardia.

1. Yhdistä VAIO-tietokone Internetiin ja lataa ja asenna uusimmat päivitykset VAIO Update -sovelluksella.
2. Jos luot palautuslevyn (optiset levyt) mallissa, jossa ei ole sisäistä optista asemaa, kytke VAIO-tietokoneeseen ulkoinen optinen asema (ei sisälly toimitukseen). (Lisätietoja ulkoisen optisen levyaseman kytkemisestä on kohdassa Ulkoisen laitteen kytkeminen.)

   Jos verkkolaite tai virtakaapeli on toimitettu, kytke se pistorasiaan.

3. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen virran ollessa katkaistuna käynnistääksesi VAIO Care -toiminnon.

   Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna avautuu, valitse Kyllä.

   VAIO Care -ikkuna avautuu.

4. Valitse Advanced Tools, Restore and recovery ja Create Recovery Media.
5. Lue näytön ohjeet huolellisesti ja valitse sitten Next.
6. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Toiminnon nykyisen tilan tuleminen näkyviin saattaa kestää hetken.

- Älä poista tai irrota tallennusvälinettä palautusvälineen luonnin aikana, sillä se voi aiheuttaa luonnin epäonnistumisen.

- Säilytä palautusväline turvallisessa paikassa.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

#### Palautusvälineen luomiseen liittyviä huomautuksia

- Käytä VAIO Care -sovellusta palautusvälineen luomiseen. Jos palautusväline luodaan jollain muulla tavalla ja suoritetaan palautus, VAIO-tietokonetta ei ehkä palauteta samaan tilaan, jossa se oli toimitettaessa. Sony ei takaa tietokoneen yhteensopivuutta tällaisen palautusvälineen kanssa.

- Palautusväline on VAIO-tietokonekohtainen; se on tarkoitettu vain tietokoneelle, jolla se on luotu.

- Et voi siivota VAIO-tietokonetta palautusvälineen avulla.

- Luo palautusväline heti, kun VAIO-tietokoneesi on käyttövalmis. Tietokoneen palauttaminen palautusosion avulla ei ehkä onnistu seuraavissa tilanteissa, jolloin tarvitset palautusvälineen:

  - Olet tehnyt muutoksia palautusalueeseen tietojen muokkaamiseen tarkoitetulla sovelluksella.

  - Tietokoneeseen on asennettu jokin toinen käyttöjärjestelmä kuin valmiiksi asennettu käyttöjärjestelmä.

  - Sisäinen tallennuslaite on alustettu käyttämättä VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovellusta.

- Älä kosketa tai likaa levyjen pintaa. Levyjen pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa luku- ja kirjoitusvirheitä.

- Palautusvälineen luominen voi edellyttää, että vapautat C:-asemalta yli kaksi kertaa käytettävän tallennusvälineen verran tilaa. Et voi ostamasi mallin mukaan luoda palautusvälinettä toimitushetkellä, vaikka optinen levyasema tukisi Blu-ray Disc -levyjä tai kaksipuolisia/kerroksisia DVD-levyjä, koska vapaata tilaa ei ole käytettävissä.

- Jos käytät USB flash -asemaa palautusvälineenä, lue ensin VAIO Care -sovelluksen mukana toimitettu ohjetiedosto.

## Palautusta koskevia huomautuksia

Lue seuraavat huomautukset huolellisesti ennen VAIO-tietokoneen palautusta.

### Tärkeitä palautukseen liittyviä huomautuksia

- VAIO-tietokonetta palautettaessa kaikki sisäisen tallennuslaitteen tiedot poistetaan ja asetukset palautetaan alkuperäisten tehdasasetusten mukaisiksi. Muista ottaa tärkeistä tiedoista varmuuskopiot.

  Jos haluat säilyttää tärkeimmät asetukset ja henkilökohtaiset tietosi, siivoa tietokone. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen siivoaminen (mallit, joissa on siivoustoiminto).

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut lisälaitteet paitsi virtajohto, verkkolaite ja palautuksessa tarvittavat laitteet ennen palautuksen aloittamista.

- Pidä virtajohto tai verkkolaite kytkettynä VAIO-tietokoneeseen palautusprosessin aikana.

- Älä keskeytä palautusprosessia ennen sen valmistumista.

- Jos olet unohtanut salasanan etkä voi aloittaa palautusprosessia, ota yhteys Sony valtuutettuun palvelu-/tukikeskukseen salasanan palauttamiseksi. Salasanan palautuksesta peritään maksu.

### Huomautuksia sovelluksista

- VAIO-tietokoneen palauttamalla voi palauttaa vain esiasennetut sovellukset. Sovelluksia, jotka käyttäjä on itse asentanut, tai tietoja, jotka käyttäjä on luonut tietokoneen ostamisen jälkeen, ei voi palauttaa. Lisäksi vain Windows voidaan palauttaa.

- Joissakin esiasennetuissa sovelluksissa voi valita asetuksen, jonka mukaan sovellukset poistavat tai asentavat itsensä. Sovellukset eivät ehkä kuitenkaan toimi oikein VAIO-tietokoneessa, jos tällaisia asetuksia käytetään.

- Osioiden kokojen muuttamiseen tarkoitettujen sovellusten asentaminen saattaa estää palauttamisen tai palautusvälineen luomisen. Voit välttää tämän luomalla palautusvälineen heti, kun VAIO-tietokoneesi on käyttövalmis. Lisätietoja on kohdassa Palautusvälineen luominen.

## Tietoja ASSIST-painikkeesta

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windows ei voi käynnistää

Kun Windows käynnistäminen ei onnistu, voit palauttaa tietokoneen järjestelmätiedostot näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Sammuta VAIO-tietokone.
2. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

   Kestää jonkin aikaa, ennen kuin Valitse asetus (Choose an option) -näyttö tulee esiin, joten odota hetki.

3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot), Lisäasetukset (Advanced options) ja Järjestelmän palauttaminen (System Restore).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes Järjestelmän palauttaminen (System Restore) -ikkuna tulee esiin.

4. Valitse Next.
5. Valitse palautuspiste ja Next.

   Näyttöön tulee valitun palautuspisteen vahvistusikkuna.

6. Vahvista palautuspisteen valinta valitsemalla Valmis (Finish).

   VAIO-tietokone käynnistetään uudelleen, kun järjestelmätiedostot on palautettu.

## Tietoja varmuuskopioinnista

Varmuuskopiointiprosessissa luot sisäiseen tallennuslaitteeseen tallennetuista tiedoista varmuuskopion johonkin toiseen sijaintiin.

Sisäiseen tallennuslaitteeseen tallennetut tiedot saattavat hävitä odottamattomien tapahtumien ja tietokonevirusten seurauksena. Hävinneiden tietojen palauttamiseen tarvitaan tietojen varmuuskopio.

On suositeltavaa varmuuskopioida tiedot säännöllisesti.

Jos Windows käynnistyy, varmuuskopioi ja palauta tiedot käyttämällä Windows-toimintoa.

Voit käyttää toimintoa avaamalla Ohjauspaneeli ja valitsemalla sitten Järjestelmä ja suojaus ja Tiedostohistoria.

## Tietoja varmuuskopiointitavoista

Voit varmuuskopioida tärkeitä tietoja käyttämällä Windowsin Varmuuskopioi ja palauta -toimintoa.

Voit tehdä varmuuskopioinnin monella eri tavalla, kuten jäljempänä on kuvattu.

### Tiedostojen varmuuskopiointi

Voit valita VAIO-tietokoneesta kansiot ja tiedostot, jotka haluat varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja tietojen varmuuskopioinnista.

### Järjestelmän varmuuskopiointi näköistiedostoksi

Voit luoda varmuuskopion VAIO-tietokoneen koko järjestelmästä. Jos sisäinen tallennuslaite tai tietokone lakkaa toimimasta, voit palauttaa näköistiedoston avulla tietokoneen siihen tilaan, jossa se oli varmuuskopioitaessa.

Tarvitset järjestelmän näköistiedoston luomiseen lisävarusteena hankittavan kiintolevyn, joka on alustettu NTFS-muotoon. Voit varmuuskopioida järjestelmän näköistiedoston myös optisille levyille, kuten Blu-ray Disc tai DVD-levyille.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja järjestelmän näköistiedoston luomisesta.

#### Huomautus

- Sony ei palauta eikä korvaa mitään hävinneitä tai vahingoittuneita tietoja missään tapauksessa (kuten VAIO-tietokoneen vikaantuessa).

- Luo palautusväline pian VAIO-tietokoneen ostamisen jälkeen. Jos tietokoneessa ilmenee toimintahäiriö, etkä voi käyttää Windows-toimintoa tietojen varmuuskopiointiin, voit varmuuskopioida tiedot palautusvälineen sisältämän varmuuskopiointityökalun avulla.

  Lisätietoja palautusvälineen luomisesta on kohdassa Palautusvälineen luominen.

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokoneessa ei ole levyasemaa, tietokoneeseen on kytkettävä ulkoinen laite, kuten ulkoinen kiintolevy tai DVD-asema, tai C:-aseman kokoa on muutettava ja tietokoneeseen on luotava uusi osio ennen varmuuskopiointia. Lisätietoja on kohdassa Osioiden luominen.

## Palautuspisteen luominen

Palautuspisteen avulla voit palauttaa tietokoneen järjestelmätiedostot palautuspisteen luontihetken mukaiseen tilaan.

Yleensä palautuspisteet luodaan automaattisesti esimerkiksi ohjaimen asentamisen yhteydessä. On kuitenkin suositeltavaa luoda uusi palautuspiste manuaalisesti, ennen kuin asennat VAIO-tietokoneeseen sovelluksia tai ohjaimia.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja palautuspisteen luomisesta.

## Tietojen varmuuskopiointi, kun Windows ei voi käynnistää

Jos Windows ei käynnisty, varmuuskopioi tiedot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksella.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

   Kestää jonkin aikaa, ennen kuin Valitse asetus (Choose an option) -näyttö tulee esiin, joten odota hetki.

3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Valitse Tools ja Rescue Data.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna vaiheessa 3, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Voit käynnistää VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen myös palautusvälineeltä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusvälineeltä.

- Jos valitset Custom rescue -vaihtoehdon, on suositeltavaa valita pelastettavien tiedostojen tallennuspaikaksi ulkoinen kiintolevy.

#### Käyttöön liittyviä huomautuksia VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Käsittele pelastettuja tiedostoja huolellisesti luvattoman käytön estämiseksi.

- Poista Windows kiintolevyn salaustoiminto käytöstä ennen kuin varmuuskopioit ja palautat tietoja VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla.

  Huomaa kuitenkin, että luvattomat käyttäjät voivat käyttää sisäisen tallennuslaitteen salaamattomia pelastettuja tiedostoja helposti palautusvälineen ja tämän sovelluksen avulla. Aseta tämän takia sovelluksen käytön jälkeen käynnistyssalasana tai kiintolevyn salasana, ota Windows kiintolevyn salaustoiminto käyttöön ja säilytä palautusväline turvallisessa paikassa, jotta pelastettuja tiedostoja ei päästä käyttämään luvatta.

- Kun palautat tekijänoikeudellisesti suojattuja tietoja, kuten digitaalisella toistosovelluksella hallittuja musiikkitiedostoja, käytä varmuuskopiointityökalua, joka on tällaisten tietojen tuomiseen käyttämäsi sovelluksen mukainen. Sony ei takaa sellaisten tietojen toiston onnistumista, joita ei ole palautettu määritetyllä varmuuskopiointityökalulla.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ei tue sellaisen tiedoston varmuuskopiointia, jonka nimi polku mukaan lukien on yli 260 merkkiä pitkä.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen käyttäminen ei takaa sitä, että kaikki tiedot saadaan varmuuskopioitua sisäisestä tallennuslaitteesta.

  Sony ei vastaa mistään varmuuskopiointiprosessista johtuvista tietojen häviämisestä.

- Kytke VAIO-tietokoneeseen virtajohto tai verkkolaite, kun käytät VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovellusta.

- VAIO-tietokone käynnistetään uudelleen automaattisesti 72 tuntia VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen käynnistämisen jälkeen. Jos varmuuskopiointi on yhä käynnissä 72 tunnin täyttyessä, varmuuskopiointiprosessi pysäytetään ja tietokone käynnistetään uudelleen. Prosessia ei voi jatkaa millään tavalla.

- Pelastetut tiedostot voidaan jakaa useaksi tiedostoksi ja ne tallennetaan määritettyyn sijaintiin tai nimetään uudelleen valitsemasi sijainnin mukaan. Palauta pelastetut tiedostot käyttämällä VAIO Data Restore Tool -sovellusta. Lisätietoja on kohdassa Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool -sovelluksella.

- Jos ulkoinen kiintolevy tai optinen levyasema ei tue USB-yhteyttä, sinun on asennettava ohjain.

## Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool -sovelluksella

Voit palauttaa VAIO Data Restore Tool -sovelluksella tiedostoja, jotka on aiemmin varmuuskopioitu käyttämällä toimintoa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Lisätietoja sovelluksen käytöstä on sen mukana toimitettavassa ohjetiedostossa.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse VAIO Data Restore Tool.

   VAIO Data Restore Tool -ikkuna avautuu.

3. Valitse Next.

   Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna avautuu, valitse Kyllä.

4. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Kun palautat tekijänoikeudellisesti suojattuja tietoja, kuten digitaalisella toistosovelluksella hallittuja musiikkitiedostoja, käytä varmuuskopiointityökalua, joka on tällaisten tietojen tuomiseen käyttämäsi sovelluksen mukainen. Sony ei takaa sellaisten tietojen toiston onnistumista, joita ei ole palautettu määritetyllä varmuuskopiointityökalulla.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

- Siirrä palautetut tiedostot tarvittaessa niiden alkuperäiseen sijaintiin.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston osoite ja yhteystiedot).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Vaihtoehtoisesti avaa Sovellukset-näyttö ja valitse VAIO Care.

  Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot. Jos VAIO-tietokoneessasi on SSD-asema, sinun kannattaa ehkä pienentää palautusosion kokoa poistamalla nämä tiedot, niin C:-asemasta vapautuu tilaa (tai asemaluettelosi viimeisestä asemasta, esimerkiksi D:-asemasta).

Tarvitset palautusvälineen järjestelmän palautustietojen poistamiseen tai tietokoneen palauttamiseen tietojen poistamisen jälkeen.

Huomaa, että siivoustoimintoa ei voi käyttää, jos poistat palautussisällön.

Jos käytät palautuslevyä (optiset levyt) mallissa, jossa ei ole sisäistä optista asemaa, kytke tietokoneeseen ulkoinen optinen asema (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja ulkoisen optisen levyaseman kytkemisestä on kohdassa Ulkoisen laitteen kytkeminen.

Jos verkkolaite tai virtakaapeli on toimitettu, kytke se pistorasiaan.

1. Luo palautusväline, jos et ole vielä tehnyt sitä.

   Lisätietoja palautusvälineen luomisesta on kohdassa Palautusvälineen luominen.

2. Aseta palautusväline VAIO-tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -asemaa (ei sisälly toimitukseen), kun tietokone on normaalitilassa.
3. Sammuta VAIO-tietokone.
4. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Valitse Tools ja Remove recovery partition.
6. Noudata näytön ohjeita.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli, valitse Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Valvontatyökalut-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna avautuu, valitse Kyllä.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema.
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila -kohtaan ja valitse sitten Pienennys.
4. Napsauta Varaamaton hiiren oikealla painikkeella ja valitse Uusi tavallinen asema.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## Palautusosion koon tarkistaminen

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot.

Voit tarkistaa palautusosion koon seuraavasti:

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Tämä tietokone.
3. Valitse valikkopalkista Tietokone ja valitse sitten Hallinta.
4. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun Tallentaminen-kohdasta Levynhallinta.

   Palautusosion koko ja C:-aseman kokonaiskoko näkyvät keskiruudun Levy 0 -rivillä.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli, valitse Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Valvontatyökalut-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna avautuu, valitse Kyllä.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema.
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila -kohtaan ja valitse sitten Pienennys.
4. Napsauta Varaamaton hiiren oikealla painikkeella ja valitse Uusi tavallinen asema.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## VAIO-tietokoneen siivoaminen (mallit, joissa on siivoustoiminto)

Jos VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi, on suositeltavaa käyttää Windows siivoustoimintoa. Voit siivota tietokoneen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos haluat tarkistaa SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode) -näytön ja valitse Start BIOS setup.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. ValitseVirta, pidä Shift-näppäin painettuna ja valitse Sammuta.
   VAIO-tietokone sammuu kokonaan.
3. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.
   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.
4. Valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

   Kestää jonkin aikaa, ennen kuin Valitse asetus (Choose an option) -näyttö tulee esiin, joten odota hetki.

5. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja Siivoa tietokone (Refresh your PC).

Useimmat sisäiselle tallennuslaitteelle tallennetut käyttäjätiedot, jotkut Windows-asetukset ja kaikki kohteesta Windows-kauppa ladatut sovellukset säilyvät siivotessasi VAIO-tietokoneen. Kaikkia tietyissä kansioissa sijaitsevia sovellusten asetuksia tai tiedostoja ei ehkä säilytetä.

Tarkista seuraavasta luettelosta, mitkä asetukset säilytetään ja mitkä poistetaan, kun siivoat tietokoneen.

#### Asetukset, jotka säilytetään VAIO-tietokonetta siivottaessa

Seuraavat asetukset säilytetään, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- kirjastoasetukset

- käyttäjätilit (paikalliset, toimialueen ja Microsoft-tiliä) ja ryhmien jäsenyydet

- toimialueasetukset

- Windows Update -asetukset

- aloitus- ja lukitusnäyttöjen tausta

- työpöydän teemat

- kansainväliset asetukset

- langattomien verkkojen profiilit

- Windows Tervetuloa-ohjelmassa määritetyt asetukset

#### VAIO-tietokoneen päivityksen jälkeen poistettavat tiedot

Seuraavien kansioiden sisältämät tiedot poistetaan, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files (x86)

- \ProgramData

- \Käyttäjät\(käyttäjätunnus)\AppData

#### Huomautus

- Tallenna tärkeät tiedot etukäteen.

- Tekijänoikeudellisesti suojatut tiedot, kuten digitaaliset lähetystiedot ja digitaalisella toisto-ohjelmalla hallittavat musiikkitiedostot eivät ehkä ole käytettävissä VAIO-tietokoneen siivoustoiminnon suorittamisen jälkeen, vaikka niiden sijainti ei muuttuisi.

  Lisäohjeita on käyttämäsi sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

#### Vihje

- Tietokoneen toimitushetkellä asennettuna olleet sovellukset ja Windows-kauppa-sovellukset säilytetään, mutta kaikki tietokoneen ostamisen jälkeen asentamasi työpöytäsovellukset poistetaan.

## Tietoja palauttamisesta

Palauttaminen on prosessi, jossa sisäänrakennettu tallennuslaite palautetaan alkuperäiseen tilaan, jossa se oli tehtaalta toimitettuna. Siivous on prosessi, jossa käyttöjärjestelmä asennetaan uudelleen säilyttämällä tärkeimmät asetukset ja henkilökohtaiset tiedot.

Siivoa VAIO-tietokone ensin, jos siitä tulee epästabiili. Jos ongelma toistuu, palauta tietokone.

Tietokoneen voi palauttaa kahdella tavalla:

- palautusvälineeltä

- palautusosiosta

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos haluat tarkistaa SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun ja valitse Start BIOS setup.

### Milloin järjestelmä täytyy palauttaa tai päivittää?

- VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi

- VAIO-tietokoneeseen on päässyt tietokonevirus

- VAIO-tietokoneessa on ongelmia, jotka eivät ratkea vianmäärityksen avulla

- C:-asema on alustettu vahingossa

### Mitä sovelluksia VAIO-tietokoneen palauttamiseen ja siivoamiseen tai palautusvälineen luomiseen pitäisi käyttää?

Käytä seuraavia sovelluksia.

#### VAIO Care

- Palautusvälineen luominen

- Tietokonelaitteiston tarkistaminen

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- VAIO-tietokoneen palauttaminen

- Tietojen pelastaminen (varmuuskopiointi)

- Sisäisen tallennuslaitteen kaikkien tietojen poistaminen

#### Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Siivoaminen

#### Vihje

- Lisätietoja on VAIO Care ja VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- VAIO-tietokoneen palautukseen voi käyttää myös Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)) -ominaisuutta.

### Mikä palautusosio oikein on?

Sisäisen tallennuslaitteen palautusosio sisältää järjestelmän ja sovellusten palauttamisessa tarvittavat tiedot. Yleensä tämän alueen tietoja ei pysty muokkaamaan tai poistamaan, mutta näitä toimintoja varten on saatavana kaupallisia sovelluksia.

### Miksi palautusväline tulisi luoda?

Palautusvälineen avulla voit palauttaa VAIO-tietokoneen sen alkuperäiseen tilaan tehtaalta toimitettuna. Jos Windows ei käynnisty ja palautusosio on poistettu, palautus on tehtävä palautusvälineen avulla.

Luo palautusväline heti, kun tietokone on käyttövalmis.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston osoite ja yhteystiedot).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Vaihtoehtoisesti avaa Sovellukset-näyttö ja valitse VAIO Care.

  Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

Voit pitää virustorjuntasovellukset ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset sovelluksen valmistajan verkkosivustosta. Voit päivittää virustorjuntasovelluksen etsimällä jonkin seuraavista VAIO-tietokoneeseen asennetuista sovelluksista ja noudattamalla toimintaohjeita.

1. Varmista, että VAIO-tietokone on kytketty Internetiin.
2. Tee jokin seuraavista toimista valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen mukaan.

   Trend Micro:

   Käynnistä Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Käynnistä McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.

   Windows Defender:

   Käynnistä Windows Defender.

   Kaspersky Internet Security:

   Käynnistä Kaspersky Internet Security.

3. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta VAIO-tietokoneeseen asennetun sovelluksen version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

#### Vihje

- Lisätietoja virustentorjuntasovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

- Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen ohjetiedostossa.

## Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen

Asettamalla Windows-salasanan voit suojata VAIO-tietokoneesi luvattomalta käytöltä määrittämällä, että käyttäjän on annettava salasana tietokonetta käynnistettäessä tai palattaessa virransäästötilasta normaalitilaan.

Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudista Tilit ja Kirjautumisasetukset.
4. Valitse Lisää tai Muuta kohdasta Salasana.
5. Syötä salasanasi toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

#### Huomautus

- Älä unohda salasanaasi. Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se turvallisessa paikassa.

#### Vihje

- Voit määrittää vihjeen, joka auttaa muistamaan salasanan, jos unohdat sen. Voit myös luoda salasanan palautuslevyn, jonka avulla voit luoda uuden salasanan. Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter-näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sony palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Paina Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Paina Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter-näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sony palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Paina Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Paina Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston osoite ja yhteystiedot).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Vaihtoehtoisesti avaa Sovellukset-näyttö ja valitse VAIO Care.

  Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit pitää tauon ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta ja Lepotila.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetusten ollessa käytössä).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Paina(Virta) -painiketta (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen

Virran kytkeminen VAIO-tietokoneeseen käynnistää Windowsin.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen virran kytkemistä.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)
2. Nosta nestekidenäytön kansi auki.
3. Paina(Virta) -painiketta.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se syttyy vihreänä.

   Virta on kytketty tietokoneeseen, ja Windows käynnistyy hetken kuluttua.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone ei käynnisty.

- Kun siirrät nestekidenäyttöä, älä tartu sisäiseen kameraan, sillä se saattaa aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriön.

- VAIO-tietokone ei käynnisty, jos painat(Virta) -painiketta nestekidenäytön kannen ollessa suljettuna.

- Älä kosketa VAIO-tietokoneen kosketusnäyttöä, kun käynnistät tietokonetta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan pistorasiaan kytkettynä. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

## Latauksen merkkivalon tilaluettelo

Latauksen merkkivalovoi palaa tai vilkkua olosuhteiden mukaan.

#### Palaa oranssina

Akku latautuu. (Merkkivalo sammuu, kun akku on latautunut.)

#### Vilkkuu oranssina

Akun varaus on loppumassa. (Normaalitila)

Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

#### Vilkkuu oranssina nopeasti

On ilmennyt akkuvirhe, akku voi olla esimerkiksi viallinen tai akun lukitus on auki (mallit, joissa on irrotettava akku) yms.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta ja Käynnistä uudelleen.
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Akun alhaisen varauksen horrostila-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa akun alhaisen varauksen horrostila-asetuksia VAIO Control Center.

Akun alhaisen varauksen horrostila on oletusasetuksena päällä. Tämän toiminnon avulla VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan ja käsiteltävinä olevat tiedot tallennetaan sisäiseen tallennuslaitteeseen, kun akun virta loppuu.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Power and Battery. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa Action When Battery Power Low.

#### Huomautus

- Akun alhaisen varauksen horrostila pois käytöstä:

  - Käsiteltävänä olevat tiedot kadotetaan, jos VAIO-tietokone sammuu, esimerkiksi koska akkuvirta loppuu tai tietokone irrotetaan verkkovirtalähteestä. Jotta vältät tietohävikit, muista tallentaa tiedot, ennen kuin tietokone siirtyy lepotilaan.

  - Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu hitaasti oranssina lepotilan aikana. Jos akkuvirta loppuu lepotilan aikana, latauksen merkkivalo vilkkuu. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

## Akun latauskapasiteetin tarkistaminen

Akku on kulutustarvike. Sen kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien latausten ja varausten purkautumisen seurauksena. Sen seurauksena täyteen ladatun akun käyttöaika lyhenee jatkuvasti, kunnes akun käyttöikä on lopussa.

Kun akun käyttöaika on lyhentynyt huomattavasti, vaihda akku uuteen Sony-yhtiön määritysten mukaiseen akkuun. Lisätietoja akun lataustilasta ja kapasiteetin heikkenemisestä on ohjetiedostossa.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Power and Battery. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse Details kohdasta Battery tai Battery Care Function.

   Yksityiskohtaiset akkutiedot, kuten latauskapasiteetti, tulevat näkyviin.

#### Vihje

- Jos haluat pidentää akun käyttöaikaa, ota battery care function käyttöön. Se vähentää akun varauksen pitokyvyn heikkenemistä rajoittamalla latauskapasiteettia tai säätämällä latausaikaa.

## Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit pitää tauon ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

## Latauksen merkkivalon tilaluettelo

Latauksen merkkivalovoi palaa tai vilkkua olosuhteiden mukaan.

#### Palaa oranssina

Akku latautuu. (Merkkivalo sammuu, kun akku on latautunut.)

#### Vilkkuu oranssina

Akun varaus on loppumassa. (Normaalitila)

Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

#### Vilkkuu oranssina nopeasti

On ilmennyt akkuvirhe, akku voi olla esimerkiksi viallinen tai akun lukitus on auki (mallit, joissa on irrotettava akku) yms.

## Akun käyttöiän pidentäminen

Jos haluat pidentää akun käyttöikää, ota battery care function käyttöön. Se vähentää akun varauksen pitokyvyn heikkenemistä rajoittamalla latauskapasiteettia tai säätämällä latausaikaa.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Power and Battery. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Valitse Battery Care Function -kohdasta Details.

#### Vihje

- Käyttöolosuhteiden mukaan voit valita seuraavat asetukset pidentääksesi akun käyttöikää tehokkaasti.

  - 80%/50% Charging

    Jos yleensä käytät VAIO-tietokonetta verkkovirtaan kytkettynä, on suositeltavaa valita 80%/50% Charging, jolloin latauskapasiteetti rajoitetaan 80 % tai 50 %:iin kokonaiskapasiteetista.

  - Overnight Charging

    Jos VAIO-tietokonetta käytetään yleensä ulkona, on suositeltavaa valita Overnight Charging ja asettaa akun latausajaksi aika, jolloin tietokonetta ei käytetä esimerkiksi öisin, jolloin latauskapasiteettia rajoitetaan.

    Overnight Charging -asetusta käytettäessä akku latautuu täyteen 100 %:iin, kun aika on loppumassa.

- VAIO Care (Desktop) analysoi VAIO-tietokoneen akun tilan ja näyttää vihjeitä, joiden avulla voit pidentää akun käyttöikää käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

## Akun käyttöiän pidentäminen

Kun VAIO-tietokone käyttää akkuvirtaa, voit pidentää akun käyttöaikaa seuraavilla tavoilla.

- Käytä lepotilaa.

  Kun et käytä VAIO-tietokonetta tilapäisesti, voit asettaa sen lepotilaan. Jos haluat pidentää akun käyttöaikaa, käytä lepotilaa usein. Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan, sammuta se.

  Tietokoneen palauttaminen käyttöön lepotilasta on nopeampaa kuin tietokoneen käynnistäminen.

  Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

- Pienennä tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.

  Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen.

- Pienennä kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

  Lisätietoja on kohdassa Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen.

- Irrota lisälaitteet, joita et käytä.

## Akun alhaisen varauksen horrostila-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa akun alhaisen varauksen horrostila-asetuksia VAIO Control Center.

Akun alhaisen varauksen horrostila on oletusasetuksena päällä. Tämän toiminnon avulla VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan ja käsiteltävinä olevat tiedot tallennetaan sisäiseen tallennuslaitteeseen, kun akun virta loppuu.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Power and Battery. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa Action When Battery Power Low.

#### Huomautus

- Akun alhaisen varauksen horrostila pois käytöstä:

  - Käsiteltävänä olevat tiedot kadotetaan, jos VAIO-tietokone sammuu, esimerkiksi koska akkuvirta loppuu tai tietokone irrotetaan verkkovirtalähteestä. Jotta vältät tietohävikit, muista tallentaa tiedot, ennen kuin tietokone siirtyy lepotilaan.

  - Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu hitaasti oranssina lepotilan aikana. Jos akkuvirta loppuu lepotilan aikana, latauksen merkkivalo vilkkuu. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

## Tietoja kosketusnäytöstä (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Kosketusnäytön avulla voit ohjata VAIO-tietokoneen toimintaa suoraan sormillasi. Voit tehdä erilaisia eleitä kosketusnäytöllä.

VAIO-tietokone tukee monikosketuskomentoja.

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Kun käytät kapasitiivista kosketusnäyttöä, ota huomioon seuraavat seikat.

  - Kosketusnäyttö ei toimi, jos kosketat sitä kynsilläsi tai käytät hansikkaita.

  - Jos napauttaminen aiheuttaa muun kuin tarkoitetun toiminnon, varmista, ettei mikään muu ruumiinosasi kosketa kosketusnäyttöä.

  - Kosketusnäytön pinta saattaa lämmetä. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

  - Kosketusnäytön pinta on karkaistua lasia, mutta se voi silti vahingoittua. Käsittele sitä riittävän huolellisesti. Jos kosketusnäyttö rikkoutuu, siitä saattaa lentää pieniä lasinsiruja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

    Älä pudota kosketusnäyttöä äläkä altista sitä voimakkaille iskuille. Älä naarmuta näytön pintaa. Pintaan tullut heikkous voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

  - Nestekidenäyttö on voitu suojata suojakalvolla tehtaalla. Poista kalvo ennen käyttöä, sillä muutoin kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

  - Kaikki sovellukset eivät toimi kosketusnäyttöä käytettäessä.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos näyttöä kosketetaan samalla, kun VAIO-tietokone käynnistetään, tai jos sähkömagneettiset aallot vaikuttavat tietokoneeseen käynnistymisen aikana. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO-tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja tai toimintohäiriöitä.

## Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Napsauttaminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer -ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan kiertäminen

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot

Pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla samalla toista näppäintä voit suorittaa erilaisia pikatoimintoja.

Voit esimerkiksi poistaa äänet käytöstä seuraavasti: Fn +(F2)Pidä Fn-näppäintä painettuna ja paina samalla F2-näppäintä.

Osa näppäintoiminnoista toimii vain Windows-käyttöjärjestelmän ollessa käynnissä.

#### Fn +(F1)

Ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

#### Fn +(F2)

Kytkee tai katkaisee kaiuttimien tai kuulokkeiden virran.

#### Fn +/(F3/F4)

Voit säätää kaiuttimien tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta painamalla painiketta toistuvasti. Lisätietoja on kohdassa Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen.

Jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F3.

Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Painamalla painiketta toistuvasti voit säätää tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta. Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen.

Jos haluat pienentää valon intensiteettiä, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F5.

Jos haluat suurentaa valon intensiteettiä, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Siirtää näyttösignaalin ulkoiseen näyttöön.

Valitse haluamasi näyttö painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja vahvista valinta painamalla Enter-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilojen valitseminen.

#### Fn + 1

Käynnistää VAIO Clip -toiminnon. Lisätietoja on kohdassa Tietokoneen näytössä näkyvän kuvan leikkaaminen (VAIO Clip).

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Toimii eri tavoin käytössä olevasta sovelluksesta riippuen. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Siirtyy edelliselle sivulle.

#### Fn + End (End)

Siirtää kohdistimen rivin tai sivun loppuun.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Siirtyy seuraavalle sivulle.

#### Fn + Home (Home)

Siirtää kohdistimen rivin tai sivun alkuun.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja(Windows) -näppäimen kanssa käytettävistä pikanäppäimistä yms.

## Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Näytössä näkyvä Kosketusnäppäimistö on työkalu, jonka avulla voit syöttää tekstiä kosketustoimintoja käyttämällä.

1. Avaa työpöytä ja valitse ilmaisinalueelta(Kosketusnäppäimistö-kuvake). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)

## Kosketuslevyn käyttäminen

Voit siirtää tietokoneen näytöllä näkyvää osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketuslevyllä.

Sijoittamalla osoittimen haluamasi kohteen tai objektin päälle ja painamalla sitten vasenta tai oikeaa painikealuetta voit antaa erilaisia komentoja ja avata valikoita.

1. Vasen painikealue

2. Oikea painikealue

#### Napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä kerran.

#### Kaksoisnapsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta nopeasti kaksi kertaa.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina oikeaa painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kahdella sormella.

Voit avata erilaisia pikavalikoita osoittimen sijainnin mukaan.

#### Vetäminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle, paina vasenta painikealuetta kerran, pidä aluetta painettuna ja vedä sitten sormeasi kosketuslevyllä.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa ja vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Vedä kuvake, kuten tiedosto, haluamasi kohtaan ja vapauta sormi vasemmalta painikealueelta.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa, vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä niin, että osoitin siirtyy haluamasi kohtaan, ja nostaa sitten sormesi kosketuslevyltä.

#### Vierittäminen

Liu'uta kahta sormea ylös ja alas kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä pystysuunnassa.

Liu'uta kahta sormea sivulta sivulle kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä vaakasuunnassa.

#### Siirtyminen taakse- tai eteenpäin osoitinta siirtämättä

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit siirtyä taakse- tai eteenpäin osoitinta liikuttamatta asettamalla kolme sormea kosketuslevylle ja liu'uttamalla niitä sivulta sivulle.

#### Lähentäminen tai loitontaminen

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit zoomata nipistämällä kosketuslevyä. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Sovellusvalikon avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn yläreunaan ja liu'uta sormeasi sitten alaspäin.

Sovellusvalikko ei tule näkyviin, jos sovellus ei tue sen käyttöä.

#### Oikopolkujen avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn oikeaan reunaan ja liu'uta sormeasi sitten vasemmalle. Lisätietoja on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

#### Sovelluksen vaihtaminen

Voit vaihtaa käynnissä olevasta sovelluksesta toiseen asettamalla sormesi kosketuslevyn vasempaan reunaan ja liu'ttamalla sormeasi sitten oikealle. Jos käynnissä on useita sovelluksia, toista toiminto. Sovellukset tulevat näkyviin siinä järjestyksessä, jossa niitä on käytetty, viimeksi käytetystä sovelluksesta alkaen.

#### Huomautus

- Eletoiminto (vierittäminen, taakse-/eteenpäin siirtyminen, lähentäminen/loitontaminen, sovellusvalikon avaaminen, oikopolkujen avaaminen, sovelluksen vaihtaminen) ei ehkä toimi VAIO-tietokoneen käyttöolosuhteiden tai kosketuslevyn asetusten mukaan.

#### Vihje

- Kosketuslevyn muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Jos haluat yksityiskohtaisia ohjeita kosketuslevyn käytöstä, käynnistä VAIO Control Center, valitse Input Device ja katso opastusvideot. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Huomautuksia sisäisestä kamerasta

- Älä naarmuta äläkä likaannuta sisäistä kameraa ja sen lähialuetta, sillä kuvanlaatu saattaa heiketä.

- Älä anna auringonpaisteen osua suoraan sisäisen kameran linssiin, vaikka VAIO-tietokone ei olisikaan päällä. Muussa tapauksessa kamera voi vahingoittua.

### Sisäisen kameran hoitaminen ja puhdistaminen

Jos sisäinen kamera tai sen lähialue likaantuu, puhdista se hellävaraisesti pehmeällä kankaalla, kuten linssinpuhdistuskankaalla.

Älä hankaa aluetta liian kovaa, sillä se naarmuuntuu helposti.

## Sisäisen kameran käyttäminen

Voit soittaa videopuheluja Internetin kautta käyttämällä tietokoneen sisäistä kameraa ja viestintäsovellusta.

Sisäisen kameran merkkivalo palaa, kun kamera on käytössä.

#### Etusivu

1. Sisäisen etukameran merkkivalo

2. Sisäinen etukamera

#### Alaosa

1. Sisäänrakennettu takakamera (sisäänrakennetulla takakameralla varustetut mallit)

2. Sisäänrakennetun takakameran merkkivalo (sisäänrakennetulla takakameralla varustetut mallit)

3. Sisäänrakennettu monomikrofoni

#### Vihje

- VAIO-tietokoneeseen asennetut sovellukset vaihtelevat tietokoneen määritysten mukaan.

- Eräät sovellukset eivät välttämättä tue sisäisen kameran kaikkia tarkkuusasetuksia.

- Jos verkkotaajuus on sijaintipaikassa eri kuin kamerasovelluksessa asetettu, sisäisen takakameran automaattitarkennusjärjestelmä ei välttämättä toimi.

- Sisäänrakennettu kamera on ylösalaisin, kun VAIO-tietokone on Esitys näkymä-tilassa. Kamerasovellusten mukaan kamera voi näyttää ylösalaisin olevia kuva.

  Vaihda tällöin Esitys näkymä joksikin muuksi tilaksi. Lisätietoja tilan vaihtamisesta on kohdassa Tietoja nestekidenäytön kiertämisestä.

## Sisällön skannaus (VAIO Scan)

Voit käyttää VAIO Scan -toimintoa skannerin sijasta. Kun asiakirja tai kirjoitustaulu kuvataan käyttämällä VAIO Scan -toimintoa, voit tallentaa kuvia, joissa on vähemmän vääristymistä.

Voit myös tuoda VAIO-tietokoneeseen tai leikepöydälle tallennettuja kuvia ja korjata niiden vääristymistä.

1. Käynnistä VAIO Scan. (Lisätietoja VAIO Scan -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Vihje

- Jaa-oikopolun avulla voit tuoda skannatun sisällön VAIO Paper tai VAIO Tabletop -toimintoon.

## USB-laitteen lataaminen

USB-latausasetukset käyttöön ottamalla voit ladata USB-laitteen, vaikka VAIO-tietokone on sammutettu, horrostilassa tai lepotilassa.

Muuta asetuksia, kun USB-latausta tukevaan USB-porttiin ei ole kytketty USB-laitetta.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
2. Ota asetus USB Charging käyttöön.
3. Liitä USB-laite USB-porttiin, jonka ympärillä on merkki.

   Jos lataus ei ala, kun liität USB-laitteen USB-latausta tukevaan USB-porttiin, irrota laite ja liitä se uudelleen.

#### Huomautus

- Kun USB-latausasetukset ovat käytössä, VAIO-tietokoneen virrankulutus on tavallista suurempi horros- ja lepotiloissa, koska tietokone antaa virtaa USB-porttiin, vaikka siihen ei olisi kytketty USB-laitetta.

- Kun USB-latausasetukset on otettu käyttöön, et voi käyttää USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitetyn USB-laitteen etäherätystoimintoa.

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan USB-latausasetukset ovat pois käytöstä.

## USB-laitteen kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen Universal Serial Bus (USB) -laitteen, kuten hiiren, levyaseman, kaiuttimen tai tulostimen.

Kytkettäessä USB-laite on ehkä asennettava sen mukana toimitettu laiteohjain.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

1. Valitse USB-portti (), jota haluat käyttää.
2. Kytke USB-laitteen kaapeli () (ei sisälly toimitukseen) USB-porttiin.

#### Huomautus

- USB-laitteen mukana toimitettava ohjain on ehkä asennettava ennen USB-laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kun haluat tulostaa asiakirjoja, varmista, että USB-tulostin on yhteensopiva käyttämäsi Windows-version kanssa.

- Ennen kuin irrotat USB-kaiuttimet VAIO-tietokoneesta, lopeta DVD-levyn tai musiikin toisto tai sammuta tietokone. Jos irrotat USB-kaiuttimet toiston aikana, siitä voi aiheutua toimintahäiriö.

  Lisätietoja USB-laitteen irrottamisesta on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Suojaa VAIO-tietokoneesi ja/tai USB-laitteesi vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:

  - Kun siirrät VAIO-tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo, ettei USB-portteihin kohdistu iskuja.

  - Älä aseta VAIO-tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon USB-laitteet kytkettyinä.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneen USB-portit ovat USB 2.0- ja/tai USB 3.0 -yhteensopivat.

  USB 3.0 -yhteensopivat USB-portit tunnistaa sinisestä väristä.

- USB 3.0 -standardi sisältää USB 2.0 -standardin mukaisten tiedonsiirtotilojen lisäksi seuraavan siirtotilan:

  - SuperSpeed: 5 Gb/s siirtonopeus.

## SD-muistikorttien käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat muistikortin oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen SD-muistikortin käyttämistä.

- Säilytä SD-muistikortti lasten ulottumattomissa. Sen nielaiseminen voi aiheuttaa tukehtumisriskin.

- Älä kosketa SD-muistikortin liitintä sormillasi tai metalliesineillä.

- SD-muistikortti sisältää herkkiä sähkökomponentteja. Älä taivuta tai pudota sitä tai altista sitä iskuille.

- Älä pura SD-muistikortti tai tee siihen muutoksia.

- Älä kastele SD-muistikortti.

- Älä käytä tai säilytä muistikorttia tilassa, jossa se voi altistua:

  - korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)

  - suoralle auringonvalolle

  - suurelle ilmankosteudelle tai syövyttäville aineille

  - pölylle

- Älä yritä asettaa SD-muistikorttipaikkaan yhteensopimatonta muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimattomat kortit ja sovittimet saattavat juuttua korttipaikkaan ja vahingoittaa VAIO-tietokonetta.

- Kirjoitussuojatulle SD-muistikortille ei voi kirjoittaa tietoja.

- Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida.

- Tallennetut tiedot saattavat hävitä tai vioittua seuraavissa tilanteissa:

  - SD-muistikortti irrotetaan tai VAIO-tietokone sammutetaan, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan SD-muistikortille/kortilta.

  - SD-muistikortti käytetään paikassa, jossa staattinen sähkö tai sähköiset häiriöt vaikuttavat muistikorttiin.

- Säilytä SD-muistikortti kotelossa sitä kuljettaessasi staattisen sähkön kertymisen estämiseksi.

- Ennen kuin käytät SD-muistikortti muussa laitteessa kuin tietokoneessa, kuten digitaalikamerassa tai kannettavassa äänilaitteessa, alusta SD-muistikortti kyseisen laitteen avulla.

  Kaikki laitteet eivät ehkä tue tietokoneiden tiedostomuotoa ja niissä näkyy kehote, jossa suositellaan SD-muistikortin alustamista. Kopioi tällöin kortin tiedot VAIO-tietokoneeseen ja alusta kortti laitteen avulla. Kaikki SD-muistikortin tiedot poistetaan, kun alustat sen.

  Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Älä aseta SD-muistikorttipaikkaan vieraita esineitä.

- SD-muistikorttipaikkaa voi käyttää vain tuettujen muistikorttien lukemiseen tai niille kirjoittamiseen, niitä ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

- Elokuussa 2013 saatavana olleet SD-muistikortit (kapasiteetti enintään 2 Gt), SDHC-muistikortit (kapasiteetti enintään 32 Gt) ja SDXC-muistikortit (kapasiteetti enintään 128 Gt) on testattu ja todettu yhteensopiviksi VAIO-tietokoneen kanssa. Kaikkien SD-, SDHC- ja SDXC-muistikorttien yhteensopivuutta tietokoneen kanssa ei taata.

- Jotkin SD-muistikortit, kuten UHS (Ultra High Speed) -tiedonsiirtoa tukeva muistikortit, saattavat kuumentua merkittävästi, kun muistikorttia käytetään jatkuvasti. Odota tällöin hetki ennen muistikortin poistamista, jotta muistikortti ehtii jäähtyä.

## SD-muistikorttien poistaminen

Tässä luvussa kuvataan, miten SD-muistikortti poistetaan.

1. Paikallista SD-muistikorttipaikka.
2. Avaa Tämä tietokone.

   Lisätietoja siitä, miten Tämä tietokone avataan, on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella SD-muistikortin kuvaketta ja valitse Poista.
4. Vapauta SD-muistikortti työntämällä sitä VAIO-tietokonetta kohti ja päästämällä sitten irti muistikortista.
5. Vedä SD-muistikortti ulos korttipaikasta.

## SD-muistikortin liittäminen

VAIO-tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka. Tämän korttipaikan avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista, videokameroista, musiikkisoittimista ja muista audio- ja videolaitteista sekä siirtää tietoja tietokoneesta niihin.

Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:

- SD-muistikortti

- SDHC-muistikortti

- SDXC-muistikortti

Asenna SD-muistikortti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paikallista SD-muistikorttipaikka.
2. Aseta SD-muistikortti nuoli korttipaikkaa kohti ja työnnä muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.

SD-muistikortti kuvake tulee näkyviin Tämä tietokone -ikkunaan, kun muistikortti työnnetään korttipaikkaan.

#### Huomautus

- Varo työntämästä SD-muistikortti korttipaikkaan väärin päin. Jos pakotat muistikortin korttipaikkaan ylösalaisin, korttipaikka voi vaurioitua. Lisätietoja on SD-muistikortin mukana toimitetussa oppaassa.

- SD-muistikortti kuvake tulee näkyviin Tämä tietokone -ikkunaan vasta, kun muistikortti työnnetään korttipaikkaan.

#### Vihje

- Lisätietoja Tämä tietokone -ikkunan avaamisesta on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

- Kun asetat SD-muistikortin korttipaikkaan ensimmäisen kerran, tietokone voi pyytää asentamaan ohjaimen. Jos näin käy, asenna ohjain näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli, valitse Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Valvontatyökalut-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna avautuu, valitse Kyllä.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema.
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila -kohtaan ja valitse sitten Pienennys.
4. Napsauta Varaamaton hiiren oikealla painikkeella ja valitse Uusi tavallinen asema.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Näytössä näkyvä Kosketusnäppäimistö on työkalu, jonka avulla voit syöttää tekstiä kosketustoimintoja käyttämällä.

1. Avaa työpöytä ja valitse ilmaisinalueelta(Kosketusnäppäimistö-kuvake). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.)

## Tietoja kosketusnäytöstä (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Kosketusnäytön avulla voit ohjata VAIO-tietokoneen toimintaa suoraan sormillasi. Voit tehdä erilaisia eleitä kosketusnäytöllä.

VAIO-tietokone tukee monikosketuskomentoja.

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Kun käytät kapasitiivista kosketusnäyttöä, ota huomioon seuraavat seikat.

  - Kosketusnäyttö ei toimi, jos kosketat sitä kynsilläsi tai käytät hansikkaita.

  - Jos napauttaminen aiheuttaa muun kuin tarkoitetun toiminnon, varmista, ettei mikään muu ruumiinosasi kosketa kosketusnäyttöä.

  - Kosketusnäytön pinta saattaa lämmetä. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

  - Kosketusnäytön pinta on karkaistua lasia, mutta se voi silti vahingoittua. Käsittele sitä riittävän huolellisesti. Jos kosketusnäyttö rikkoutuu, siitä saattaa lentää pieniä lasinsiruja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

    Älä pudota kosketusnäyttöä äläkä altista sitä voimakkaille iskuille. Älä naarmuta näytön pintaa. Pintaan tullut heikkous voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

  - Nestekidenäyttö on voitu suojata suojakalvolla tehtaalla. Poista kalvo ennen käyttöä, sillä muutoin kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

  - Kaikki sovellukset eivät toimi kosketusnäyttöä käytettäessä.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos näyttöä kosketetaan samalla, kun VAIO-tietokone käynnistetään, tai jos sähkömagneettiset aallot vaikuttavat tietokoneeseen käynnistymisen aikana. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO-tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja tai toimintohäiriöitä.

## Kosketusnäytön käyttäminen (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Napsauttaminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer -ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan kiertäminen

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli, valitse Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Valvontatyökalut-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta -ikkuna avautuu, valitse Kyllä.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema.
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila -kohtaan ja valitse sitten Pienennys.
4. Napsauta Varaamaton hiiren oikealla painikkeella ja valitse Uusi tavallinen asema.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuteen liittyviä huomautuksia (NFC-yhteensopivat mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttämistä.

- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Jos NFC/One touch -toiminnot -ominaisuus on poistettava käytöstä nopeasti, sammuta VAIO-tietokone.

## Tietoja NFC-ominaisuudesta (NFC-yhteensopivat mallit)

Near Field Communication (NFC) on lyhyen kantaman langaton tekniikka.

NFC-tiedonsiirtoetäisyys on noin 10 cm.

## Tietoja One touch -toiminnot (NFC-yhteensopivat mallit)

One touch -toiminnot ovat alkuperäisiä Sony-toimintoja, jotka käyttävät NFC:tä.

Kosketa vain kahta One touch -toiminnot -tuettua laitetta yhteen muodostaaksesi helposti tiedonsiirtoyhteyden välittämättä monimutkaisista asetuksista.

## NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden poistaminen käytöstä (NFC-yhteensopivat mallit)

Voit poistaa NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Laiteverkko ja Lentotila Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Muuta Langattomat laitteet -kohdan NFC-asetukseksi Ei käytössä.

#### Vihje

- Jos haluat käyttää NFC/One touch -toiminnot-ominaisuutta, vaihda Lentotila-asetukseksi Ei käytössä ja NFC-asetus kohdassa Langattomat laitteet -asetukseksi Käytössä.

- Kun Lentotila-asetuksena on Ei käytössä, langaton toimintoasetus on käytössä.

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

## NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit)

Voit helposti yhdistää NFC/One touch -toiminnot -yhteensopivan laitteen VAIO-tietokoneeseen koskettamalla tietokonetta laitteella.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia.
3. Valitse Laiteverkko ja Lentotila Koneen asetukset -näytön vasemmanpuoleisesta ruudusta.
4. Vaihda Lentotila-asetukseksi Ei käytössä ja NFC-asetukseksi kohdassa Langattomat laitteet Käytössä.
5. Kun kosketat VAIO-tietokonetta (Pohjan osat ja hallintapainikkeet) NFC/One touch -toiminnot -tuetulla laitteella, varmista että laitteiden kosketusmerkit ovat vastakkain.

   Esiin tulee ilmoitus, kun laite tunnistetaan.

   Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila-toiminnosta.

- Laitteen asetuksia täytyy ehkä muuttaa käytettävän NFC/One touch -toiminnot -yhteensopivan laitteen mukaan. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

## Musiikin toistaminen koskettamalla NFC/One touch -toiminnot -toiminnolla varustetulla laitteella VAIO-tietokonetta (One touch-kuuntelu) (NFC-yhteensopivat mallit)

One touch-kuuntelu-toiminnon avulla VAIO-tietokone voidaan muodostaa laitepariksi (rekisteröidä) NFC/One touch -toiminnot-yhteensopivan laitteen (kaiuttimet, kuulokkeet yms.) BLUETOOTH-tiedonsiirron avulla. Muodosta laitepari helposti koskettamalla laitteella tietokonetta.

Tietoja NFC-laiteparin muodostamisesta on myös laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

1. Ota NFC/One touch -toiminnot käyttöön VAIO-tietokoneessa ja kosketa NFC/One touch -toiminnot-laitteella tietokoneen(kosketusmerkkiä). (Lisätietoja on kohdassa NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit).)
2. Muodosta tietokone ja laite laitepariksi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Käynnistä musiikkisovellus ja toista musiikkia.

#### Huomautus

- Verkkoympäristön ja laitteen mukaan yhteyden muodostaminen voi kestää noin minuutin.

- Menettely voi vaihdella laitteen mukaan.

#### Vihje

- Liitetty laite näkyy laiteluettelossa, kun yhteys on muodostettu.

  Kun haluat nähdä laiteluettelon, avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku, Muuta tietokoneen asetuksia oikeassa alakulmassa, Tietokone ja laitteet ja Bluetooth.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Voit tarkistaa liitetyn laitteen yhteyden tilan.

- Voit katkaista VAIO-tietokoneen yhteyden liitettyyn laitteeseen ja muodostaa yhteyden toiseen NFC/One touch -toiminnot-laitteeseen koskettamalla tietokonetta uudella laitteella.

## One touch-kuuntelu -yhteyden pysäyttäminen (One touch-kuuntelu) (NFC-yhteensopivat mallit)

Voit pysäyttää One touch-kuuntelu -yhteyden.

1. Sammuta VAIO-tietokoneeseen liitetty NFC/One touch -toiminnot -tuettu laite.

#### Vihje

- Menettely voi vaihdella laitteen mukaan. Katso tietoja yhteyden pysäyttämisestä myös laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

## Windowsin ohje ja tuki avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse ohje ja tuki.

## Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

Voit käynnistää Ohje + vinkit -toiminnon, joka selittää Windows 8 -järjestelmän perustoiminnot.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Ohje + vinkit.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset-oikopolku. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta ja Lepotila.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetusten ollessa käytössä).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Paina(Virta) -painiketta (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta ja Käynnistä uudelleen.
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Windowsin ohje ja tuki avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse ohje ja tuki.

## Ohje + vinkit -kohteiden käynnistäminen

Voit käynnistää Ohje + vinkit -toiminnon, joka selittää Windows 8 -järjestelmän perustoiminnot.

1. Avaa Sovellukset-näyttö. (Lisätietoja Sovellukset-näytön avaamisesta on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.)
2. Valitse Ohje + vinkit.

## Tietokoneen näytössä näkyvän kuvan leikkaaminen (VAIO Clip)

VAIO Clip -ominaisuuden avulla voit helposti leikata tietokoneen näytössä näkyvän kuvan.

Voit tallentaa leikkaamasi kuvan ja käyttää sitä asiakirjassa toisessa sovelluksessa, kuten VAIO Paper.

1. Pidä Fn-näppäintä painettuna ja paina samalla 1-näppäintä.

#### Vihje

- Vaihtoehtoisesti aseta toimitettu tai valinnainen kynä (Digitaalinen stylus-kynä) lähelle nestekidenäyttöä ja käynnistä VAIO Clip painamalla kynän alapainiketta.

- Kun VAIO Clip käynnistetään sovellusluettelosta tai Aloitus-näytön ruudusta, leikattujen kuvien luettelo tulee esiin. Voit valita kuvaluettelosta haluamasi kuvan ja muokata sitä. Lisätietoja VAIO Clip -sovelluksen käynnistämisestä sovellusluettelossa on kohdassa Sovellusluettelon avaaminen.

## Muistiinpanosovelluksen (VAIO Paper) käynnistäminen

Voit käyttää VAIO Paper -sovellusta tavallisten muistikirjojen korvikkeena. VAIO Paper -sovelluksen avulla voit tehdä muistiinpanoja helposti VAIO-tietokoneella ja jakaa muistiinpanoja muiden kanssa.

1. Käynnistä VAIO Paper. (Lisätietoja VAIO Paper -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Vihje

- Vaihtoehtoisesti aseta toimitettu tai valinnainen kynä (Digitaalinen stylus-kynä) lähelle nestekidenäyttöä ja käynnistä VAIO Paper suoraan muistiinpanon luontinäyttöön painamalla kynän yläpainiketta. Voit tehdä muistiinpanoja helposti ja vaistomaisesti, joten et menetä muistiinpanojen tekemisen mahdollisuutta.

## Kynän pariston vaihtaminen

Vaihda paristo, kun kynä (Digitaalinen stylus-kynä) alkaa toimia virheellisesti.

Jos päivittäinen käyttöaika on noin 4 tuntia, paristo täytyy todennäköisesti vaihtaa 18 kuukauden välein. Käytä LR61 (LR8D425) -alkaliparistoa.

1. Irrota Takakorkki kynästä ja irrota sitten paristo.

2. Aseta paristo kynään +-puoli kohti kärkeä.

3. Kiinnitä Takakorkki takaisin.

#### Huomautus

- Älä irrota Takakorkki muuten kuin pariston vaihtamista varten.

- Poista paristo, jos kynää ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

- Kynän kanssa ei saa käyttää ladattavia paristoja. Ladattavan pariston käyttäminen voi aiheuttaa pariston vuotamisen ja toimintahäiriön.

- Kun pariston teho laskee alhaiseksi, vaihda uusi paristo mahdollisimman pian. Tyhjentyneen pariston jättäminen kynään voi aiheuttaa pariston vuotamisen.

- Älä yritä ladata paristoa uudelleen.

- Katso toimitettu turvallisuusopas.

## Kynän käyttäminen

Toimitetun tai valinnaisen kynän (Digitaalinen stylus-kynä) avulla voit käyttää VAIO-tietokonetta intuitiivisesti koskettamalla näyttöä kevyesti tai piirtämällä jotain näyttöön.

#### Kohdistimen siirtäminen näytössä

Pidä kynää lähellä näyttöä koskettamatta sitä. Pieni osoitin näkyy kuvaruudussa. Siirrä kynää haluamaasi suuntaan.

#### Napsauttaminen (napauttaminen)

Napauta kynällä haluamaasi pistettä näytössä.

Toimi näin, kun haluat valita vaihtoehdon, kuten OK tai Peruuta, valita valikkokohteen tai suorittaa muita toimintoja, joita normaalisti käytät hiiren vasemmalla painikkeella.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kynällä kaksi kertaa nopeasti peräkkäin haluamaasi pistettä näytössä.

Voit käynnistää sovelluksen tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (pitäminen painettuna)

Pidä kynän alapainike painettuna ja napauta sitten kerran haluamaasi pistettä näytössä. Avattava valikko voi tulla esiin sen mukaan, missä kohdassa näyttöä napautettiin.

Voit suorittaa saman toimenpiteen pitämällä kynää haluamassasi kohdassa muutaman sekunnin ajan.

#### Vetäminen (kohteen siirtäminen)

Aseta kynä kevyesti siirrettävän kohteen päälle ja siirrä sitä vetämällä näytössä.

#### Tekstin poistaminen

Voit poistaa tekstiä sovelluksen mukaan.

Pidä kynän yläpainike painettuna, aseta kynä kevyesti ensimmäisen poistettavan tekstikohdan päälle ja vedä kynällä viimeisen poistettavan tekstikohdan yli. Poista teksti painamalla Delete tai Backspace.

#### Huomautus

- Käytä toimitettua tai valinnaista kynää.

- Takakorkki sisältää magneetin. Älä tuo kynän lähelle esinettä, johon magneettinen häiriö vaikuttaa helposti (esimerkiksi luottokortti). Jos teet niin, voit menettää tallennettuja tietoja.

- Jos käytät digitaalista kompassia käyttävää sovellusta, pidä kynä etäällä VAIO-tietokoneesta, jotta sisäänrakennettu magnetometrin Takakorkki ei vaikuta tietokoneen magnetometriin.

- Voit käyttää kynää, kun kätesi lepää näytöllä. Jos siirrät kynää kosketusnäyttöä kohti, et voi ohjata kosketusnäyttöä sormin.

- Näytön mukaan et ehkä voi käyttää kynää näytön vierittämiseen.

- Tässä kynässä ei ole virransyöttökytkintä. Aseta kynään paristo sen käyttämistä varten.

- Jos kynä ei toimi oikein, vaihda paristo. Lisätietoja on kohdassa Kynän pariston vaihtaminen.

- Jos käytät valinnaista kynää (VGP-STD2), käytä mustaa kärkeä, joka on kiinnitetty kynään toimitushetkellä. Et voi käyttää vaihtoterää, jonka väri on harmaa.

- Pidä pienet osat (kuten kärki, Takakorkki, kynän koukku ja paristo) lasten ulottumattomissa niiden nielemisen estämiseksi.

#### Vihje

- Eräät sovellukset tunnistavat kynän paineen ja muuttavat viivan paksuutta sen mukaisesti.

- Käynnistä sovellus painamalla kynän painiketta lähellä näyttöä. Lisätietoja on kohdissa Tietokoneen näytössä näkyvän kuvan leikkaaminen (VAIO Clip) ja Muistiinpanosovelluksen (VAIO Paper) käynnistäminen.

## Tietoja tästä oppaasta

Onnittelut VAIO(R)-tietokoneen ostamisesta.

### VAIO-tietokoneesi kokoonpano

Saat lisätietoja VAIO-tietokoneesi kokoonpanosta Sony-Internet-tukisivustosta. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Internet-tukisivustosta.

Eräät ominaisuudet, asetukset ja toimitukseen kuuluvat kohteet eivät välttämättä ole käytettävissä tässä VAIO-tietokoneessa.

#### Ominaisuudet

Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat valitsemasi mallin ja toimintojen mukaan. Käyttämässäsi mallissa ei ole kaikkia tässä oppaassa kuvattuja ominaisuuksia.

#### Kuvitus

Tämän oppaan kuvitus, valokuvat ja näyttökuvat saattavat poiketa tietokoneesi vastaavista osista valitsemasi mallin ja toimintojen mukaan.

#### Sovellukset

Esiasennetut sovellukset voivat vaihdella valitsemasi mallin ja toimintojen mukaan. VAIO-tietokoneeseesi ei ole ehkä esiasennettu tässä oppaassa kuvattuja sovelluksia.

#### Lisävarusteet

Valinnaisia lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

### Mukana toimitetut oppaat

VAIO-tietokoneen mukana toimitetaan seuraavat oppaat.

#### Käytönaikainen ohje

- Käyttöoppaan johdanto-osio (Tervetuloa)

  Esiasennettu opas, jossa on rajoitetusti VAIO-tietokonettasi koskevia, ensisijaisesti tukea ja Internet-yhteyttä käsitteleviä tietoja. Opas Käyttöoppaan johdanto-osio korvautuu täydellä Käyttöopas-versiolla (tämä opas) päivityksen jälkeen.

- Käyttöopas (tämä opas)

  VAIO-tietokoneesi yleistietoja ja käyttöohjeita sekä tuki- ja vianmääritystietoja.

  Valitse vasemmalla olevasta navigointiruudusta kohde, jonka haluat tarkistaa, ja sitten oikeasta ruudusta avainsana. Avainsanaan liittyvien aiheiden luettelo tulee esiin. Jos et löydä etsimääsi aihetta, näytä kaikki kohteen Käyttöopas aiheet valitsemalla Aiheet tai syötä avainsana kunkin sivun yläosassa olevaan hakuruutuun.

#### Painetut asiakirjat

- Pikaopas

  VAIO-tietokoneen asennus ja käyttö yleisesti.

- Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas

  Tietoja VAIO-tietokoneesi palauttamisesta ja varmuuskopioinnista sekä vianmääritystietoja.

- Turvallisuussäännökset ja tukitiedot

  Lue tämä asiakirja huolellisesti, ennen kuin aktivoit langattomia toimintoja, kuten langattoman lähiverkon tai BLUETOOTH-toimintoja.

#### Muut viiteohjeet

- Windowsin ohje ja tuki

  Kattava kokoelma käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat VAIO-tietokoneen käyttämisessä.

  Lisätietoja siitä, miten Windowsin ohje ja tuki avataan, on kohdassa Windowsin ohje ja tuki avaaminen.

- Sovellusten ohjetiedostot

  VAIO-tietokoneeseesi esiasennetut sovellukset voivat sisältää ohjetiedostoja. Voit ehkä käyttää ohjetiedostoja ohjevalikosta.

### Tiedoksi

- Copyright 2013 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

- Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.

- Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.

- Käyttöoppaassa ei ole määritelty (TM)- tai (R)-merkkejä.

- Sony Corporation varaa oikeuden tehdä tähän käsikirjaan ja sen tietoihin muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

- Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.

- Sony Corporation ei vastaa VAIO-tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tehtyjen tallennusten menetyksistä. Se ei myöskään vastaa mistään olennaisista menetyksistä, mukaan lukien tilanteita, joissa tallennuksia ei ole tehty tietokonevian vuoksi tai joissa tallennuksen sisältö häviää tai vahingoittuu tietokonevian tai tietokoneen korjauksen seurauksena. Sony Corporation ei palauta tai toisinna tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tallennettua sisältöä.

- Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkolaite

Virtajohto

Digitaalinen stylus-kynä

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

Langaton reititin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

USB-infrapunasovitin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## Asianmukaisen työympäristön luominen

Tässä osassa on ohjeita VAIO-tietokoneen sijoittamisesta ja ergonomisesta käytöstä.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisohjeita

Huomioi seuraavat seikat, kun sijoitat VAIO-tietokonetta:

- Virtalähde ja tarvittavat portit ovat helposti käytettävissä.

- Tietokoneen ympärillä on riittävästi tilaa.

- Tietokone on riittävän leveällä tasaisella pinnalla ja näet tietokoneen näytön selvästi tietokonetta käyttäessäsi.

- Voit sijoittaa tietokoneen eteesi niin, että voit istua suorassa ja pitää kätesi lattian suuntaisesti.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisrajoituksia

VAIO-tietokoneen sijoittaminen huonosti saattaa aiheuttaa vaurioita ja toimintahäiriöitä. Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua:

- suoralle auringonvalolle

- magneettisille esineille tai magneettisuudelle

- lämmönlähteille, kuten asuntojen lämmitysjärjestelmille

- pölylle

- suurelle kosteudelle

- huonolle ilmastoinnille

#### Huomautus

- Ilmanpoistoaukon alue saattaa kuumeta runsaasti VAIO-tietokonetta käytettäessä. Ole varovainen, jos kosketat sitä.

- Älä aseta ilmanpoistoaukon lähelle esineitä, jotka saattavat tukkia sen.

#### Vihje

- VAIO-tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle radiosta tai televisiosta.

### Ergonomiaa koskevia ohjeita

Ota seuraavat ergonomiset ohjeet huomioon aina, kun se on mahdollista.

#### Huonekalut ja asento

Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman.

Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.

#### Tietokoneen näytön katselukulma

Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Varmista, että tietokoneen näyttö on silmien tasolla tai hieman sitä alempana, kun istut VAIO-tietokoneen edessä. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.

Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja lihasten väsymistä kallistamalla tietokoneen näytön oikeaan asentoon ja säätämällä näytön kirkkautta.

#### Valaistus

Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise tai aiheuta heijastumia tietokoneen näyttöön. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää tietokoneen näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä.

#### Huomautus

- Mekaanisten vaurioiden välttämiseksi älä paina VAIO-tietokonetta voimakkaasti, kun säädät katselukulmaa.

#### Vihje

- Nämä samat ohjeet koskevat myös ulkoisen näytön käyttöä.

### VAIO-tietokoneen käsittelemiseen liittyviä huomautuksia

Voit välttää VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä ja vahingoittumista noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Aseta VAIO-tietokone varovasti ja tasaiselle pinnalle iskujen välttämiseksi.

- Sammuta VAIO-tietokone aina, kun siirrät sitä. Käynnissä olevan tietokoneen siirtäminen saattaa aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä. Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt kaapelit, ennen kuin siirrät tietokonetta.

- Älä pudota tai kolhi VAIO-tietokonetta. Jo pienetkin iskut ja vähäinen tärinä saattavat aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä.

- Älä sijoita VAIO-tietokonetta epävakaaseen asentoon.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Kirjoita hakuruutuun ”Windows Update”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa-sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus-näytön Kauppa-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset.

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna.

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## VAIO-tietokoneen/nestekidenäytön puhdistaminen

Lue seuraavat VAIO-tietokoneen oikeaa puhdistusta koskevien varotoimien kuvaukset, ennen kuin puhdistat tietokonetta.

#### Toimi seuraavasti VAIO-tietokonetta puhdistettaessa

- Sammuta VAIO-tietokone ja irrota verkkolaite ennen tietokoneen puhdistamista.

- Pyyhi lika ja pölyt VAIO-tietokoneesta pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

- Käytä pehmeää ja kuivaa kangasta VAIO-tietokoneen puhdistamiseen. Jos tietokone on likaantunut pahasti, hengitä tietokoneen pinnalle ja pyyhi lika kankaalla tai puhdista lika kevyesti kostutetulla kankaalla ja pyyhi kosteus sitten pois kuivalla kankaalla.

- Älä käytä liuotinaineita, kuten bensiiniä, asetonia, alkoholia, ohennusaineita tai kaupallisia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa VAIO-tietokoneen pintaa tai pinnoitettua.

- Puhalla näppäinten (näppäinhattujen) alle kertynyt lika ja pöly pois puhaltimella. Älä irrota näppäimistön näppäimiä.

  Älä käytä pölynimuria, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

#### Nestekidenäytön puhdistaminen

- Käytä pehmeää ja kuivaa kangasta VAIO-tietokoneen puhdistamiseen. Jos nestekidenäyttö on likaantunut pahasti, hengitä nestekidenäytön pinnalle ja pyyhi lika kankaalla tai puhdista lika kevyesti kostutetulla kankaalla ja pyyhi kosteus sitten pois kuivalla kankaalla.

- Älä käytä liuotinaineita, kuten bensiiniä, asetonia, alkoholia, ohennusaineita tai kaupallisia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa nestekidenäyttöä.

## Sisäisen tallennuslaitteen käsitteleminen

Sisäisen tallennuslaitteen (kiintolevyaseman tai SSD-aseman) tallennustiheys on suuri, ja se kirjoittaa ja lukee tietoja nopeasti. Sitä voi kuitenkin vaurioittaa helposti, jos sitä käyttää väärin.

Jos sisäinen tallennuslaite vioittuu, tietoja ei voi palauttaa. Tietojen katoamisen estämiseksi VAIO-tietokonetta on syytä käsitellä varovaisesti.

### Sisäisen tallennuslaitteen vaurioittamisen välttäminen

- Älä altista VAIO-tietokonetta äkillisille liikkeille.

- Pidä VAIO-tietokone etäällä magneeteista.

- Älä sijoita VAIO-tietokonetta paikkaan, jossa se altistuu mekaaniselle tärinälle, äläkä epävakaaseen asentoon.

- Älä katkaise VAIO-tietokoneen virtaa äläkä käynnistä sitä uudelleen, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan tallennuslaitteeseen.

- Älä käytä VAIO-tietokonetta paikassa, jossa lämpötilat vaihtelevat voimakkaasti.

- Älä irrota tallennuslaitetta VAIO-tietokoneesta.

## Tietoja kansainvälisestä ENERGY STAR(R) -ohjelmasta

Seuraavat tiedot koskevat vain ENERGY STAR -luokiteltuja/sertifioituja tuotteita.

ENERGY STAR -logot on kiinnitetty tai ne näytetään elektronisesti seuraavissa ENERGY STAR -luokiteltuja/sertifioituja tuotteiden kohdissa.

- Tuotteen tai Ohjauspaneeli päällä tai etuosassa

- Tuotteen pakkauksessa

Kun haluat vahvistaa ENERGY STAR -logon tietokoneen näytössä, avaa Ohjauspaneeli ja valitse Järjestelmä ja suojaus ja Järjestelmä. Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.

ENERGY STAR -kumppanina Sony vahvistaa, että tämä tuote on ENERGY STAR -energiatehokkuusstandardien mukainen.

Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energiansäästöä energiatehokkaiden tietokoneiden ja toimistolaitteiden käytön avulla. Ohjelma tukee sellaisten tuotteiden kehitystä ja levitystä, joiden toiminnot vähentävät tehokkaasti energiankulutusta tuottaen kustannussäästöjä ja ympäristörasitusten pienenemistä.

ENERGY STAR -ohjelmaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja on seuraavissa sivustoissa:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Eurooppa)

Tämä tietokone on suunniteltu yhdenmukaiseksi ENERGY STAR -standardien kanssa, ja se sisältää seuraavat virransäästöasetukset, jotka ovat voimassa, kun tietokone on käynnissä verkkovirralla:

- Nestekidenäytön taustavalo sammutetaan automaattisesti, kun tietokone on ollut käyttämättä 15 minuuttia.

- Tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun tietokone on ollut käyttämättä 30 minuuttia.

Palauta tietokone takaisin normaaliin tilaan painamalla(Virta) -painiketta.

## Tietoja ohjelmistolisensseistä

Tämä tuote sisältää Sony omistamia ja kolmansien osapuolten lisensoimia ohjelmia. Tällaisten ohjelmien käyttöä säätelevät tuotteen mukana toimitettujen lisenssisopimusten ehdot.

## Tavaramerkit

- SONY ja SONY-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony Corporation.

- VAIO, VAIO-logo ja muut Sony-tuotteiden ja palveluiden nimet ovat Sony Corporation -yhtiön tai sen kumppanien omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- i.LINK on IEEE 1394 -liitännän nimi.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep ja Atom ovat Intel Corporation tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- Windows ja Windows-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai vakiintuneita tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc -logo ja Blu-ray 3D -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

- BLUETOOTH-teksti ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation on niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

- Power2Go on CyberLink.Inc.:in tavaramerkki.

- PowerDVD on CyberLink.Inc.:in tavaramerkki.

- NVIDIA ja 3D Vision ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä, jotka omistaa NVIDIA Corporation Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- ArcSoft ja ArcSoft-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion on ArcSoft, Inc.:in tavaramerkki.

- AMD, AMD Arrow -nuolilogo, ATI ja näiden yhdistelmät sekä Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization ja AMD-V ovat Advanced Micro Devices, Inc.:n tavaramerkkejä.

- SD -logo on tavaramerkki.

- SDHC -logo on tavaramerkki.

- SDXC -logo on tavaramerkki.

- microSD -logo on tavaramerkki.

- microSDHC -logo on tavaramerkki.

- microSDXC -logo on tavaramerkki.

- ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistamia, ja Sony Corporation on niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

- Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- CompactFlash® on SanDisk Corporation tavaramerkki.

- ”PlaceEngine” on Koozyt, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

  ”PlaceEngine” on Sony Computer Science Laboratories, Inc.:n kehittämä ja lisensoitu Koozyt, Inc.:n.

- ”AVCHD” on Panasonic Corporation ja Sony Corporation tavaramerkki.

- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

- ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisteröityjä yhdysvaltalaisia merkkejä.

- N Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- Wi-Fi on Wi-Fi Alliance tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.

Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Kaikkia edellä lueteltuja ohjelmistoja ei ehkä toimiteta tämän tietokonemallin mukana.

## Turvallisuustietoja

Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot ovat toimitukseen sisältyvässä turvallisuusoppaassa.

### Tietokone

- Jos VAIO-tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone, irrota tietokone virtalähteestä ja irrota akku, jos sen voi irrottaa. Tietokone kannattaa antaa ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.

- Käytä ainoastaan teknisten määritysten mukaisia oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita.

- Säilytä pienet osat, muistikortit ja muistikorttisovittimet lasten ulottumattomissa. Niiden nielaiseminen voi aiheuttaa tukehtumisriskin.

- VAIO-tietokoneen pinta ja pohja, verkkolaite ja akku saattavat kuumeta suoritinkuormituksen tai akun latauksen aikaisen sähkövirran seurauksena. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. Lämmöntuotto vaihtelee käytettävien ulkoisten laitteiden ja sovellusten mukaan.

- Jos VAIO-tietokone tai verkkolaite kuumenee epätavallisen paljon, sammuta tietokone, irrota verkkolaite, irrota akku, jos sen voi irrottaa, ja ota sitten yhteyttä valtuutettuun Sony-palvelu-/tukikeskukseen.

### Virtalähde

- Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

- Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

- Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.

- Irrota VAIO-tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.

### Kuulokkeet

- Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa tai polkupyörää tai käyttäessäsi jotakin moottoriajoneuvoa. Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti suojateitä ylitettäessä.

- Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.

## VAIO-tietokoneen yleisten ongelmien ratkaiseminen

Jos VAIO-tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ehdotuksia, ennen kuin otat suoraan yhteyttä valtuutettuun Sony palvelu-/tukikeskukseen tai paikalliseen Sony-jälleenmyyjään.

1. Etsi ohjeita muista tämän näyttöoppaan osista.
2. Käynnistä VAIO Care (Desktop) ja tee tarvittavat toimet. (Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)
3. Etsi tietoja VAIO-tukisivustosta.

## Tietoja Internet-tukisivustosta

Online-tukisivusto tarjoaa tietoja VAIO-tietokoneesta ja sisältää myös usein kysyttyjä kysymyksiä.

### Sony-Internet-tukisivusto

http://www.sony.eu/support/

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokoneessa ilmenee ongelmia tai tarvitset vastauksen tietokoneeseen liittyvään tekniseen kysymykseen, kokeile ensin VAIO Care -sovellusta, jonka avulla voit yrittää ratkaista ongelman eri tavoilla. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

- Kun otat yhteyden VAIO-tukeen, sinulta voidaan kysyä VAIO-tietokoneesi sarjanumeroa ja mallinumeroa. Sarjanumero on 15 merkin pituinen numerosarja, jonka voit tarkastaa seuraavista paikoista:

  - VAIO Care -ikkuna;

  - tietokoneen pohja, takapaneeli, takapaneelin sisäpuoli tai akkulokeron sisäpuoli;

  - alkuperäinen VAIO-pakkaus.

  Mallinumero on VAIO-tietokoneen oikeassa alakulmassa.

### Muut Internet-sivustot

Voit myös etsiä hyödyllisiä tietoja seuraavista verkkosivustoista.

#### Sony tuotteet

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Käyttöjärjestelmän Internet-tukisivusto

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien tukitietoja on Microsoft-asiakastukisivustossa.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-sivusto

VAIO-tuotetietoja, verkkokauppa, keskusteluryhmä ja keskusteluja.

http://www.sony.eu/

Valitse maa, jossa olet, ja valitse sitten tuotteeksi VAIO.

#### VAIO Forum

Voit pitää yhteyttä muihin VAIO-käyttäjiin VAIO-yhteisössä.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Kauppa, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Vihje

- VAIO Care -sovelluksesta löytyy linkki tietokoneen Internet-rekisteröintiä varten. Lisätietoja VAIO Care -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Kirjoita hakuruutuun ”Windows Update”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa-sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus-näytön Kauppa-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset.

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna.

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Tietoja Internet-tukisivustosta

Online-tukisivusto tarjoaa tietoja VAIO-tietokoneesta ja sisältää myös usein kysyttyjä kysymyksiä.

### Sony-Internet-tukisivusto

http://www.sony.eu/support/

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokoneessa ilmenee ongelmia tai tarvitset vastauksen tietokoneeseen liittyvään tekniseen kysymykseen, kokeile ensin VAIO Care -sovellusta, jonka avulla voit yrittää ratkaista ongelman eri tavoilla. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

- Kun otat yhteyden VAIO-tukeen, sinulta voidaan kysyä VAIO-tietokoneesi sarjanumeroa ja mallinumeroa. Sarjanumero on 15 merkin pituinen numerosarja, jonka voit tarkastaa seuraavista paikoista:

  - VAIO Care -ikkuna;

  - tietokoneen pohja, takapaneeli, takapaneelin sisäpuoli tai akkulokeron sisäpuoli;

  - alkuperäinen VAIO-pakkaus.

  Mallinumero on VAIO-tietokoneen oikeassa alakulmassa.

### Muut Internet-sivustot

Voit myös etsiä hyödyllisiä tietoja seuraavista verkkosivustoista.

#### Sony tuotteet

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Käyttöjärjestelmän Internet-tukisivusto

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien tukitietoja on Microsoft-asiakastukisivustossa.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-sivusto

VAIO-tuotetietoja, verkkokauppa, keskusteluryhmä ja keskusteluja.

http://www.sony.eu/

Valitse maa, jossa olet, ja valitse sitten tuotteeksi VAIO.

#### VAIO Forum

Voit pitää yhteyttä muihin VAIO-käyttäjiin VAIO-yhteisössä.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Kauppa, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Vihje

- VAIO Care -sovelluksesta löytyy linkki tietokoneen Internet-rekisteröintiä varten. Lisätietoja VAIO Care -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkolaite

Virtajohto

Digitaalinen stylus-kynä

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

Langaton reititin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

USB-infrapunasovitin

(Ei sisälly kaikkien mallien toimituksiin. Saatavuus määräytyy tietokoneen teknisten tietojen mukaan.)

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Kirjoita hakuruutuun ”Windows Update”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa-sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus-näytön Kauppa-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Aloitus-näyttö ja valitse Kauppa-ruutu. (Lisätietoja Aloitus-näytön avaamisesta on kohdassa Tietoja aloitus Aloitus-näytöstä ja -valikosta.)

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset.

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna.

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Miksi VAIO-tietokone sammuu automaattisesti?

- Kun akun varaus on loppumassa, VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan ja katkaisee lopulta virran.

  Kytke tietokone verkkolaitteeseen tai lataa akku.

## Miksi näkyviin tulee viesti ja Windowsin käynnistys ei onnistu, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?

- Jos ensimmäisen viestin jälkeen näkyviin tulee toinen viesti siitä, miten ongelma ratkaistaan, toimi näytössä annettujen ohjeiden mukaan.

- BIOS-käynnistysasetukset on määritetty ehkä väärin.

  Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa, jolloin VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö avautuu. Valitse Start BIOS setup ja muuta Boot Mode -asetusta ja käynnistä tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen sammuttaminen ei onnistu?

- Sulje kaikki avoimet sovellukset jollakin seuraavista tavoista ja sammuta sitten VAIO-tietokone.

  - Vedä näytön yläosassa keskellä oleva sovellus näytön alaosaan keskelle. Lisätietoja on kohdassa Sovellusten sulkeminen.

  - Paina näppäimiä Alt+F4.

    Jos tietoja on tallentamatta, tallenna ne vahvistuskehotteessa.

- Jos olet asentanut VAIO-tietokoneeseen uuden sovelluksen, tarkista, että se toimii oikein, sen tiedot ovat kunnossa ja sitä on käytetty oikein.

- Ota yhteys sovelluksen julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.

- Jos VAIO-tietokoneeseen on kytketty lisälaitteita, kuten tulostin tai USB-asema, tai tietokone on yhdistetty verkkoon, irrota kaikki lisälaitteet tai katkaise tietokoneen verkkoyhteys ja sammuta sitten tietokone.

  Windows ei salli tietokoneen sammuttamista, kun tiedonsiirto lisälaitteen tai verkon kanssa on käynnissä. Lisäksi kaikkien lisälaitteiden laiteohjaimet eivät tue tietokoneen pakotettua sammutusta.

- Jos tietokoneen näyttö jumiutuu, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta) ja valitse sitten Sammuta.

- Jos VAIO-tietokone jumiutuu niin, että näyttöön jää ilmoitus asetusten tallennuksen tai tietokoneen sammuttamisen käynnissä olemisesta, tee seuraavat toimet järjestyksessä.

  - Paina Enter-näppäintä.

    Odota hetki.

  - Jos ongelma toistuu, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete.

    Odota hetki.

- Jos VAIO-tietokoneen sammuttaminen ei onnistu, vaikka olet kokeillut kaikkia yllä kuvattuja toimia, tee seuraavat toimet.

  Huomaa, että nämä toimet saattavat aiheuttaa käsiteltävänä olevien tietojen vioittumisen. Irrota tietokone verkosta, ennen kuin teet seuraavat toimet.

  - Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta) ja valitse sitten Sammuta.

  - Pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia.

  - Irrota verkkolaite ja pidä akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntiin ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

## Mitä pitäisi tehdä, jos vihreä virran merkkivalo syttyy virtapainiketta painettaessa, mutta tietokoneen näytössä ei näy mitään?

- Varmista, että näytön kirkkaus ja kontrasti on säädetty oikein.

- Näyttökohteeksi on ehkä asetettu ulkoinen näyttö.

  Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

- Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus ja kontrasti on säädetty oikein.

  Lisätietoja asetusten muuttamisesta on näytön mukana toimitetussa oppaassa.

- Sulje sovellusikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F4 useita kertoja.

  Sovellus on saattanut joutua virhetilaan.

- Jos tietokoneen näyttö pysyy pimeänä myös odotettuasi hetken, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen tekemällä seuraavat toimet järjestyksessä. Huomaa, että nämä toimet saattavat aiheuttaa käsiteltävänä olevien tietojen vioittumisen.

  - Irrota kaikki VAIO-tietokoneeseen mahdollisesti kytketyt lisälaitteet, kuten tulostin ja USB-laitteet, ja katkaise tietokoneen verkkoyhteys.

  - Paina(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan ja varmista, että virran merkkivalo sammuu. Kytke VAIO-tietokone sitten uudelleen päälle.

- Jos ongelma toistuu, nollaa akku.

  Paina(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekunnin ajan ja varmista, että virran merkkivalo sammuu. Irrota kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt kaapelit, kuten virtakaapeli, ja pidä akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntia ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

  Odota noin viisi minuuttia, laita sitten kaikki kaapelit takaisin paikoilleen ja käynnistä tietokone uudelleen.

- Jos VAIO-tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta.

  Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen.

  Älä käytä tietokonetta hyvin kosteissa olosuhteissa (kun ilmankosteus on yli 80 %), sillä se saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriöitä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty tai virtapainike ei toimi (vihreä latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti)?

- VAIO-tietokone ei ehkä tunnista akkua.

  Pidä tällöin akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntiin ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

  Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun Sony palvelu-/tukikeskukseen ja vaihda akku Sony määrittämään akkuun.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty (vihreä virran merkkivalo ei syty)?

- Varmista, että kaikki laitekaapelit, kuten VAIO-tietokoneen ja verkkolaitteen välinen kaapeli sekä verkkolaitteen ja pistorasian välinen virtajohto, on kytketty oikein. Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.

- Jos VAIO-tietokoneen virtajohto on kytketty kytkimellä varustettuun virtalähteeseen, varmista, että kytkin on päällä ja virtalähde on kytketty pistorasiaan oikein.

- Jos et sammuta VAIO-tietokonetta normaalisti, tehonsäätimen toiminta voi keskeytyä ohjelmavirheen takia.

  Irrota kaikki kaapelit ja oheislaitteet, kuten virtakaapeli ja USB-laite, ja pidä akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntia ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

  Odota noin viisi minuuttia, laita sitten kaikki kaapelit ja laitteet takaisin paikoilleen ja käynnistä tietokone.

- Ennen kuin käytät VAIO-tietokonetta ensimmäisen kerran, tietokone on kytkettävä virtalähteeseen verkkolaitteen kautta.

- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta.

  Käytä turvallisuussyistä vain alkuperäistä Sony-verkkolaitetta, jonka Sony on toimittanut VAIO-tietokoneen mukana.

- Akun varaus voi olla loppumassa.

- Huomaa, että jos pidät(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia, tietokone sammuu.

- Jos VAIO-tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta.

  Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen.

  Älä käytä tietokonetta hyvin kosteissa olosuhteissa (kun ilmankosteus on yli 80 %), sillä se saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriöitä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO Care (Rescue Mode) -ruutu tulee näkyviin, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?

- Olet ehkä painanut vahingossa ASSIST-painiketta(Virta) -painikkeen sijasta.

  Sulje VAIO Care (Rescue Mode) -ruutu ja paikanna(Virta) -painike VAIO-tietokoneessa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos horrostila ei ole käytettävissä tai VAIO-tietokone ei siirry horrostilaan?

- Valitse Virranhallinta-asetukset -ikkunasta Valitse virtapainikkeen toiminto. Valitse Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen, valitse Horrostila -valintaruutu ja valitse lopuksi Tallenna muutokset.

  Lisätietoja Virranhallinta-asetukset -ikkunan avaamisesta on kohdassa Virrankäyttösuunnitelman valitseminen.

- VAIO-tietokoneen siirtyminen horrostilaan voi estyä, jos teet tietokoneella jonkin toimen, ennen kuin se on siirtynyt kokonaan horrostilaan.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei palaa lepotilasta normaalitilaan näppäimistöä tai kosketuslevyä käyttämällä?

- Palauta VAIO-tietokone lepotilasta normaalitilaan painamalla(Virta) -painiketta.

## Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

- Suorittimen kellotaajuutta lasketaan akkuvirran käytön aikana virransäästösyistä, ja tämän vuoksi VAIO-tietokoneen toiminta hidastuu. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos akku ei ole latautunut täyteen?

- Tarkista battery care function -asetukset. Käynnistä VAIO Control Center ja tarkista asetukset Power and Battery -ikkunassa. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

- Jos ympäristön lämpötila ei ole määritysten mukaisella alueella tai VAIO-tietokoneen virrankulutus on suuri akkua ladattaessa, latausvirta saattaa olla normaalia pienempi.

## Mitä pitäisi tehdä, jos akku ei toimi oikein?

- Käynnistä VAIO Care ja tarkista akun tila. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

## Mitä pitäisi tehdä, jos liukuvärit eivät näy oikein tietokoneen näytössä?

- Ostetun mallin mukaan tietokoneen näyttö ei tilapäisesti välttämättä näytä tasaisia liukuvärejä, kun tietokoneen näyttö pysähtyy virransäästötoiminnon takia.

  Voit estää tämän napsauttamalla työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Grafiikkaominaisuudet, jolloin Intel-grafiikkaohjauspaneeli tulee esiin, ja poistamalla sitten Paneelin itsepäivitys -ominaisuuden käytöstä kohdassa Virta. Jos valitaan Akkuvirralla, asetusnäyttö voi tulla esiin.

  Huomaa, että akun kestoaika lyhenee, jos tämä asetus poistetaan käytöstä.

## Miksei tietokoneen näyttö käänny?

- Näytön kääntö on ehkä poistettu käytöstä.

  Avaa oikopolut, valitseAsetukset-oikopolku ja tarkista sitten näytön asetukset.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Näytön kääntyminen on poistettu käytöstä VAIO-tietokoneen ollessa kytkettynä ulkoiseen näyttöön.

  Jos kytket tietokoneen ulkoiseen näyttöön käyttäessäsi tietokonetta pystysuuntaisena, tietokoneen näyttö kääntyy automaattisesti vaakasuuntaiseksi.

- Kun nestekidenäyttö on nostettu ja näppäimistö on käytettävissä, näytön kääntyminen ei ole käytettävissä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos videot eivät näy tietokoneen näytöllä?

- VAIO-tietokoneessa ei ehkä ole riittävästi näyttömuistia suuritarkkuuksisen videokuvan näyttämiseen. Pienennä silloin nestekidenäytön tarkkuutta. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 ja ulkoinen näyttö irrotetaan VAIO-tietokoneesta, videota ei voi ehkä toistaa tietokoneen näytöllä.

  Pysäytä tällöin videon toisto, valitse näytöksi tietokoneen näyttö painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä. Käynnistä sitten videon toisto uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos videot eivät näy sujuvasti?

- On suositeltavaa poistaa näytönsäästäjä käytöstä.

  Jos näytönsäästäjä on käytössä, se saattaa aktivoitua DVD-levyn toiston aikana ja estää toiston jatkamisen.

- Jos olet asettanut näyttökohteeksi sekä tietokoneen että ulkoisen näytön, vaihda näyttökohteeksi vain toinen niistä.

- Osa videoista ei ehkä näy sujuvasti videoiden tyypin tai bittinopeuden mukaan. Näytön tarkkuuden alentaminen voi parantaa videotoiston suorituskykyä. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- Jos muistikortin dataa käytetään parhaillaan, odota datan käytön päättymistä ja käynnistä sitten toisto uudelleen.

- Jos toistat muistikortille tallennettua videota, kopioi se sisäiseen tallennuslaitteeseen ja toista kopioitu video sitten.

- Jos suorittimen ja jäähdytystuulettimen asetuksia voidaan muuttaa VAIO Control Center -sovelluksen avulla, asetusten muuttaminen saattaa parantaa suorituskykyä. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?

- Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.

- Kopiointisuojattua sisältöä ei voi toistaa kunnolla ulkoisessa näytössä.

- Muuta liitetyn television tai ulkoisen näytön näyttötarkkuutta. Näytössä saattaa näkyä kuvia. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

## Miten nestekidenäytön kirkkautta voi muuttaa?

- Voit säätää VAIO-tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F5 tai Fn+F6. Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen.

- Kun haluat säätää kytketyn ulkoisen nestekidenäytön (kuten tietokoneen näytön tai television) kirkkautta, käytä ulkoisen näytön kirkkaussäätimiä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos jotkin kohteet eivät mahdu tietokoneen näyttöön?

- Tarkista fontin kokoasetukset Windowsissa.

  Fontin kokoasetusten mukaan jotkin kohteet, kuten sovellusvalikot, eivät ehkä näy oikein käytettyjen sovellusten mukaan. Säädä tällöin asetuksia siirtämällä liukusäädintä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä tai televisiossa ei näy kuvaa?

- Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilojen valitseminen.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Miksi nestekidenäytön kirkkaus muuttuu automaattisesti?

- Automaattinen kirkkauden säätötoiminto on käytössä. Poista toiminto käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden automaattinen säätäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö pimenee?

- Varmista, että VAIO-tietokone on päällä eikä se ole virransäästötilassa. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

- Varmista, että VAIO-tietokone on kytketty kunnolla pistorasiaan. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se palaa. Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.

- Tietokoneen näyttö saattaa olla pois päältä.

  Paina mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

- Näyttökohteeksi on ehkä asetettu ulkoinen näyttö.

  Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilojen valitseminen.

- Jos tietokoneen näyttö pysyy pimeänä myös odotettuasi hetken, toimi seuraavasti:

  - Pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut, ja käynnistä sitten tietokone.

  - Jos ongelma ei poistu, pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, tarkista, että se on sammunut. Irrota kaikki kaapelit ja lisälaitteet, kuten virtajohto ja USB-laitteet, ja odota viisi minuuttia. Kytke ne sitten takaisin kiinni ja käynnistä tietokone uudelleen.

## Miksi etsimessä ei näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?

- Osa kamerasovelluksista ei ehkä toimi oikein, kun toinen kamerasovellus on käynnissä. Sulje avoinna oleva sovellus, ennen kuin käynnistät uuden sovelluksen.

- Ei voi ehkä käyttää toista sisäistä kameraa käyttävää kamerasovellusta samaan aikaan eletoimintojen kanssa.

- Etsimessä voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Jos ongelma ei poistu, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?

- Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- Käynnissä voi olla niin paljon sovelluksia, ettei VAIO-tietokone pysty käsittelemään niitä kaikkia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.

- Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun VAIO-tietokoneessa on käytössä virransäästötila, mikä hidastaa suorittimen suorituskykyä. Tarkista käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma. Lisätietoja on kohdassa Virrankäyttösuunnitelman valitseminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?

- Tämä ongelma ilmenee käytettäessä sisäistä kameraa loistelamppujen valossa ja johtuu siitä, että lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa toisiaan.

  Voit vähentää välkkymistä kääntämällä VAIO-tietokonetta niin, että voit säätää sisäisen kameran suuntausta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä voidaan estää säätämällä erilaisia asetuksia, kuten kirkkautta tai virtataajuutta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö välkkyy tai muuttuu valkoiseksi? (mallit, joissa on Intel-grafiikkakiihdytin)

- Ostetun mallin mukaan tietokoneen näyttö voi välkkyä tai muuttua valkoiseksi, kun virransäästötoiminto on käytössä ja tietokoneen näytön tila vaihtuu.

  Voit estää tämän napsauttamalla työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Grafiikkaominaisuudet, jolloin Intel-grafiikkaohjauspaneeli tulee esiin, ja poistamalla sitten Näytön virransäästöteknologia -ominaisuuden käytöstä kohdassa Virta. Jos valitaan Akkuvirralla, asetusnäyttö voi tulla esiin.

  Huomaa, että akun kestoaika lyhenee, jos tämä asetus poistetaan käytöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos kosketusnäyttö ei toimi oikein? (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Sammuta VAIO-tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

- Sähkömagneettiset aallot voivat saada kosketusnäytön toimimaan väärin. Kokeile näitä ehdotuksia.

  - Siirrä VAIO-tietokone etäälle loistevaloista tai sähkömagneettisia aaltoja lähettävästä moottorista.

  - Kytke verkkolaite suoraan pistorasiaan tai käytä muita pistorasioita, jos käytät jatkojohtoa.

  - Irrota VAIO-tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet tai -kaapelit, jos sellaisia on.

- Jos verkkolaitteessa on 3-napainen pistoke, varmista, että se on maadoitettu oikein.

## Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?

- Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.

- Kopiointisuojattua sisältöä ei voi toistaa kunnolla ulkoisessa näytössä.

- Muuta liitetyn television tai ulkoisen näytön näyttötarkkuutta. Näytössä saattaa näkyä kuvia. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimista tai kuulokkeista ei kuulu ääntä?

- Tarkista, ettei kaiuttimien tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ole pienennetty.

  - Nosta äänenvoimakkuutta painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F4, kunnes äänenvoimakkuus on riittävä. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot.

- Tarkista, ettei ääniä ole poistettu käytöstä eikä äänenvoimakkuutta ole pienennetty Windowsissa. Lisätietoja on kohdassa Äänenvoimakkuuden säätäminen Windowsissa.

  Jos äänet ovat pois käytöstä (), ota äänet käyttöön () valitsemalla(mykistyksen peruutus). Jos äänenvoimakkuus on pienennetty, lisää äänenvoimakkuutta.

- Tarkista seuraavat seikat, kun kytkettynä on ulkoiset kaiuttimet tai kuulokkeet:

  - Varmista, että ulkoiset kaiuttimet tai kuulokkeet on kytketty VAIO-tietokoneeseen oikein. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen.

  - Jos ulkoisia kaiuttimia varten tarvitaan ulkoinen virtalähde, varmista, että kaiuttimet on kytketty pistorasiaan oikein.

  - Varmista, että ulkoiset kaiuttimet ovat päällä.

  - Varmista, ettei ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta ole pienennetty.

- Varmista, että valittuna on oikea äänilaite. Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

- Tarkista käyttämäsi toistosovelluksen äänenvoimakkuusasetus.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?

- Tarkista, onko mikrofoni valittu tallennuslaitteeksi.

  Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)

  Valitse Ääni ja tarkista, onko Tallentaminen-välilehdessä haluamasi mikrofonin kuvakkeen kohdalla valintamerkki.

  Jos näin ei ole, napsauta kuvaketta ja valitse Määritä oletusarvo.

  Jos kuvake ei ole näkyvissä, varmista, että mikrofoni on kytketty VAIO-tietokoneeseen oikein.

- Ulkoinen mikrofoni, jossa on 3-napainen minipistoke, ei toimi kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivassa kuulokeliittimessä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä toimi VAIO-tietokoneen kanssa. Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?

- Mikrofonin ääni voi kiertää, kun mikrofoniin tulee ulkoisen äänilaitteen kuten kaiuttimen ääni.

  - Pidä mikrofoni kaukana äänilaitteesta.

  - Pienennä kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos ääni katkeilee video- tai äänitoiston aikana?

- Äänet saattavat katkeilla, kun suorittimen kuormitus on suuri. Pienennä suorittimen kuormitusta sulkemalla muut käynnissä olevat sovelluksen kuin toistosovellus tai poistamalla tarpeettomat äänentoiston tehosteet käytöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos digitaaliseen lähtöporttiin, kuten HDMI-lähtöporttiin, kytketystä digitaalisesta äänilaitteesta ei kuulu ääntä?

- Kun haluat toistaa äänet VAIO-tietokoneen digitaalisen lähtöporttiin kytketyllä digitaalisella äänilaitteella, kyseinen digitaalinen äänilaite on vaihdettava äänilähteeksi. Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?

- Tarkista, onko mikrofoni valittu tallennuslaitteeksi.

  Avaa Ohjauspaneeli ja valitse Laitteisto ja äänet. (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.)

  Valitse Ääni ja tarkista, onko Tallentaminen-välilehdessä haluamasi mikrofonin kuvakkeen kohdalla valintamerkki.

  Jos näin ei ole, napsauta kuvaketta ja valitse Määritä oletusarvo.

  Jos kuvake ei ole näkyvissä, varmista, että mikrofoni on kytketty VAIO-tietokoneeseen oikein.

- Ulkoinen mikrofoni, jossa on 3-napainen minipistoke, ei toimi kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivassa kuulokeliittimessä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä toimi VAIO-tietokoneen kanssa. Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?

- Mikrofonin ääni voi kiertää, kun mikrofoniin tulee ulkoisen äänilaitteen kuten kaiuttimen ääni.

  - Pidä mikrofoni kaukana äänilaitteesta.

  - Pienennä kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?

- Kun sormesi saavuttaa kosketuslevyn reunan, osoitin ei enää liiku. Nosta sormesi ja aseta se kosketuslevyn keskelle.

- Osoitin ei ehkä tilapäisesti liiku odotetusti VAIO-tietokoneen tilan takia.

  Odota tällöin hetki ennen kuin yrität liikuttaa osoitinta uudelleen.

  Jos osoitin ei edelleenkään liiku, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta) ja valitse sitten Sammuta.

  Jos ongelma ei poistu, pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia.

  Tietokoneen sammuttaminen näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+Delete tai(Virta) -painiketta voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen.

- Kosketuslevy on saatettu poistaa käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?

- Käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

  Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta) ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

  Jos ongelma ei poistu, pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistöllä ei voi kirjoittaa tiettyjä merkkejä?

- Tarkista, palaako Caps Lock -merkkivalo Caps Lock -näppäimessä.

  Kun merkkivalo palaa, kirjaimet kirjoittuvat isoina (tai pieninä, jos painat Shift-näppäintä).

  Kytke Caps Lock -merkkivalo päälle ja pois painamalla Caps Lock -näppäintä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?

- Näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen näppäimistön Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan. Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja näppäimistöasetusten vaihtamisesta.

## Miten kosketuslevyn voi poistaa käytöstä?

- Poista kosketuslevy käytöstä painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F1. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

  Voit vaihtoehtoisesti käynnistää VAIO Control Center -sovelluksen ja poistaa sitten kosketuslevyn käytöstä. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?

- Kosketuslevy on poistettu käytöstä.

  - Ota kosketuslevy käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F1. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

    Voit vaihtoehtoisesti käynnistää VAIO Control Center -sovelluksen ja ottaa sitten kosketuslevyn käyttöön. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

  - Jos VAIO-tietokoneeseen on kytketty hiiri, irrota se.

- Lisätietoja kosketuslevyn käyttämisestä on kohdassa Kosketuslevyn käyttäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?

- Kun sormesi saavuttaa kosketuslevyn reunan, osoitin ei enää liiku. Nosta sormesi ja aseta se kosketuslevyn keskelle.

- Osoitin ei ehkä tilapäisesti liiku odotetusti VAIO-tietokoneen tilan takia.

  Odota tällöin hetki ennen kuin yrität liikuttaa osoitinta uudelleen.

  Jos osoitin ei edelleenkään liiku, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta) ja valitse sitten Sammuta.

  Jos ongelma ei poistu, pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia.

  Tietokoneen sammuttaminen näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+Delete tai(Virta) -painiketta voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen.

- Kosketuslevy on saatettu poistaa käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?.

## Miten voi välttää kosketuslevyn hipaisemista johtuvat tahattomat napsautukset?

- Voit välttää tahattomat toiminnot poistamalla napautustoiminnon käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn napautustoiminnon poistaminen käytöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?

- Käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

  Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta) ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

  Jos ongelma ei poistu, pidä(Virta) -painiketta yli 4 tai 10 sekuntia.

## Miksi etsimessä ei näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?

- Osa kamerasovelluksista ei ehkä toimi oikein, kun toinen kamerasovellus on käynnissä. Sulje avoinna oleva sovellus, ennen kuin käynnistät uuden sovelluksen.

- Ei voi ehkä käyttää toista sisäistä kameraa käyttävää kamerasovellusta samaan aikaan eletoimintojen kanssa.

- Etsimessä voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Jos ongelma ei poistu, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?

- Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- Käynnissä voi olla niin paljon sovelluksia, ettei VAIO-tietokone pysty käsittelemään niitä kaikkia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.

- Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun VAIO-tietokoneessa on käytössä virransäästötila, mikä hidastaa suorittimen suorituskykyä. Tarkista käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma. Lisätietoja on kohdassa Virrankäyttösuunnitelman valitseminen.

## Miksi otettujen kuvien laatu on huono?

- Loisteputkivalaistuksessa kuvatussa kuvassa voi näkyä heijastuksia.

- Kuvan tummissa osissa voi näkyä häiriöitä.

- Sisäinen kamera ja sen lähialue ovat likaiset. Puhdista alue. Lisätietoja kameran puhdistamisesta on kohdassa Huomautuksia sisäisestä kamerasta.

## Miksi videon syöttö sisäisestä kamerasta keskeytyy hetkeksi?

- Videon syöttö voi keskeytyä hetkellisesti seuraavissa tapauksissa:

  - Pikanäppäintä ja Fn-näppäintä käytetään.

  - Suorittimen kuormitus kasvaa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?

- Tämä ongelma ilmenee käytettäessä sisäistä kameraa loistelamppujen valossa ja johtuu siitä, että lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa toisiaan.

  Voit vähentää välkkymistä kääntämällä VAIO-tietokonetta niin, että voit säätää sisäisen kameran suuntausta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä voidaan estää säätämällä erilaisia asetuksia, kuten kirkkautta tai virtataajuutta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote, kirjoita ”ipconfig /all” ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoitteen) on Fyysinen osoite -kentässä kohdassa Langaton LAN-sovitin.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote avataan, on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Tukiasema on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai tukiaseman SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset, yms.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse(verkkokuvake) ja vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote, kirjoita ”ipconfig /all” ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoitteen) on Fyysinen osoite -kentässä kohdassa Langaton LAN-sovitin.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote avataan, on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Tukiasema on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai tukiaseman SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset, yms.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse(verkkokuvake) ja vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?.

- Varmista, että laitteen ja VAIO-tietokoneen välinen todennus (laitepari) on määritetty oikein.

  Osa BLUETOOTH-laitteista edellyttää todentamista (laitepari) muodostamista, jotta ne voidaan yhdistää toisiin laitteisiin. Tee todennus ennen tällaisten laitteiden yhdistämistä.

- Varmista, että VAIO-tietokone on määritetty näkyväksi BLUETOOTH-laitteille.

  Avaa asetusikkuna napsauttamalla ilmoitusalueen(nuoli) -kuvaketta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella(BLUETOOTH-kuvake) -kuvaketta ja valitsemalla Avaa asetukset.

  Valitse Asetukset-välilehti ja varmista, että Bluetooth-laitteet voivat löytää tämän tietokoneen -valintaruutu on valittu.

  Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?

- Varmista, että VAIO-tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on enintään 10 metriä.

  Jos tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on yli 10 metriä, niiden välinen yhteys ei onnistu.

  Tietokone ei ehkä pysty olemaan yhteydessä BLUETOOTH-laitteen kanssa (vaikka se olisi enintään 10 metrin päässä) niiden välillä olevien esteiden radioaaltojen laadun ja ympäristöolosuhteiden tai käytettävien sovellusten takia. Siirrä tällöin tietokone pois esteiden luota tai lähemmäs laitetta.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on päällä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja ettei laite ole virransäästötilassa.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

  Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se ei pysty olemaan yhteydessä VAIO-tietokoneen kanssa.

## Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?

- Tiedonsiirtonopeus vaihtelee laitteiden välisten esteiden ja/tai välimatkan, radioaaltojen laadun, laitekokoonpanon ja käytettävien sovellusten mukaan.

  Siirrä VAIO-tietokone ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.

- Jos VAIO-tietokoneen kanssa käytettävän BLUETOOTH-laitteen käyttämä BLUETOOTH-standardi ei ole sama kuin tietokoneessa, tiedonsiirtonopeus saattaa olla normaalia hitaampi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat, nopea tiedonsiirto on käytettävissä. Osa BLUETOOTH-profiileista ei kuitenkaan tue nopeaa tietoliikennettä.

  - BLUETOOTH-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, tukee nopeaa BLUETOOTH-tekniikkaa.

  - Sekä Wi-Fi(R) (WLAN) -verkko että BLUETOOTH on otettu käyttöön tietokoneessa.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?

- BLUETOOTH-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu VAIO-tietokoneen tavallisille käyttäjätileille.

  Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?

- BLUETOOTH-laitteet eivät toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä.

  Kirjaudu ulos ennen käyttäjän vaihtamista.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tietokone ja laitteet ja Bluetooth.

  Vaihda Bluetooth-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tietokone ja laitteet ja Bluetooth.

  Vaihda Bluetooth-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Tarkista BLUETOOTH-asetukset.

  Avaa Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet ja Laitteet ja tulostimet.

  Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Bluetooth-asetukset ja Näytä Bluetooth-kuvake ilmaisinalueella.

  Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?

- Windows-salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Tarkista salasana ja syötä se uudelleen.

- Palauta salasana kirjautumalla sellaisella käyttäjätunnuksella, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

  - Jos olet unohtanut kaikkien järjestelmänvalvojien käyttäjätunnusten salasanat, et voi palauttaa mitään Windows-salasanoja. Järjestelmä on tällöin palautettava. Lisätietoja on kohdassa Tietoja palauttamisesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?

- Pidä painiketta(Virta) painettuna yli 4 tai 10 sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, tarkista, että se on sammunut. Käynnistä sitten tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana.

  Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten tarkista kirjainkoko ennen salasanan syöttämistä.

- Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta. Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en voi ladata USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitettyä laitetta?

- Varmista, että USB Charging -asetus on käytössä. Lisätietoja on kohdassa USB-laitteen lataaminen.

## Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja muistikortille?

- Joissakin muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää tietojen tahaton poistaminen tai korvaaminen. Varmista, että kortin tyhjennyksen estävä kytkin on pois päältä.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

- Suorittimen kellotaajuutta lasketaan akkuvirran käytön aikana virransäästösyistä, ja tämän vuoksi VAIO-tietokoneen toiminta hidastuu. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos kosketusnäyttö ei toimi oikein? (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Sammuta VAIO-tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

- Sähkömagneettiset aallot voivat saada kosketusnäytön toimimaan väärin. Kokeile näitä ehdotuksia.

  - Siirrä VAIO-tietokone etäälle loistevaloista tai sähkömagneettisia aaltoja lähettävästä moottorista.

  - Kytke verkkolaite suoraan pistorasiaan tai käytä muita pistorasioita, jos käytät jatkojohtoa.

  - Irrota VAIO-tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet tai -kaapelit, jos sellaisia on.

- Jos verkkolaitteessa on 3-napainen pistoke, varmista, että se on maadoitettu oikein.

## Mitä pitäisi tehdä, jos NFC/One touch -toiminnot -käyttö ei onnistu?

- Tuo NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuksia tukeva laite mahdollisimman lähelle VAIO-tietokonetta.

  Jos NFC/One touch -toiminnot eivät vieläkään toimi, siirrä laitetta hieman ylös- tai alaspäin tai vie se etäämmälle tietokoneesta noin 10 sekunniksi ja kosketa sitten tietokonetta laitteella uudelleen.

- Varmista, että NFC/One touch -toiminnot on otettu käyttöön tuetussa laitteessa.

  Voit joutua muuttamaan laitteen asetuksia, riippuen käytetystä laitteesta. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

- Ota käyttöön NFC/One touch -toiminnot.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Laiteverkko ja Lentotila. Sammuta Lentotila ja muuta NFC-asetus kohdassa Langattomat laitteet arvoksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Älä tuo muita metalliesineitä kuin NFC/One touch -toiminnot -tuettuja laitteita VAIO-tietokoneen lähelle.

- Älä kosketa VAIO-tietokonetta useammalla kuin yhdellä NFC/One touch -toiminnot -tuetulla laitteella kerrallaan.

- Jos NFC/One touch -toiminnot eivät vieläkään toimi yllä olevien toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

## Miksi sisäinen digitaalinen kompassi ei näytä oikeaa suuntaa?

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota yksinomaan sisäisen digitaalisen kompassin antamaan sijaintitietoon.

  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, eikä kompassi välttämättä toimi oikein erityisesti seuraavissa paikoissa.

  - Hississä tai raudasta valmistetussa huoneessa, kuten jossa on rautakehykset tai teräsbetonia

  - Lähellä raudoitetusta betonista rakennettua rakennetta, kuten jalankulkusilta tai lento- tai rautatieaseman tai odotushalli

  - Junan tai auton lähellä tai sisällä

  - Lähellä muuntajaa tai korkeajännitelinjoja

  - Lähellä metallituotteita, kuten metallikehyksistä pöytää tai metallihuonekaluja

  - Lähellä materiaalia, jolla on korkea magneettisten häiriöiden taso, kuten magneetti, magneettinen pidin tai kaiuttimet

- Sisäisen digitaalisen kompassin kalibrointi saattaa korjata suunnan. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia sisäisistä antureista.

## Miksei tietokoneen näyttö käänny?

- Näytön kääntö on ehkä poistettu käytöstä.

  Avaa oikopolut, valitseAsetukset-oikopolku ja tarkista sitten näytön asetukset.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Näytön kääntyminen on poistettu käytöstä VAIO-tietokoneen ollessa kytkettynä ulkoiseen näyttöön.

  Jos kytket tietokoneen ulkoiseen näyttöön käyttäessäsi tietokonetta pystysuuntaisena, tietokoneen näyttö kääntyy automaattisesti vaakasuuntaiseksi.

- Kun nestekidenäyttö on nostettu ja näppäimistö on käytettävissä, näytön kääntyminen ei ole käytettävissä.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Mitä on tehtävä, jos pelisovellus ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?

- Tarkista pelin Internet-sivustosta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.

- Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen uusimman version.

- Joidenkin VAIO-tietokonemallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan toimintaa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote, kirjoita ”ipconfig /all” ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoitteen) on Fyysinen osoite -kentässä kohdassa Langaton LAN-sovitin.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote avataan, on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Tukiasema on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai tukiaseman SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset, yms.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse(verkkokuvake) ja vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote, kirjoita ”ipconfig /all” ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoitteen) on Fyysinen osoite -kentässä kohdassa Langaton LAN-sovitin.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote avataan, on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (tai Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Tukiasema on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai tukiaseman SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset, yms.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse(verkkokuvake) ja vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?.

- Varmista, että laitteen ja VAIO-tietokoneen välinen todennus (laitepari) on määritetty oikein.

  Osa BLUETOOTH-laitteista edellyttää todentamista (laitepari) muodostamista, jotta ne voidaan yhdistää toisiin laitteisiin. Tee todennus ennen tällaisten laitteiden yhdistämistä.

- Varmista, että VAIO-tietokone on määritetty näkyväksi BLUETOOTH-laitteille.

  Avaa asetusikkuna napsauttamalla ilmoitusalueen(nuoli) -kuvaketta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella(BLUETOOTH-kuvake) -kuvaketta ja valitsemalla Avaa asetukset.

  Valitse Asetukset-välilehti ja varmista, että Bluetooth-laitteet voivat löytää tämän tietokoneen -valintaruutu on valittu.

  Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?

- Varmista, että VAIO-tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on enintään 10 metriä.

  Jos tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on yli 10 metriä, niiden välinen yhteys ei onnistu.

  Tietokone ei ehkä pysty olemaan yhteydessä BLUETOOTH-laitteen kanssa (vaikka se olisi enintään 10 metrin päässä) niiden välillä olevien esteiden radioaaltojen laadun ja ympäristöolosuhteiden tai käytettävien sovellusten takia. Siirrä tällöin tietokone pois esteiden luota tai lähemmäs laitetta.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on päällä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja ettei laite ole virransäästötilassa.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

  Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se ei pysty olemaan yhteydessä VAIO-tietokoneen kanssa.

## Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?

- Tiedonsiirtonopeus vaihtelee laitteiden välisten esteiden ja/tai välimatkan, radioaaltojen laadun, laitekokoonpanon ja käytettävien sovellusten mukaan.

  Siirrä VAIO-tietokone ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.

- Jos VAIO-tietokoneen kanssa käytettävän BLUETOOTH-laitteen käyttämä BLUETOOTH-standardi ei ole sama kuin tietokoneessa, tiedonsiirtonopeus saattaa olla normaalia hitaampi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat, nopea tiedonsiirto on käytettävissä. Osa BLUETOOTH-profiileista ei kuitenkaan tue nopeaa tietoliikennettä.

  - BLUETOOTH-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, tukee nopeaa BLUETOOTH-tekniikkaa.

  - Sekä Wi-Fi(R) (WLAN) -verkko että BLUETOOTH on otettu käyttöön tietokoneessa.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?

- BLUETOOTH-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu VAIO-tietokoneen tavallisille käyttäjätileille.

  Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?

- BLUETOOTH-laitteet eivät toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä.

  Kirjaudu ulos ennen käyttäjän vaihtamista.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tietokone ja laitteet ja Bluetooth.

  Vaihda Bluetooth-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset.

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Tietokone ja laitteet ja Bluetooth.

  Vaihda Bluetooth-asetukseksi Käytössä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Tarkista BLUETOOTH-asetukset.

  Avaa Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet ja Laitteet ja tulostimet.

  Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Bluetooth-asetukset ja Näytä Bluetooth-kuvake ilmaisinalueella.

  Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli avaaminen.

## Miten voin asentaa uudelleen alkuperäiset sovellukset ja ohjaimet?

- Voit palauttaa esiasennetut sovellukset ja ohjaimet VAIO Care -sovelluksen avulla. Tee palautus käynnistämällä VAIO Care (VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)) ja valitsemalla sitten Advanced Tools, Restore and recovery ja Reinstall Applications and Drivers.

  Lisätietoja on VAIO Care -sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen palautus palautusosiosta ei onnistu?

- Palauta VAIO-tietokone palautusvälineeltä, jos olet muokannut palautusosiota jollakin sovelluksella, olet asentanut tietokoneeseen muun kuin esiasennetun käyttöjärjestelmän tai olet alustanut sisäisen tallennuslaitteen muutoin kuin VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovellusta käyttämällä.

- Jos ongelma toistuu, etsi lisätietoja VAIO-tukisivustosta.

## Miten voin palauttaa VAIO-tietokonejärjestelmän tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiinsa?

- VAIO-tietokonejärjestelmän voi palauttaa kahdella tavalla: Palauttaminen palautusvälineeltä ja Palauttaminen palautusosiosta.

## Miten voin luoda palautusvälineen?

- Voit luoda palautusvälineen VAIO Care -sovelluksen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palautusvälineen luominen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty aloittamaan palautusprosessia tai tekemään sitä loppuun?

- Irrota kaikki tarpeettomat ulkoiset laitteet VAIO-tietokoneesta.

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Tarkista palautusvälineen kunto. Jos käytät optisia levyjä, tarkista, onko niissä likaa tai merkkejä vaurioista. Jos levyt eivät ole puhtaita, puhdista ja yritä palauttaa VAIO-tietokone uudelleen.

  - Jos VAIO-tietokoneen palautus palautusosiosta ei onnistu, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä palautusta palautusosiosta uudelleen tai käytä palautusvälinettä.

  - Jos VAIO-tietokoneen palautus ei onnistu optiselta USB-asemalta tai USB flash -muistitikulta, kytke asema johonkin toiseen USB-porttiin tai USB 2.0 -yhteensopivaan USB-porttiin (jos sellainen on käytettävissä). Sammuta sitten tietokone ja yritä palautusta uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

- Jos ongelma toistuu, etsi lisätietoja VAIO-tukisivustosta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos palautusvälineen luonti ei onnistu?

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Lataa ja asenna uusimmat päivitykset VAIO Update -sovelluksen avulla. Lisätietoja on kohdassa VAIO Update -sovelluksen käyttäminen.

  - Käynnistä VAIO-tietokone uudelleen. Yritä sitten luoda palautusväline uudelleen.

  - Jos ulkoisessa optisessa levyasemassa on verkkolaite, kytke se virtalähteeseen.

- Kokeile jotakin toista luotettavaa tallennusvälinettä.

- Jos ongelma toistuu, etsi lisätietoja VAIO-tukisivustosta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows käynnistyy)?

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Käynnistä VAIO Care ja etsi ratkaisua. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

  - Palauta tietokoneen järjestelmätiedostot.

    Käytä palautuspistettä, joka on luotu ennen VAIO-tietokoneen muuttumista epävakaaksi. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windows ei voi käynnistää.

  - Jos VAIO-tietokoneen toiminta muuttui epävakaaksi tietyn sovelluksen tai ohjaimen asentamisen jälkeen, poista kyseisen sovelluksen tai ohjaimen asennus.

  - Jos VAIO-tietokoneen esiasennetut sovellukset tai ohjaimet eivät ole toimineet oikein, asenna ne uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Miten voin asentaa uudelleen alkuperäiset sovellukset ja ohjaimet?.

  - Palauta VAIO-tietokone järjestelmän varmuuskopion sisältävästä näköistiedostosta, jos olet luonut varmuuskopion. Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

- Jos ongelma toistuu, asenna käyttöjärjestelmä uudelleen kohdan VAIO-tietokoneen siivoaminen (mallit, joissa on siivoustoiminto) ohjeiden mukaisesti.

  Jos ongelma toistuu VAIO-tietokoneen siivoamisen jälkeen, palauta tietokone kohdan Palauttaminen palautusosiosta ohjeiden mukaisesti.

  Tietokone ei ehkä tue siivoamistoimintoa ostamasi mallin mukaan.

  - Luo palautusväline, jos et ole vielä tehnyt sitä. Lisätietoja on kohdassa Palautusvälineen luominen.

  - Ota tärkeistä tiedoista varmuuskopiot, ennen kuin palautat VAIO-tietokoneen. Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

    #### Huomautus

    - VAIO-tietokonetta palautettaessa kaikki sisäisen tallennuslaitteen tiedot poistetaan.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows ei käynnisty)?

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Palauta tietokoneen järjestelmätiedostot.

    Käytä palautuspistettä, joka on luotu ennen VAIO-tietokoneen muuttumista epävakaaksi. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windows ei voi käynnistää.

  - Palauta VAIO-tietokone järjestelmän varmuuskopion sisältävästä näköistiedostosta, jos olet luonut varmuuskopion. Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

    Tiedostoja, jotka on luotu järjestelmän näköistiedoston varmuuskopioinnin jälkeen, ei palauteta.

    Varmuuskopioi tällaiset tiedostot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksella. Lisätietoja on kohdassa Tietojen varmuuskopiointi, kun Windows ei voi käynnistää.

- Selvitä VAIO-tietokoneen ongelmat VAIO Hardware Diagnostics -sovelluksen avulla.

  - Sovelluksen avulla voit tarkistaa, onko tietokoneen laitteita (suoritin, muistimoduuli tai sisäinen tallennuslaite) vaihdettava.

    Käynnistä VAIO Hardware Diagnostics avaamalla VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ja valitsemalla Tools ja VAIO Hardware Diagnostics.

- Palauta VAIO-tietokone kohdan Palauttaminen palautusosiosta ohjeiden mukaisesti.

  - Jos et ole varmuuskopioinut tietoja, luo tärkeistä tiedoista varmuuskopio VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla, ennen kuin palautat VAIO-tietokoneen. Lisätietoja on kohdassa Tietojen varmuuskopiointi, kun Windows ei voi käynnistää.

    Jos olet luonut Windowsin varmuuskopiointitoiminnolla varmuuskopion ennen VAIO-tietokoneen muuttumista epävakaaksi, mutta olet luonut tai muokannut tiedostoja kyseisen varmuuskopion luomisen jälkeen, varmuuskopioi tällaiset tiedostot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla.

  #### Huomautus

  - VAIO-tietokonetta palautettaessa kaikki sisäisen tallennuslaitteen tiedot poistetaan.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?

- Windows-salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Tarkista salasana ja syötä se uudelleen.

- Palauta salasana kirjautumalla sellaisella käyttäjätunnuksella, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

  - Jos olet unohtanut kaikkien järjestelmänvalvojien käyttäjätunnusten salasanat, et voi palauttaa mitään Windows-salasanoja. Järjestelmä on tällöin palautettava. Lisätietoja on kohdassa Tietoja palauttamisesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?

- Pidä painiketta(Virta) painettuna yli 4 tai 10 sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, tarkista, että se on sammunut. Käynnistä sitten tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana.

  Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten tarkista kirjainkoko ennen salasanan syöttämistä.

- Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta. Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?

- Varmista, että tulostin on yhteensopiva VAIO-tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.

- Kun yhdistät uuden tulostimen, sinun on määritettävä oikea tulostinohjain.

  Lisätietoja tulostinohjaimen määrittämisestä on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa tai valmistajan verkkosivustossa.

- Varmista, että tulostinasetukset on määritetty oikein.

  Lisätietoja tulostinasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostin on päällä.

  Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostimen virtajohdon ja verkkolaitteen sekä verkkolaitteen ja pistorasian väliset kytkennät on tehty kunnolla.

- Varmista, että tulostin näkyy online- tai valmiustilassa.

  Tarkista sitten, että tulostinasetukset on määritetty tulostimen mukana toimitetun oppaan mukaisesti.

- Varmista, että tulostimen Määritä oletustulostimeksi -asetus on valittu.

  Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

- Varmista, että tulostin on kytketty verkkoon (LAN).

  Jos tulostin on kytketty suoraan lähiverkkoon (LAN), varmista, että reititin tai keskitin on päällä.

  Jos tulostin on kytketty tulostinpalvelimeen, varmista, ettei tulostinpalvelimessa näy virhesanomaa.

- Varmista, että sovellus toimii oikein.

  Käytetty sovellus ei ehkä tue käyttämääsi asiakirjamuotoa. Tällöin asiakirja ei tulostu oikein.

  Ota yhteyttä sovelluksen julkaisijaan tai tulostimen valmistajaan.

- Varmista, että oikea tulostimen portti on valittuna.

  Lisätietoja tulostimen porttiasetuksista saat tulostimen mukana toimitetusta oppaasta tai tulostimen valmistajalta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

- Tarkista, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään.

  - Jos käytät digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta.

  - Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.

- USB-laitteen USB-ohjain on ehkä asennettava ennen laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kokeile VAIO-tietokoneen toisen USB-ajuri käyttämistä. USB-ajuri on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

- USB-keskittimet voivat estää USB-laitteen toiminnan virranjakeluvirheen vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä suoraan VAIO-tietokoneeseen ilman keskitintä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?

- Varmista, että tulostin on yhteensopiva VAIO-tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.

- Kun yhdistät uuden tulostimen, sinun on määritettävä oikea tulostinohjain.

  Lisätietoja tulostinohjaimen määrittämisestä on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa tai valmistajan verkkosivustossa.

- Varmista, että tulostinasetukset on määritetty oikein.

  Lisätietoja tulostinasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostin on päällä.

  Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostimen virtajohdon ja verkkolaitteen sekä verkkolaitteen ja pistorasian väliset kytkennät on tehty kunnolla.

- Varmista, että tulostin näkyy online- tai valmiustilassa.

  Tarkista sitten, että tulostinasetukset on määritetty tulostimen mukana toimitetun oppaan mukaisesti.

- Varmista, että tulostimen Määritä oletustulostimeksi -asetus on valittu.

  Windowsin ohje ja tuki (Windowsin ohje ja tuki avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

- Varmista, että tulostin on kytketty verkkoon (LAN).

  Jos tulostin on kytketty suoraan lähiverkkoon (LAN), varmista, että reititin tai keskitin on päällä.

  Jos tulostin on kytketty tulostinpalvelimeen, varmista, ettei tulostinpalvelimessa näy virhesanomaa.

- Varmista, että sovellus toimii oikein.

  Käytetty sovellus ei ehkä tue käyttämääsi asiakirjamuotoa. Tällöin asiakirja ei tulostu oikein.

  Ota yhteyttä sovelluksen julkaisijaan tai tulostimen valmistajaan.

- Varmista, että oikea tulostimen portti on valittuna.

  Lisätietoja tulostimen porttiasetuksista saat tulostimen mukana toimitetusta oppaasta tai tulostimen valmistajalta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

- Tarkista, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään.

  - Jos käytät digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta.

  - Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.

- USB-laitteen USB-ohjain on ehkä asennettava ennen laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kokeile VAIO-tietokoneen toisen USB-ajuri käyttämistä. USB-ajuri on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

- USB-keskittimet voivat estää USB-laitteen toiminnan virranjakeluvirheen vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä suoraan VAIO-tietokoneeseen ilman keskitintä.